{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["fase 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":12,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"fase 1","index":0,"n_rows":150,"n_cols":7,"rows_kept":150,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,6],[2,3,6,6],[5,1,5,2],[8,1,8,6],[9,1,9,6],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[146,1,146,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[45,1,45,2],[132,1,132,2],[131,1,131,2],[112,1,112,2],[113,1,113,2],[109,1,109,2],[46,1,46,2],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[98,1,98,2],[99,1,99,2]]}
[]
[null,null,null,"PROYECTO :"]
[null,null,null," EXPLANADA Y ANDADOR DE BAHIA ASUNCION , MUNICIPIO DE MULEGE, B.C.S."]
[]
[]
[null,"C A T A L O G O   D E   C O N C E P T O S"]
[]
[null,null,"CONCEPTO","UNIDAD","CANTIDAD","P. UNITARIO","IMPORTE"]
[]
[null,"A. PRELIMINARES"]
[null,"A.1","       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 2.50 X 1.50 MTS., ELABORADO CON PTR DE 1 1/2\"  CAL. 18 Y LONA VULCANIZABLE CON OJILLOS A CADA 15 CMS. SEGÚN CROQUIS, INCLUYE: PLANO INTEGRAL, PERSPECTIVAS, CIMENTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",1]
[null,"A.2","SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE PROTECCION TIPO CARAMELO DE LAMINA CALIBRE 16, DE 0.30 x 1.22 CON SOPORTE PATA DE GALLO, POSTE C 200 DE 2\" Y TRES CORDONES DE CINTA PREVENTIVA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA.",2]
[null,"A.3","SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE PROTECCION TIPO TRAFITAMBO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA.",5]
[null,"A.4","SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLA PARA OBRA DE REJILLA PLASTIFICADA  CON POSTES DE METAL PARA PROTECCION DE OBRA, A BASE DE POSTES DE MADERA DE PINO Y TRIPLAY DE MADERA DE PINO Y LONA VULCANIZABLE CON GRAFICOS DE ACUERDO A LA ZONA, INCLUYE: EQUIPO,  HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","ML",50]
[null,"A.5","LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL  TERRENO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","M2",2615]
[null,"SUB TOTAL : PRELIMINARES"]
[null,"B.GUARNICIONES"]
[null,"B.1","TRAZO DE GUARNICIONES DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO QUE LE SEAN SUMINISTRADOS, INCLUYE: LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.","ML",{"$f":"E20+E21+E22","v":371}]
[null,"B.2","EXCAVACION A MANO EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O EN SECO, PARA DESPLANTE DE GUARNICION. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE DE FONDO Y TALUDES, RETIRO DE MATERIAL HASTA 4 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.","M3",{"$f":"E18*0.6*0.4","v":89.04}]
[null,"B.3","FABRICACIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO TIPO TRAPEZOIDAL DE 15X20x40 CM. DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 200 kg/cm², ACABADO APARENTE Y BOLEADOS EN FILOS SUPERIORES. INCLUYE:DOS MANOS DE PINTURA COLOR BLANCO,  CONFINAMIENTO, PRUEBAS DE LABORATORIO, BOLEADO DE FILOS SUPERIORES, MATERIALES, CIMBRA METÁLICA, CURADO, VIBRADO A SISTEMA MECÁNICO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",275]
[null,"B.4","FABRICACIÓN DE GUARNICIÓN  TIPO CAJETE DE JARDINERAS, A BASE DE CONCRETO DE 20x40 CM. RESISTENCIA DE F'C= 200 KG/CM2, COLOR APARENTE ACABADO PULIDO INCLUYE:  PRUEBAS DE LABORATORIO,  BOLEADO DE FILOS SUPERIORES, MATERIALES, CIMBRA METÁLICA, CURADO, VIBRADO A SISTEMA MECÁNICO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",80]
[null,"B.5","FABRICACIÓN DE GUARNICIÓN  TIPO CAJETE DE JARDINERAS, A BASE DE CONCRETO DE 20x20 CM. RESISTENCIA DE F'C= 200 KG/CM2, COLOR APARENTE ACABADO PULIDO INCLUYE:  PRUEBAS DE LABORATORIO,  BOLEADO DE FILOS SUPERIORES, MATERIALES, CIMBRA METÁLICA, CURADO, VIBRADO A SISTEMA MECÁNICO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",16]
[null,"B.6","CONFINAMIENTO DE GUARNICION CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIBRE DE BOLEOS DE MAS DE 3\", PRODUCTO DE LA EXCAVACION: INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.","M3",{"$f":"E19*0.7","v":62.328000000000003}]
[null,"B.7","SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA AHULADA MARCA COMERCIAL EN CALIDAD Y PRECIO, EN COLOR BLANCO O AMARILLO (PREVIAMENTE AUTORIZADO) EN TRAMOS RECTOS Y ROJO EN CURVAS, A DOS MANOS EN GUANICIONES DE CONCRETO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.","ML",{"$f":"E20","v":275}]
[null,"SUB TOTAL :  GUARNICIONES"]
[null,"C.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS"]
[null,"C.1","TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS, AL AMPARO DE ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO QUE LE SEAN SUMINISTRADOS, HARA EL TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA DE LOS EJES, LIMITES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS TRABAJOS. DEBERA COLOCAR REFERENCIAS FIJAS, FUERA DE LAS AREAS DE LOS TRABAJOS PARA ASEGURAR LOS ALINEAMIENTOS Y NIVELES. INCLUYE: LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.","M2",2615]
[null,"C.2","RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO MANUAL EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPA, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE BANCO (CRIBADO POR LA MALLA DE 2 1/2\") LIBRE DE BOLEO MAYOR DE 3\" , COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE: CRIBADO DEL MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ","M3",{"$f":"E27*0.2","v":523}]
[null,"C.3","FABRICACIÓN DE CENEFA  DE CONCRETO DE 30 CM DE ANCHO DE 10 CM. DE ESPESOR  PROMEDIO CON UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6,6 / 10,10, ACABADO FINAL PULIDO. INCLUYE: SILLETA PLASTICA CALZADORA CON DOS MANOS DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO AMERCOAT COLOR BLANCO PARA SU MEJOR IDENTIFICACION,TRAZO DE LOS TRABAJOS, T.M.A 1/2\", VIBRADO, EQUIPO TOPOGRÁFICO SEGÚN DISEÑO, CORTE DE LOSAS CON DISCO DE DIAMANTE AL 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA,   APLICACIÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDA CERRADA CLOSED CELL BACKER ROD COMO RESPALDO Y JUNTEADOR BASE POLIURETANO, AUTONIVELANTE, DESBASTABLE, APLICACION DE SISTEMA SELLADOR DE SUPERFICIES A BASE DE PRIMER NEARSEAL10 Y SELLADOR DE POLIURETANO DURAFLOOR 750 A DOS MANOS,  SE UTILIZARÁ CIMBRA METALICA MACHIMBRADA (NO SE ACEPTARÁ CIMBRA DE MADERA), COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE LOS PRIMEROS 7 DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, TENDIDO REGLEADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES,  MANO DE OBRA, VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) NOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.\n","ML",215]
[null,"C.4","FABRICACIÓN DE CENEFA  DE CONCRETO DE ANCHO VARIABLE DE   10 CM. DE ESPESOR  PROMEDIO CON UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6,6 / 10,10, ACABADO FINAL PULIDO. INCLUYE: SILLETA PLASTICA CALZADORA CON DOS MANOS DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO AMERCOAT COLOR BLANCO PARA SU MEJOR IDENTIFICACION,TRAZO DE LOS TRABAJOS, T.M.A 1/2\", VIBRADO, EQUIPO TOPOGRÁFICO SEGÚN DISEÑO, CORTE DE LOSAS CON DISCO DE DIAMANTE AL 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA,   APLICACIÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDA CERRADA CLOSED CELL BACKER ROD COMO RESPALDO Y JUNTEADOR BASE POLIURETANO, AUTONIVELANTE, DESBASTABLE, APLICACION DE SISTEMA SELLADOR DE SUPERFICIES A BASE DE PRIMER NEARSEAL10 Y SELLADOR DE POLIURETANO DURAFLOOR 750 A DOS MANOS,  SE UTILIZARÁ CIMBRA METALICA MACHIMBRADA (NO SE ACEPTARÁ CIMBRA DE MADERA), COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE LOS PRIMEROS 7 DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, TENDIDO REGLEADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES,  MANO DE OBRA, VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) NOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.\n","M2",30]
[null,"C.5","  FABRICACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 10 CM. DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2, CON ADITIVO INTEGRAL NORMA-NMX-C-155 PARA CONDICIONES DE EXPOSICION AMBIENTE MARINO CON COLOR INTEGRAL COLOR BEIGE   EN PROPORCION Y DOSIFICACION SOLICITADA POR SUPERVISION, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10   Y ACABADO FINAL PULIDO. INCLUYE: SILLETA PLASTICA CALZADORA CON DOS MANOS DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO AMERCOAT COLOR BLANCO PARA SU MEJOR IDENTIFICACION,  TRAZO DE LOS TRABAJOS, T.M.A 1/2\", VIBRADO, EQUIPO TOPOGRÁFICO SEGÚN DISEÑO, CORTE DE LOSAS CON DISCO DE DIAMANTE AL 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA,   APLICACIÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDA CERRADA CLOSED CELL BACKER ROD COMO RESPALDO Y JUNTEADOR BASE POLIURETANO, AUTONIVELANTE, DESBASTABLE, APLICACION DE SISTEMA SELLADOR DE SUPERFICIES A BASE DE PRIMER NEARSEAL10 Y SELLADOR DE POLIURETANO DURAFLOOR 750 A DOS MANOS,  SE UTILIZARÁ CIMBRA METALICA MACHIMBRADA (NO SE ACEPTARÁ CIMBRA DE MADERA), COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE LOS PRIMEROS 7 DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, TENDIDO REGLEADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES,  MANO DE OBRA, VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) NOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.\n","M2",500]
[null,"C.6","  FABRICACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 10 CM. DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2, CON ADITIVO INTEGRAL NORMA-NMX-C-155 PARA CONDICIONES DE EXPOSICION AMBIENTE MARINO CON COLOR INTEGRAL COLOR CAFE   EN PROPORCION Y DOSIFICACION SOLICITADA POR SUPERVISION, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10   Y ACABADO FINAL PULIDO. INCLUYE: SILLETA PLASTICA CALZADORA CON DOS MANOS DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO AMERCOAT COLOR BLANCO PARA SU MEJOR IDENTIFICACION,  TRAZO DE LOS TRABAJOS, T.M.A 1/2\", VIBRADO, EQUIPO TOPOGRÁFICO SEGÚN DISEÑO, CORTE DE LOSAS CON DISCO DE DIAMANTE AL 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA,   APLICACIÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDA CERRADA CLOSED CELL BACKER ROD COMO RESPALDO Y JUNTEADOR BASE POLIURETANO, AUTONIVELANTE, DESBASTABLE, APLICACION DE SISTEMA SELLADOR DE SUPERFICIES A BASE DE PRIMER NEARSEAL10 Y SELLADOR DE POLIURETANO DURAFLOOR 750 A DOS MANOS,  SE UTILIZARÁ CIMBRA METALICA MACHIMBRADA (NO SE ACEPTARÁ CIMBRA DE MADERA), COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE LOS PRIMEROS 7 DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, TENDIDO REGLEADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES,  MANO DE OBRA, VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) NOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.\n","M2",250]
[null,"C.7","  FABRICACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 10 CM. DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2, CON ADITIVO INTEGRAL NORMA-NMX-C-155 PARA CONDICIONES DE EXPOSICION AMBIENTE MARINO, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, EN COLOR APARENTE Y ACABADO FINAL PULIDO. INCLUYE: CADENA COLADA MONOLITICAMENTE DE 30X40 CMS DE SECCION IRREGULAR ARMADA CON 5 VARILLAS DEL NO.3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CMS, SILLETA PLASTICA CALZADORA CON DOS MANOS DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO AMERCOAT COLOR BLANCO PARA SU MEJOR IDENTIFICACION, TRAZO DE LOS TRABAJOS, T.M.A 1/2\", VIBRADO, EQUIPO TOPOGRÁFICO SEGÚN DISEÑO, CORTE DE LOSAS CON DISCO DE DIAMANTE AL 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA,   APLICACIÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDA CERRADA CLOSED CELL BACKER ROD COMO RESPALDO Y JUNTEADOR BASE POLIURETANO, AUTONIVELANTE, DESBASTABLE, APLICACION DE SISTEMA SELLADOR DE SUPERFICIES A BASE DE PRIMER NEARSEAL10 Y SELLADOR DE POLIURETANO DURAFLOOR 750 A DOS MANOS,  SE UTILIZARÁ CIMBRA METALICA MACHIMBRADA (NO SE ACEPTARÁ CIMBRA DE MADERA), COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE LOS PRIMEROS 7 DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, TENDIDO REGLEADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES,  MANO DE OBRA, VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) NOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.\n","M2",60]
[null,"C.8","  FABRICACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 10 CM. DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2, CON ADITIVO INTEGRAL NORMA-NMX-C-155 PARA CONDICIONES DE EXPOSICION AMBIENTE MARINO, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, EN COLOR APARENTE Y ACABADO FINAL ESCOBILLADO FINO. INCLUYE: CADENA COLADA MONOLITICAMENTE DE 30X40 CMS DE SECCION IRREGULAR ARMADA CON 5 VARILLAS DEL NO.3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CMS, SILLETA PLASTICA CALZADORA CON DOS MANOS DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO AMERCOAT COLOR BLANCO PARA SU MEJOR IDENTIFICACION, TRAZO DE LOS TRABAJOS, T.M.A 1/2\", VIBRADO, EQUIPO TOPOGRÁFICO SEGÚN DISEÑO, CORTE DE LOSAS CON DISCO DE DIAMANTE AL 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA,   APLICACIÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDA CERRADA CLOSED CELL BACKER ROD COMO RESPALDO Y JUNTEADOR BASE POLIURETANO, AUTONIVELANTE, DESBASTABLE, APLICACION DE SISTEMA SELLADOR DE SUPERFICIES A BASE DE PRIMER NEARSEAL10 Y SELLADOR DE POLIURETANO DURAFLOOR 750 A DOS MANOS,  SE UTILIZARÁ CIMBRA METALICA MACHIMBRADA (NO SE ACEPTARÁ CIMBRA DE MADERA), COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE LOS PRIMEROS 7 DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, TENDIDO REGLEADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES,  MANO DE OBRA, VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) NOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.\n","M2",410]
[null,"C.9","FABRICACIÓN DE RAMPA PEATONAL DE CONCRETO 10 CM. DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM2, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6,6 / 10,10, ACABADO FINAL ESCOBILLADO FINO , INCLUYE: SIMBOLO DE DISCAPACITADOS BAJO RELIEVE SEGÚN DISEÑO,DENTELLÓN DE 15 X 20 CM CON VAR. 3/8\" Y ESTRIBOS # 2 @ 20 CM, TRAZO DE LOS TRABAJOS,  T.M.A 1/2\", VIBRADO, EQUIPO TOPOGRÁFICO SEGÚN DISEÑO, CORTE DE LOSAS CON DISCO DE DIAMANTE AL 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA, APLICACIÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDA CERRADA CLOSED CELL BACKER ROD, COMO RESPALDO PARA SELLADORES ELASTOMÉRICOS, SELLADOR ACRÍLICO BASE SOLVENTE A DOS MANOS, RELLENO, CONFINAMIENTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN AL 90% PROCTOR, AFINE, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE LOS PRIMEROS 7 DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, TENDIDO REGLEADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) \nNOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.","M2",40]
[null,"C.10","FABRICACIÓN DE ESCALINATAS A BASE DE CONCRETO ARMADO COLOR APARENTE Y ACABADO ESCOBILLADO  CON RAMPAS DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA 6.6-10.10 CON HUELLA DE 90 CMS POR 4O CMS Y PERALTES DE 16 CMS DE ALTURA ARMADO CON VARILLA DEL #3 @ 30 CM POR ESCALÓN Y REFUERZO EN FILO CON VAR. DEL #3 DE 50 CM. DE LONGITUD CON UN F'C= 200 kg/cm² CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA EL ACERO DE REFUERZO, INCLUYE: DALA DE DESPLANTE DE SECCIÓN DE 15X20 CM. DE SECCIÓN ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM,CONCRETO F´C=200 KG/CM2 CIMBRA, DECIMBRADO VIBRADO, NIEVELADO, TRAZO, AFINE, MATERIALES, RECIBRIMIENTO MÍNIMO DE 3 CM., CURADO CON MEMBRANA MATERIALES, MANO DE OBRA, VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRANAJOS. (P.U.O.T.)\nNOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.","ML",25]
[null,"C.11","CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO MUNICIPAL O DONDE SUPERVICION AUTORISE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ","M3",{"$f":"(E42+E43+E44)*0.2","v":52}]
[null,"C.12","RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO MANUAL EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPA, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE: CRIBADO DEL MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ","M3",{"$f":"(E43+E44+E45)*0.3","v":37.799999999999997}]
[null,"C.13","TRATAMIENTO DE LA SUBRASANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO, APERTURA DE CAJA, PAPEO DEL MATERIAL MAYOR A 3\" MANUAL, FORMACION DE LA CAPA SUBRASANTE, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION AL 95% DE SU PVSM, CON UN ESPESOR DE 10CM, CARGA Y ACARREOS, INCLUYE LA MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)","M3",{"$f":"(E44+E45+E46)*0.1","v":10.600000000000001}]
[null,"C.14","CONSTRUCCION  DE  BASE  HIDRAULICA  CON  MATERIAL PETREO A TAMAÑO MAXIMO DE 1 1/2\", PARCIALMENTE TRITURADO PROVENIENTE DE BANCO. INCLUYE: ACARREOS, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZACION, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION AL 100% DE SU PVSM, ESPESOR DE 15 CM. COMPACTOS, LIMPIEZA PREVIA DEL AREA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO.","M3",{"$f":"(E45+E46+E47)*0.15","v":2.4}]
[null,"C.15","RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1 Y/O FR-3 REBAJADO AL 8% EN VOLUMEN CON DIESEL, EN PROPORCIÓN DE 1.5 LTS/M² (NO SE ACEPTARA EL USO DE EMULSIONES). INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE (RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA MISMA), CARGA, CALENTADO, FLETE, ACARREOS Y APLICACIÓN DEL ASFALTO, EN CASO DE SER NECESARIO SE REALIZARA UN ARENEO EN LAS ZONAS DONDE NO PENETRE LA IMPREGNACIÓN, EN UN TIEMPO NO MENOR DE 24 HRS., DESPUÉS DEL RIEGO, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO. . P.U.O.T..\nNOTA: AL EFECTUAR ESTE CONCEPTO, DEBERA CUIDARSE NO MANCHAR LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CUYO CASO SE TENDRAN QUE LIMPIAR SEGUN INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA","M2",150]
[null,"C.16","CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ARROYO VIAL A BASE DE CONCRETO DE 18 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HIDRÁULICO MR-42, T.M.A. 1 1/2\",   ACABADO FINAL ASTRIADO. INCLUYE: PASAJUNTAS LONGITUDINALES DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2\" X 70 CM @ 75 CM. DE SEPARACIÓN A CENTROS, PASAJUNTAS TRANSVERSALES DE VARILLA LISA DE 3/4\" X 46 CM @ 30 CM. DE SEPARACIÓN, CANASTILLA METALICA, JUNTAS FRÍAS CON APLICACIÓN DE SELLADOR AUTONIVELANTE PARA SELLAR EL CORTE Y CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD), VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE, CIMBRA, DESCIMBRADO, VIDRADO, RODILLO VIBRATORIO, CORTE CON DISCO Y MATERIALES. (P.U.O.T.)","M2",150]
[null,"C.17","CONSTRUCCIÓN DE CENEFA EN PAVIMENTO EN ARROYO VIAL A BASE DE CONCRETO DE 18 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HIDRÁULICO MR-42, T.M.A. 1 1/2\",   COLOR INTEGRAL GRIS OSCURO, ACABADO PULIDO. INCLUYE: , PASAJUNTAS LONGITUDINALES DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2\" X 70 CM @ 75 CM. DE SEPARACIÓN A CENTROS, PASAJUNTAS TRANSVERSALES DE VARILLA LISA DE 3/4\" X 46 CM @ 30 CM. DE SEPARACIÓN, CANASTILLA METALICA, JUNTAS FRÍAS CON APLICACIÓN DE SELLADOR AUTONIVELANTE PARA SELLAR EL CORTE Y CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD), VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE, CIMBRA, DESCIMBRADO, VIDRADO, RODILLO VIBRATORIO, CORTE CON DISCO Y MATERIALES. (P.U.O.T.)","M2",20]
[null,"C.18","CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN PAVIMENTO EN ARROYO VIAL A BASE DE CONCRETO DE 18 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO HIDRÁULICO MR-42, T.M.A. 1 1/2\",   ACABADO FINAL ASTRIADO. INCLUYE:  PASAJUNTAS LONGITUDINALES DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2\" X 70 CM @ 75 CM. DE SEPARACIÓN A CENTROS, PASAJUNTAS TRANSVERSALES DE VARILLA LISA DE 3/4\" X 46 CM @ 30 CM. DE SEPARACIÓN, CANASTILLA METALICA, JUNTAS FRÍAS CON APLICACIÓN DE SELLADOR AUTONIVELANTE PARA SELLAR EL CORTE Y CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD), VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE, CIMBRA, DESCIMBRADO, VIDRADO, RODILLO VIBRATORIO, CORTE CON DISCO Y MATERIALES. (P.U.O.T.)","M2",90]
[null,"C.19","DENTELLÓN DE SECCIÓN 20X50 CM. A BASE DE CONCRETO MR-42, T.M.A. DE 1 1/2\" CON VARILLA DE AMARRE CORRUGADA DE 1/2\", CON CABEZAL PULIDO COLOR APARENTE . INCLUYE: RENIVELACIÓN DE ASFALTO, CONFINAMIENTO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION, COMPACTACIÓN, RELLENO, MATERIALES, CIMBRA, VIBRADO, MANO DE OBRA, CORTE CON DISCO, HERRAMIENTA, DESCIMBRADO, CURADO CONSTANTE CON CON AGUA DURANTE LOS PRIMEROS SIETE DIAS DESPUES DEL COLADO Y LIMPIEZA. (P.U.O.T.)","ML",16]
[null,"SUB TOTAL :  CONSTRUCCION DE BANQUETAS"]
[null,"D.- OBRAS DE ALBAÑILERIA"]
[null,"D.1","FABRICACIÓN Y FORJADO DE BOLARDO  DE SECCION 0.80X0.40X1.00 MTS A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS CON CIMENTACION DE ZAPATA DE SECCION DE 0.80X0.10 MTS ARMADA CON VARILLA DEL NO.3 A CADA 25 CMS EN AMBOS SENTIDOS CON CONCRETO F´C=200KG/CM2, CON CASTILLOS DE 15 X 15 CMS @ 3 MTS Y CASTILLOS AHOGADOS CON VARILLA DEL #3 ENTRE CELDAS, RELLENA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP: 1:4,  LOSA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DEL NO.3 A CADA 25 CMS,  ACABADO FLOTEADO FINO, CON UN MANO DE PINTURA DE FONDEO Y DOS MANOS DE PINTURA COLOR ARENA. INCLUYE: RELLENO DE CONCRETO POBRE,2 CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS ARMADO CON 4 VARILLA #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 20 CMS ,  CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DE ARMADO, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA AMERCOAT EN EL ACERO DE REFUERZO,  T.M.A 1/2\", AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN AL 90% PROCTOR, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)","PZA",17]
[null,"D.2","FABRICACIÓN Y FORJADO DE MURETE  DE 40 CMS DE ANCHO A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS. A UNA ALTURA DE 0.60 MTS,  CON CASTILLOS DE 15 X 15 CMS @ 3 MTS Y CASTILLOS AHOGADOS CON VARILLA DEL #3 @ 80 CMS. CELDA RELLENA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP: 1:4, CON LOSA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DEL NO.3 A CADA 25 CMS EN AMBOS SENTIDOS ,ACABADO FLOTEADO FINO, CON UN MANO DE PINTURA DE FONDEO Y DOS MANOS DE PINTURA COLOR ARENA. INCLUYE: CADENA DE DESPLANTE DE 40 X 20 CMS ARMADO CON 4 VARILLA #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 20 CMS, RELLENO DE CONCRETO POBRE,  CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DE ARMADO, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA AMERCOAT EN EL ACERO DE REFUERZO,  T.M.A 1/2\", AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN AL 90% PROCTOR, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)","ML",120]
[null,"D.3","FABRICACIÓN Y FORJADO DE BANCA DE SECCIONES IRREGULARES DE ANCHO VARIABLE Y UNA ALTURA DE 45 CMS A NIVEL DE PÍSO TERMINADO  A BASE DE CADENA DE DESPLANTE DE 15x65cm. ARMADA CON VAR. 6 VAR. # 3  Y EST. #2 @ 20cm. CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ACABADO PULIDO EN CARA EXPUESTA,  CON SELLADOR ACRILICO,  MURO DE ENRASE CON 3 HILADAS DE BLOCK DE 15x20x40 CM., ARMADO CON CASTILLOS AHOGADOS CON VARILLA DEL #3 @ 1M. CELDA RELLENA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN CARA HACIA AREA DE JARDIN, LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON MALLA 6-6/10-10, CON ACABADO EN PULIDO CON SELLADOR ACRÍLICO, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR CONCRETO F'C=100 KG/CM2. INCLUYE:  COMPACTACIÓN CON TIERRA ROJA EN CAPAS DE 20CM, PLASTICO NEGRO, IMPERMEABILIZANTE EN CIMENTACIÓN, JUNTA CONSTRUCTIVA ENTRE MURO DE BLOCK Y LOSA, TRAZO DE LOS TRABAJOS, EXCAVACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DE ARMADO, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA AMERCOAT EN EL ACERO DE REFUERZO, T.M.A 1/2\", AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN AL 90% PROCTOR, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)","M2",80]
[null,"D.4","CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA LETRAS DE SECCION DE 7.60X0.95  MTS  DE  45 CMS DE ALTURA A BASE DE MUROS DE BLOCK DE 15X20X40 CMS JUNTEADOS CON MORTEROS CEMENTO ARENA, CADENA DE DESPLANTE ARMADA 15X20 CMS CON 4 VARILLAS DEL NO.3 Y EST. DEL NO.2 @ 20 CMS. CON CONCRETO F'c= 200 Kg/Cm², CASTILLOS DE 15X15 CMS ACADA 3.00 MTS  CON ARMADO DE 4 VAR. DEL No.3 Y EST. DEL No.2 @20CM, CASTILLOS AHOGADOS   Y CADENA ARMADA 15X20 CMS CON 4 VARILLAS DEL NO.3 Y EST. DEL NO.2 @ 20 CMS.CONCRETOF'c= 200 Kg/Cm² COLADA MONOLITICAMENTE CON LOSA DE 8 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALAL LAC 6-6/10-10.ACABADO REPELLADO CON RECUBRIMIENTO DE MARMOL.  INCLUYE: RELLENO CON TIERRA DE BANCO, ELEMENTOS ESTRUCTURALES, CUBIERTA DE MARMOL, MATERIAL, MANO DE OBRA, FLETE, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, CIMBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA A CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).","PZA",1]
[null,"D.5","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO (BAHIA), LONGITUD TOTAL DE 4.60 MTS  CADA LETRA TIENE UNA ALTURA DE  1.00 MTS  Y 40 CMS DE PROFUNDIDAD, A BASE PERFILES DE ACERO Y LAMINA CALIBRE 24, ANCLADAS A PLATAFORMA.  INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, FLETE, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, MAQUINARIA.","PZA",1]
[null,"D.6","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO (ASUNCION), LONGITUD TOTAL DE 9.04 MTS  CADA LETRA TIENE UNA ALTURA DE  1.60MTS  Y 40 CMS DE PROFUNDIDAD, A BASE PERFILES DE ACERO Y LAMINA CALIBRE 24, ANCLADAS A PLATAFORMA.  INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, FLETE, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, MAQUINARIA.","PZA",1]
[null,"D.7","FABRICACIÓN DE ESCALINATAS A BASE DE CONCRETO ARMADO COLOR APARENTE Y ACABADO PULIDO CON RAMPAS DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA 6.6-10.10 CON HUELLA 3O CMS Y PERALTES DE 16 CMS DE ALTURA ARMADO CON VARILLA DEL #3 @ 30 CM POR ESCALÓN Y REFUERZO EN FILO CON VAR. DEL #3 DE 50 CM. DE LONGITUD CON UN F'C= 200 kg/cm² CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA EL ACERO DE REFUERZO, INCLUYE: DALA DE DESPLANTE DE SECCIÓN DE 15X20 CM. DE SECCIÓN ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM,CONCRETO F´C=200 KG/CM2 CIMBRA, DECIMBRADO VIBRADO, NIEVELADO, TRAZO, AFINE, MATERIALES, RECIBRIMIENTO MÍNIMO DE 3 CM., CURADO CON MEMBRANA MATERIALES, MANO DE OBRA, VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRANAJOS. (P.U.O.T.)\nNOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.","ML",78]
[null,"D.8","CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE AMARRE PARA ESCALON  DE 20X40CM, CON ARMADO 6 VAR. DEL No.2 @20CM CON DE SECCIONES CONCRETO F'C=200KG/M2 DE ACABADO PULIDO EN CARAS VISIBLES. INCLUYE: GANCHO DE AMARRE A FIRME DE CONCRETO  MATERIAL, MANO DE OBRA, FLETE, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA, ANDAMIOS, CIMBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA A CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.).","ML",26]
[null,"D.9","         CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE LINDERO DE 80x15 CM. DE PERALTE, ARMADA CON VARILLAS DEL # 3 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDO CON  CONCRETO F'C= 250KG/CM2, CON  CONTRATRABE  EMBEBIDA  EN ZAPATA DE  15x30cm,  4 VARILLA DEL #4 EST. #2 @20cm.  F'C= 250KG/CM2,  INCLUYE:  1 HILADA DE BLOCK DE 1T5X20X40 CMS CON CELDA RELLENA DE CONCRETO F'C= 100KG/CM2,  IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO FESTERGRAL A RAZON DE 2KG/SACO DE 50Kg. , HABILITADO DE ARMADO CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ALKIDALICA EN EL ACERO DE REFUERZO,  T.M.A 3/4\", GANCHOS, TRASLAPES, AMARRES, DESPERDICIOS,EXCAVACION,  RELLENO Y CONFINAMIENTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN PRESENCIA DE AGUA SALADA,  COMPACTADO, MANO DE OBRA, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO RECUPERABLE. (P.U.O.T)","ML",130]
[null,"D.10","CASTILLOS (K-1)   DE 15x15cm. SECCION  CON 4 VAR. # 3 EST. # 2 A CADA 20 CMS, CONCRETO F'c=200 Kg/cm²,  INCLUYE:  APLICACIÓN DE DOS MANOS DE ANTICORROSIVO AMERCOAT EN EL ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",210]
[null,"D.11","CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE, SECCION DE 15X20 CMS, ARMADA CON 4VAR.   # 4 EST. #2 @ 20cm. CONCRETO F´C=200 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DE ARMADO CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ALKIDALICA EN EL ACERO DE REFUERZO, GANCHOS, TRASLAPES, AMARRES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO RECUPERABLE. (P.U.O.T)","ML",160]
[null,"D.12","CONSTRUCCION DE CADENA DE CERRAMIENTO CR1, SECCION DE 15X20 CMS, ARMADA CON 4VAR.   # 4 EST. #2 @ 20cm. CONCRETO F´C=200 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DE ARMADO CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ALKIDALICA EN EL ACERO DE REFUERZO, GANCHOS, TRASLAPES, AMARRES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO RECUPERABLE. (P.U.O.T)","ML",130]
[null,"D.13","CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS, CONCRETO F´C= 40 KG/CM2, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPP. 1:4, A UNA ALTURA MAXIMA DE  5.00 MT. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  (P.U.O.T).","M2",400]
[null,"D.14","APLANADO DE MURO  CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, ACABADO REPELLADO A REGLA Y NIVEL, TERMINADO FLOTEADO FINO,  INCLUYE: ANDAMIOS MATERIAL, HERRAMIENTA , EQUIP Y  MANO DE OBRA.","M2",800]
[null,"D.15","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENCHAPE DE PIEDRA TIPO GOLDEN DE 2\" ESPESOR, COLORES TERRACOTAS, (LA MUESTRA DEBERA SER AUTIRIZADO POR SUPERVISION) PEGADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4,ACABADO CAREADO CON JUNTAS A HUESO INCLUYE: DESPERDICIOS, SELLADOR TRANSPARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","M2",50]
[null,"D.16","SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA CON UNA MANO DE PINTURA DE FONDEO Y DOS MANOS DE PINTURA EN COLOR ARENA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","M2",800]
[null,"D.17","SUMINISTRO DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 DE RESISTENCIA. INCLUYE:  COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE LOS PRIMEROS 7 DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES,  MANO DE OBRA, VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) NOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.\n","M3",5]
[null,"D.18","SUMINISTRO Y  HABILITADO   DE VARILLA DEL NO. 4.  INCLUYE:APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA AMERCOAT EN EL ACERO DE REFUERZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)","KG",10]
[null,"D.19","SUMINISTRO Y  HABILITADO   DE VARILLA DEL NO. 3.  INCLUYE:APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA AMERCOAT EN EL ACERO DE REFUERZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)","KG",10]
[null,"D.20","SUMINISTRO Y  HABILITADO   DE VARILLA DEL NO. 2.  INCLUYE:APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA AMERCOAT EN EL ACERO DE REFUERZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)","KG",10]
[null,"SUB TOTAL DE OBRAS DE ALBAÑILERIA "]
[null,"E.- ALUMBRADO PUBLICO"]
[null,"E.1","      CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN DE ACUERDO A NORMA CFE MT-2 HECHO A  BASE DE BLOCK 15 X 20 X 40 CM., JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8\", CON CONCRETO F´c= 200 KG/CM2, LOSA DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON APLICACIÓN DE  2 MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PUERTA DE HERRERIA  DE DOS HOJAS DE 1.24 MTS X 2.00 MTS  CON MARCO DE CUADRADO LISO CAL.16 Y CENTRO DE MALLA DE ACERO PERFORADA , CON ANCLAS DE ÁNGULO DE 3/4\" X 1\" PARA AGARRARCE A MURO, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA, CAHAPA,  CIMENTACION, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION.","PZA.",1]
[null,"E.2","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA NORMA CFE, BASE DE MEDICIÓN, CAP. 125 AMPERES,  SISTEMA 1F-3H, INCLUYE : ITM 2 X 60; CONDUCTORES DE COBRE CALIBRE 2 AWG, VARILLA COOPERWELL 5/8 X 3 M, INCADO DE VARILLA DE TIERRA, GRAPA, NIVELACIÓN, RANURADO, RESANADO,  HERRAJES, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,  ETIQUETADO CON LEYENDA DE SEGURIDAD, ACABADOS FINALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA.",1]
[null,"E.3","SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR COMBINADO PARA ALUMBRADO MARCA SIEMENS, 2 POLOS, CON INTERRUPTOR CORRESPONDIENTE A LA CARGA INDICADA EN PLANO, CON FOTOCELDA 220 V, O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD; INCLUYE : CONEXIÓN, IDENTIFICIÓN DE CABLEADO, PEINADO DE CABLES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LEYENDA Y ETIQUETA DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA.",2]
[null,"E.4","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO 127, NEMA 5 - 20R; INCLUYE : TAPA INTEMPERIE, CONEXIÓN, IDENTIFICIÓN DE CABLEADO, CONECTORES PONCHABLES, PEINADO DE CABLES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LEYENDA Y ETIQUETA DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA.",2]
[null,"E.5","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, MARCA SQUARE D, CAPACIDAD 2 X 20, TIPO QO220, 10kA, INCLUYE : MONTAJE, HERRAJES, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,  MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA.",1]
[null,"E.6","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, MARCA SQUARE D, CAPACIDAD 1 X 15, TIPO QO115, 10kA, INCLUYE : MONTAJE, HERRAJES, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,  MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA.",2]
[null,"E.7","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO 40 X 60 X 60, INCLUYE : EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, RELLENO CON EL MISMO MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA.",2]
[null,"E.8","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO 40 X 40 X4 60, INCLUYE : EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, RELLENO CON EL MISMO MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA.",14]
[null,"E.9","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG (3,31 MM²), AISLAMIENTO TIPO THHW - LS, 600 V, 75/90°C  MARCA VIAKON O SIMILAR; INCLUYE : IDENTIFICACIÓN DE CABLEADO, GUIADO, RECORTE, CINTA AISLANTE, CONECTORES BIPARTIDO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",460]
[null,"E.10","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 10 AWG (5,26 MM²), AISLAMIENTO TIPO THHW - LS, 600 V, 75/90°C  MARCA VIAKON O SIMILAR; INCLUYE : IDENTIFICACIÓN DE CABLEADO, GUIADO, RECORTE, CINTA AISLANTE, CONECTORES BIPARTIDO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",100]
[null,"E.11","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 8 AWG (8,37 MM²), AISLAMIENTO TIPO THHW - LS, 600 V, 75/90°C  MARCA VIAKON O SIMILAR; INCLUYE : IDENTIFICACIÓN DE CABLEADO, GUIADO, RECORTE, CINTA AISLANTE, CONECTORES BIPARTIDO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",660]
[null,"E.12","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 6 AWG (13,30 MM²), AISLAMIENTO TIPO THHW - LS, 600 V, 75/90°C  MARCA VIAKON O SIMILAR; INCLUYE : IDENTIFICACIÓN DE CABLEADO, GUIADO, RECORTE, CINTA AISLANTE, CONECTORES BIPARTIDO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",200]
[null,"E.13","SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO  CONDUIT PVC  RIGIDO CED. 40, DÍAMETRO 1/2 PLGS (16 MM²), MARCA CARLON O SIMILAR, INCLUYE : CURVAS, CONECTORES Y ACCESORIOS ADECUADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CORTES Y  RETIRO DE ESCOMBRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",160]
[null,"E.14","SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO  CONDUIT PVC  RIGIDO CED. 40, DÍAMETRO 3/4 PLGS (21 MM²), MARCA CARLON O SIMILAR, INCLUYE : CURVAS, CONECTORES Y ACCESORIOS ADECUADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CORTES Y  RETIRO DE ESCOMBRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",100]
[null,"E.15","SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO  CONDUIT PVC  RIGIDO CED. 40, DÍAMETRO 1 1/2 PLGS (41 MM²), MARCA CARLON O SIMILAR, INCLUYE : CURVAS, CONECTORES Y ACCESORIOS ADECUADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CORTES Y  RETIRO DE ESCOMBRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",220]
[null,"E.16","SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO  CORRUGADO TIPO PAD, DÍAMETRO 2 PLGS (53 MM²), MARCA CARLON O SIMILAR, INCLUYE : CURVAS, CONECTORES Y ACCESORIOS ADECUADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CORTES Y  RETIRO DE ESCOMBRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",170]
[null,"E.17","SALIDA ELECTRICA 220 V PARA ALUMBRADO E ILUMINACIÓN, INCLUYE : CINTA AISLANTE, CINTA VULCANIZABLE, CONECTORES TIPO CAPUCHA, CONECTORES TIPO OJILLO, CONECTORES BIPARTIDO TIPO BIMETALICOS, IDENTIFICACIÓN DE CABLEADO, CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","SAL",38]
[null,"E.18","SALIDA ELECTRICA 127 V PARA CONTACTOS E ILUMINACIÓN, INCLUYE : CINTA AISLANTE, CINTA VULCANIZABLE, CONECTORES TIPO CAPUCHA, CONECTORES TIPO OJILLO, CONECTORES BIPARTIDO TIPO BIMETALICOS, IDENTIFICACIÓN DE CABLEADO, CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","SAL",30]
[null,"E.19","GESTION, TRAMITE Y CARTA DE VERIFICACIÓN PARA OBTENER EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. CONSIDERE LOS PAGOS Y DERECHOS CORRESPONDIENTES A FIN QUE LA OBRA SEA ENTREGADA CON EL CONTRATO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NOMBRE QUE DESIGNE LA SUPERVICIÓN.","SERV",1]
[null,"E.20","SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIO  PARA ALUMBRADO PÚBLICO   AP05 SERIE LED \nSTREET, FORLIGHTING  LED DE 60w. INCLUYE : MONTAJE, HERRAJES, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,  MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",4]
[null,"E.21","SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIO  PARA ALUMBRADO PÚBLICO   AP05 SERIE LED \nSTREET, FORLIGHTING  LED DE 120w. INCLUYE : MONTAJE, HERRAJES, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,  MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",6]
[null,"E.22","SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIO  CLAVE: HLED-1178/30/G MARCA TECNOLITE . INCLUYE : MONTAJE, HERRAJES, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,  MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",12]
[null,"E.23","SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIO IP: 68,CONSUMO TOTAL: 20w, CLAVE: IL9355 CON VICERA,  \nMARCA VENTOR INTERNACIONAL. FIJADO A BASE DE CONCRETO. INCLUYE : MONTAJE, HERRAJES, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,  MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",16]
[null,"E.24","SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIOMARCA VENTOR , MODELO GALENA, CLAVE IL5042 DE 12 LEDS (  649mm LONGITUD )  , ANODIZADO +GRAFITO ,  TIPO RGB  DMX , LUZ MEDIA 60°.INCLUYE : MONTAJE, HERRAJES, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,  MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",13]
[null,"E.25","SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTO DOBLE PARA EXTERIOR. INCLUYE : MONTAJE, HERRAJES, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,  MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",2]
[null,"E.26","SUMINISTRO, INSTALACIÒN Y CONEXIÓN DE LUMINARIO GAMA L MARCA FORLIGHTING , DE LED DE 200 WATTS, 5000K, CARCASA EN ALUMINIO/ POLICARBONATO EXTRUIDO ACABADO CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICO, 9.4 KG DE PESO, FLUJO LUMINOSO 24,600 lm, VIDA UTIL DE 100,000 HORAS EFICACIA LUMINOSA DE 120 lm/W, GRADO DE PROTECCION IP 67 (ELECTRONICA SELLADA), INCLUYE: INSTALACIÒN Y CABLEADO EN POSTE , HERRAJES PARA FIJACION DE LAMPARA Y POSTE, PINTURA ELECTROTASTICA DE FABRICA, CUADRILLA DE BANDEREROS,  DELIMITACION DE ÁREA DE TRABAJO A BASE DE CINTA PLASTICA DE PRECAUCIÓN (BASTA Y SUFICIENTE), INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBA DE PUESTA EN OPERACION, P.U.O.T. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",8]
[null,"E.27","POSTE RECTO CIRCUALR FABRICADO CON LAMINA CAL. 11 DE5m DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, CON REFUERZO ANULAR Y PLACA BASE DE 27x27 CM. DE1/2\"1\" DE ESPESOR Y DISTANCIA INTERCENTROS DE BARRENOS DE 27 CM, INCLUYE UNA PERCHA DE PLACA 3/16\" ESPESOR PARA RECIBIR BRAZO Y VENTANA PARA CABLEADO  INTERIOR THHW CALIBRE No 10 AWG 90°C (TRES HILOS) LUMINARIA LED.,  INCLUYE:  VENTANA DE CONEXION CON TAPADERA , REFUERZO ANULAR, PLACA BASE DE 35x35cm. BRAZO CURVO TUBULAR DE 0.50 M.  DE LONGITUD DE 2\" Ø. CON SOPORTE CURVO LAMINAR, GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, DE DISEÑO ESPECIAL CON CONTRAPERCHA HECHA A BASE DE PLACA DE 1/4\" Y SOPORTE EN \"C\" . PARA RECIBIR LUMINARIO. CABLEADO CALIBRE 10 AWG EN ALUMINIO PARA INTERCONEXIÓN DE LUMINARIA 2 LÍNEAS PARA FASES MÁS 1 LÍNEA PARA PUESTA A TIERRA CON TERMINALES PONCHALES TIPO OJILLO, TERMINALES CAPUCHA, CINTA AISLANTE SUPER 33 MARCA 3M, CAJA DE CONEXIÓN, ACCESORIOS ADECUADOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRA DE TRASLADO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ","PZA",4]
[null,"E.28","POSTE RECTO CIRCUALR FABRICADO CON LAMINA CAL. 11 DE 9m DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, CON REFUERZO ANULAR Y PLACA BASE DE 27x27 CM. DE1/2\"1\" DE ESPESOR Y DISTANCIA INTERCENTROS DE BARRENOS DE 27 CM, INCLUYE UNA PERCHA DE PLACA 3/16\" ESPESOR PARA RECIBIR BRAZO Y VENTANA PARA CABLEADO  INTERIOR THHW CALIBRE No 10 AWG 90°C (TRES HILOS) LUMINARIA LED.,  INCLUYE:  VENTANA DE CONEXION CON TAPADERA , REFUERZO ANULAR, PLACA BASE DE 35x35cm. BRAZO CURVO TUBULAR DE 0.50 M.  DE LONGITUD DE 2\" Ø. CON SOPORTE CURVO LAMINAR, GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, DE DISEÑO ESPECIAL CON CONTRAPERCHA HECHA A BASE DE PLACA DE 1/4\" Y SOPORTE EN \"C\" . PARA RECIBIR LUMINARIO. CABLEADO CALIBRE 10 AWG EN ALUMINIO PARA INTERCONEXIÓN DE LUMINARIA 2 LÍNEAS PARA FASES MÁS 1 LÍNEA PARA PUESTA A TIERRA CON TERMINALES PONCHALES TIPO OJILLO, TERMINALES CAPUCHA, CINTA AISLANTE SUPER 33 MARCA 3M, CAJA DE CONEXIÓN, ACCESORIOS ADECUADOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRA DE TRASLADO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ","PZA",6]
[null,"E.29"," CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BASE PIRAMIDAL  PARA POSTE DE ALUMBRADO CIMENTACIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO DE 40x40 EN CORONA Y 80x80 EN BASE, CON ALTURA DE 120 Cm., F´c=200 Kg/Cm2 ARMADA CON VARILLA N° 3 Y 4 SEGÚN SE INDICA EN PLANOS,  ANCLAS DE 3/4\" GALVANIZADAS, TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4\" DE REGISTRO A PARTE SUPERIOR DE PEDESTAL ( VER DETALLE EN PLANO DE INSTALACIONES ), INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, CIMBRA,  COLOCACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. NOTA: LA BASE DEL POSTE DEBERA SER PRECOLADA FUERA DEL SITIO DE LA OBRA.","PZA",10]
[null,"SUB TOTAL :  ALUMBRADO PUBLICO"]
[null,"F- RED DE RIEGO"]
[null,"F.1","TRAZO GENERAL PARA LA RED DE RIEGO EN GENERAL DEL PROYECTO DURANTE TODO EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO TOPOGRÁFICO, PLANOS ACTUALIZADOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESAIRO PARA LA CORRECTA ENECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)","ML",320]
[null,"F.2","EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O EN SECO DE 0.00 A 0.50 M DE PROFUNDIDAD. CON EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: EQUIPO DE BOMBEO PARA ACHIQUE DE MANTOS FREÁTICOS, OBRAS DE PROTECCIÓN DE TALUDES DE ZANJA, TRASPALEO, MATERIALES, SEÑALAMIENTO DE PRECAUCIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL APOYO EN LAS OPERACIONES MECÁNICAS, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE ZANJA, LIMPIEZA, LA MAQUINARIA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. NORMA DE COSTRUCCIÓN G.D.F. 3.01.01.006","M3",{"$f":"E101*0.5*0.6","v":96}]
[null,"F.3","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA PARA RIEGO DE JARDINERÍA, A BASE DE TUBERÍA PVC ANGER  1/2”, INCLUYE:COPLES, PEGAMENTO, CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE (ADAPTACIONES), RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",160]
[null,"F.4","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA PARA RIEGO DE JARDINERÍA, A BASE DE TUBERÍA PVC ANGER  1”, INCLUYE:COPLES, PEGAMENTO, CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE (ADAPTACIONES), RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",155]
[null,"F.5","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA PARA RIEGO DE JARDINERÍA, A BASE DE TUBERÍA PVC ANGER 1  1/2”, INCLUYE: COPLES, PEGAMENTO, CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE (ADAPTACIONES), RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",108]
[null,"F.6","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GOTERO AUTOCOMPENSABLE PARA RIEGO DE JARDINERÍA, CONECTOR DE PUNTA/AZUL, MODELO XB-05PC, MARCA REAMER. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES A LA  RED DE PROYECTO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",213]
[null,"F.7","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GOTERO AUTOCOMPENSABLE PARA RIEGO EN PALMERA Y ARBOLES , CONECTOR DE PUNTA/NEGRO, MODELO XB-10PC MARCA READER.\nINCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES A LA  RED DE PROYECTO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",13]
[null,"F.8","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA ESFERA PP-R, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES A LA RED DE PROYECTO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",4]
[null,"F.9","SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO HIDRAULICO DE 40X54X31 CM DE PROFUNDIDAD, DE CONCRETO POLIMERICO FC=800 KG/CM2 INCLUYE: TAPA Y CONTRAMARCO DE CONCRETO POLIMERICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, EL CUERPO DEL REGISTRO SERA DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1/8\" ENTINTADO AL COLOR DEL PISO SEGUN MUESTRA AUTORIZADA CON GRABADO  EN TAPA CON LEYENDA QUE INDIQUE  SUPERVISION,FILTRO DE 10 CM DE ESPESOR DE GRAVA TMA 3/4\", CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",4]
[null,"CISTERNAS 5000 LTS "]
[null,"F.10","      SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ADEME PARA CISTERNA  DE 3.00x 3.00 SECCION Y 2M ALTURA  (  MEDIDAS INTERIORES ) A BASE DE FIRME  DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm², 10cm.  ESPESOR ARMADO CON VAR 3/8\" @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, ADEME A BASE  DE MURO DE BLOCK 15x20x40cm. PEGADO CON MORTERO CEM-ARE- PROP 1:4,CON ESCALERILLA INTERMEDIA,  CASTILLOS DE 15x15cm. SECCION   ARMADO CON ARMEX 15-15, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15x20cm.SECCION ARMADA CON ARMEX 15-20. LOSA DE 10cm ESPESOR ARAMADA CON ACERO DE REFUERZO CON VAR. 3/8\" @ 18cm. AMBOS SENTIDOS , REGISTRO CON TAPA DE ACERO  DE 60x60cm. A BASE DE HERRERIACON MARCO DE ANGULO Y CONTRAMARCO SELLADO TIPO 45°.  INCLUYE:  TRAZO, EXCAVACION, SUMINISTROS, CONCRETO 200Kg/cm². EN TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SUMINITROS, PREPARACIONES PARA INSTALACION HIDRAULICA, ACARREOS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TIERRA CEMENTO, TAPA DE CONCRETO FC 200 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VAR #3/8 (3) @ 20CM  AMBOS SENTIDOS, FORJADO DE REGISTRO 80X80CM CON MARCO DE ANGULO Y CONTRAMARCO ASA.","LOTE",1]
[null,"F.11","      SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 5000 LTS  MARCA ROTOPLAS INCLUYE: EXCAVACIÓN EN PRESENCIA DE AGUA, CONFINAMIENTO, RELLENO, COMPACTACIÓN, ACCESORIOS DE SISTEMA , INSTALACIÓN HIDRAULICA, TRASLADO, ACARREO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS","PZA",1]
[null,"SUB TOTAL :  RED DE RIEGO"]
[null,"G.- JARDINERIA"]
[null,"G.1","RETIRO DE PLANTAS DE DIFERENTES ESPECIES DE 0.00 A 2.00 DE ALTURA DE CUALQUIER ESPECIE PARA ENTREGA A SERVICIOS PÚBLICOS DE AYUNTAMIENTO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, BANQUEO, EQUIPO PARA SU ACARREO, CARGA, DESCARGA LIBRE DONDE REQUIERA LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)","PZA",5]
[null,"G.2","RIEGO Y PODADO DE ARBOLES Y PALMERAS EXISTENTES EXIXTENTE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, CONSUMIBLES, EQUIPO, GRUA DE APOYO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",8]
[null,"G.3","SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PALMERAS DATILERA DE 4 MTS DE ALTURA, DE TRONCO LIMPIO CORTE DIAMANTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, CONSUMIBLES, EQUIPO, GRUA DE APOYO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",10]
[null,"G.4","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YUCCA , DE 1.50 CMS DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, FERTILIZANTES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","PZA",4]
[null,"G.5","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENNISETUM VERDE , DE 40 CMS DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, FERTILIZANTES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","PZA",26]
[null,"G.6","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRIL DE ORO , DE 30 CMS DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, FERTILIZANTES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","PZA",11]
[null,"G.7","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AGAVE AZUL , DE 40 CMS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, FERTILIZANTES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","PZA",41]
[null,"G.8","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEXAS RANGER , DE 60 CMS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, FERTILIZANTES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","PZA",54]
[null,"G.9","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POTENTILLA ARBUSTIVA , DE 40 CMS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, FERTILIZANTES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","PZA",45]
[null,"G.10","SUMINISTRO Y PLANTACION DEUVA DE MAR, CONSIDERANDO 10 PZAS POR M2 INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, FERTILIZANTES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","M2",35]
[null,"G.11","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARISSA , DE 40 CMS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, FERTILIZANTES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","PZA",32]
[null,"G.12","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OBELISCO , DE 50 CMS DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, FERTILIZANTES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","PZA",5]
[null,"G.13","SUMINISTRO  Y TENDIDO GRAVILLA BLANCA CON UN ESPESOR DE DE 10  CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PERMISOS DEL BANCO.","M3",2]
[null,"G.14","SUMINISTRO  Y TENDIDO DE GRANZON BEIGE  CON UN ESPESOR DE DE 10  CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PERMISOS DEL BANCO.","M3",2]
[null,"G.15","SUMINISTRO  Y TENDIDO DE ARENA  CON UN ESPESOR DE DE 10  CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PERMISOS DEL BANCO.","M4",5]
[null,"G.16","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA VEGETAL UNA CAPA DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","M3",10]
[null,"G.17","SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLASTICO SEPARADOS COLOR NEGRO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","ML",130]
[null,"SUB TOTAL :  JARDINERIA"]
[null,"H.- MOBILIARIO URBANO"]
[null,"H.1","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESTO ACERO PARA BASURA, MARCA MMCITE, MODELO DG145T DE 39 X 39 CM DE BASE  Y UNA ALTURA DE 94 CM, CON ACABADO DE MADERA TROPICAL.  INCLUYE: INSTALACIÓN, FIJACIÓN, ELEMENTOS SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",8]
[null,"H.2","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL, MARCA PLAYCLUB O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, MODELO 76E05 DE 9.5 X 9.0 M Y  ALTURA DE 6.80 M, CON ESTRUCTURA DE ACERO Y MADERA DE PINO AMARILLO ESTUFADA Y TRATADA PARA EXTERIORES.  INCLUYE: INSTALACIÓN, FIJACIÓN, ELEMENTOS SUJECIÓN, ANCLAJE, TORNILLERÍA, RESBALADILLAS Y OBJETOS OBJETOS DIVERSOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",1]
[null,"H.3","SEÑALAMIENTO VERTICAL SR-22, SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO  INDICA PROHIBIDO ESTACIONARSE, COLOCADO A UNA ALTURA DE 2.00M,DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON CEJA PERIMETRAL DE ESPESOR 2.54 CM TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE, CON ACABADO REFLEJANTE E IMPRESIÓN SERIGRÁFICA CON LETRAS; TRATADAS QUÍMICAMENTE CONTRA OXIDACIÓN; HERRAJES DE FIJACIÓN GALVANIZADAS; INCLUYE:  POSTE ORNAMENTAL  EN FUNDICION DE ALUMINIO, CON SECCION  CIRCULAR DE 2\" , CED.30, CON BASE  PERFORADA PARA FIJACION AL PISO,  ALTURA DE 2.80 MTS. COLOR NEGRO MATE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",2]
[null,"H.4","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOTEM INFORMATIVO DE 3 CARAS SECCION DE 2.00 MTS DE ALTURA Y 0.80 MTS POR CARA  A BASE DE BASTIDOR DE PERFIL DE ACERO C-200 Y PANTALLAS DE MELAMINA . INCLUYE: INSTALACIÓN, FIJACIÓN, ELEMENTOS SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",1]
[null,null," TECHUMBRE"]
[null,"H.5","FABRICACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ESPESOR DE 5 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.","M2",9]
[null,"H.6","FABRICACIÓN DADO DE CONCRETO DE 50X40X90 CMS DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CMS, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, CIMBRA, CURADO, VIBRADO A SISTEMA MECÁNICO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",10]
[null,"H.7","FABRICACIÓN DE DADO DE 40X40 CM DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADO CON 6 VARILLAS #3, EST. #2 @ 20 CM. INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, CIMBRA, CURADO, VIBRADO A SISTEMA MECÁNICO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",8]
[null,"H.8","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA (PL-1) DE 300X300X6.35MM (5/8\") DE ESPESOR, INCLUYE: 4 ANCLAS DE AN-1 COLD ROLLED DE 5/8\" , INCLUYE: 4 CARTABONES, SOLDADURA, DOS MANOS DE PRIMER, ACARREOS, TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE SUJECCION GALVANIZADA,  PERFORACIONES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  ","PZA",4]
[null,"H.9","SUMMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE IPR DE 8\"X4\" (14.90 KG/ML), INCLUYE: APLICACIÓN DE PÍNTURA ESMALTE COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, ELEMENTOS SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","KG",160]
[null,"H.10","SUMNINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL IPR DE 8\"X4\" (14.90 KG/ML), INCLUYE: APLICACIÓN DE PÍNTURA ESMALTE COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, ELEMENTOS SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","KG",240]
[null,"H.11","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL ESTRUCTURAL EN TECHUMBRE A BASE DE PTR DE DE 2\"X4\" (6.81 KG/ML), INCLUYE: APLICACIÓN DE PÍNTURA ESMALTE COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, ELEMENTOS SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ","KG",160]
[null,"H.12","SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL TUBULAR EN TECHUMBRE A BASE ED R-200 CALIBRE 16 (1.8 KG/ML), INCLUYE: APLICACIÓN DE PÍNTURA ESMALTE COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, ELEMENTOS SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ","KG",560]
[null,"SUB TOTAL DE MOBILIARIO URBANO"]
[null,null,null,null,null,"SUBTOTAL "]
[null,null,null,null,null,"IVA"]
[null,null,null,null,null,"TOTAL L"]