{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Hoja1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":11,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Hoja1","index":0,"n_rows":228,"n_cols":7,"rows_kept":228,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[189,1,189,2],[1,3,1,6],[2,3,6,6],[5,1,5,2],[8,1,8,6],[9,1,9,6],[171,1,171,6],[145,1,145,6],[164,1,164,6],[172,1,172,6],[174,1,174,2],[175,1,175,2],[180,1,180,2],[181,1,181,2],[227,1,227,2],[24,1,24,6],[33,1,33,6],[55,1,55,6],[110,1,110,6],[47,1,47,6],[88,1,88,6],[95,1,95,6],[124,1,124,6],[139,1,139,6],[190,1,190,2],[197,1,197,2],[198,1,198,2],[214,1,214,2],[215,1,215,2],[219,1,219,2]]}
[]
[null,null,null,"PROYECTO :"]
[null,null,null,"4 ETAPA 4TA FASE DE REMODELACIÓN DEL MALECÓN COSTERO DE LA PAZ TRAMO COROMUEL LA CONCHA, MUNICIPIO DE LA PAZ, B.C.S."]
[]
[]
[null,"C A T A L O G O   D E   C O N C E P T O S"]
[]
[null,null,"CONCEPTO","UNIDAD","CANTIDAD","P. UNITARIO","IMPORTE"]
[null,"REMODELACIÓN DE MALECÓN COSTERO DE LA PAZ, B.C.S.,  TRAMO COROMUEL LA CONCHA"]
[null,"I. PRELIMINARES"]
[null,"I.1","SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE PROTECCION TIPO CARAMELO DE LAMINA CALIBRE 16, DE 0.30 x 1.22 CON SOPORTE PATA DE GALLO, POSTE C 200 DE 2\" Y TRES CORDONES DE CINTA PREVENTIVA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA.",20]
[null,"I.2","SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE PROTECCION TIPO CANALIZADOR VIAL, DE POLIETIILENO DE BAJA DENSIDAD, PARA USO EXTERIOR, EN UNA SOLA PIEZA, ANTIRAYOS UV, NCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",10]
[null,"I.3","SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIALES PARA PROTECCION DE OBRA, A BASE DE POSTES DE MADERA DE PINO Y TRIPLAY DE MADERA DE PINO Y LONA VULCANIZABLE CON GRAFICOS DE ACUERDO A LA ZONA, DONDE LO INDIQUE SUPERVISION, INCLUYE: EQUIPO,  HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","ML",20]
[null,"I.4","RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE:  DEMOLICIÓNES, ACARREO A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO, TRANSPORTE A DISPOSICIÓN FINAL. ","PZA",8]
[null,"I.5","RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE TUBERIAS DE 1/2\" A 2 1/2\" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREO DE EL MOBILIARIO A DONDE SE INDIQUE, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)","ML",100]
[null,"I.6","DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE O REFORZADO DE DIFERENTES SECCIÓNES Y ESPESORES EN CONCRETO, BLOCK, PIEDRA Y RECUBRIMIENTOS YA SE MUROS Y LOSAS, INCLUYE:  MANO DE OBRA, MAQUINARIA, ACARREO, CARGA, EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, ACOPIO, EXTRACCIÓN DE ESCOMBRO CON ACARREO LIBRE, HERRAMIENTA PARA DEMOLICIÓN, VOLUMEN MEDIDO COLOCADO EN SITIO. (P.U.O.T.)     ","M3",70]
[null,"I.7","RETIRO DE PLANTAS DE DIFERENTES ESPECIES DE 0.00 A 2.00 DE ALTURA DE CUALQUIER ESPECIE PARA ENTREGA A SERVICIOS PÚBLICOS DE AYUNTAMIENTO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, BANQUEO, EQUIPO PARA SU ACARREO, CARGA, DESCARGA LIBRE DONDE REQUIERA LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)","PZA",40]
[null,"I.8","DEMOLICION Y RETIRO DE REGISTROS DE CONCRETO Y/O BLOCK DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).","PZA",5]
[null,"I.9","RETIRO, REUBICACIÓN  Y CUIDADOS DE PALMERA DE HASTA 3 MTS. DE ALTURA PARA TRASPLANTE DE NUEVO EN LA OBRA, INCLUYE:  GRUA, EXCAVACIÓN, BANQUEO, EQUIPO PARA SU CARGA Y ACARREO, DESCARGA LIBRE DONDE LA CONTRATISTA TENGA LOS CUIDADOS NECESARIOS ANTES DE SU  TRASPLANTE, TIERRA VEGETAL, RIEGO POR DOS MESES DESPUÉS DEL TRASPLANTE EN EL NUEVO SITIO DE LA OBRA, FESTIRSIDA, ENRRAYSADORES, MANO DE OBRA, GRUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PODA Y LIMPIEZA. (P.U.O.T)","PZA",2]
[null,"I.10","RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE POSTES DE SEÑALAMIENTOS RESTRICTIVOS, PREVENTIVOS, INFORMATIVOS Y DE NOMENCLATURA PARA CALLES, DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 14 CON ACABADO REFLEJANTE, INCLUYE:  DEMOLICIÓNES, ACARREO A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO, TRANSPORTE A DISPOSICIÓN FINAL. ","PZA",10]
[null,"I.11","DEMOLICIÓN Y RETIRO DE BOLARDO DE ACERO ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO CON  TUBO MECÁNICO DE 1\",  INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (P.U.O.T.).","PZA",4]
[null,"I.12","DEMOLICIÓN DE CUNETA PLUVIAL  DE CONCRETO EXISTENTE DE UN ANCHO VARIABLE ENTRE 0.50-1.50.  INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN UNION CON VIALIDAD Y FIRME EXISTENTE, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.","ML",500]
[null,"I.13","LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","M2",2200]
[null,null,"SUB TOTAL : OBRAS PRELIMINARES"]
[null,"II. GUARNICIONES","IV.- GUARNICIONES"]
[null,"II.1","DEMOLICION DE GUARNICIONES TIPO RECTANGULAR  DE CONCRETO EXISTENTES. INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN UNION CON VIALIDAD Y FIRME EXISTENTE, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.","ML",100]
[null,"II.2","EXCAVACION A MANO EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O EN SECO, PARA DESPLANTE DE GUARNICION. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE DE FONDO Y TALUDES, RETIRO DE MATERIAL HASTA 4 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.","M3",111]
[null,"II.3","FABRICACIÓN DE DENTELLON DE CONCRETO TIPO RECTANGULAR  DE 20x20CM. DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 200 kg/cm², ACABADO APARENTE.CON ADITIVO INTEGRAL NORMA-NMX-C-155 PARA CONDICIONES DE EXPOSICION AMBIENTE MARINO INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, CIMBRA METÁLICA, CURADO, VIBRADO A SISTEMA MECÁNICO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",900]
["cambio de ancho ","II.4","FABRICACIÓN DE GUARNICIÓN TIPO RECTANGULAR EN CAJETE DE JARDINERAS, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 20x20 CM. RESISTENCIA DE F'C= 200 KG/CM2, CON ADITIVO INTEGRAL NORMA-NMX-C-155 PARA CONDICIONES DE EXPOSICION AMBIENTE MARINO, CON COLOR INTEGRAL GRIS OSCURO  (COLOR CON PREVIA AUTORIZACIÓN DE SUPERVISOR)   Y ACABADO DESBASTADO CON AGREGADO EXPUESTO DE MANERA UNIFORME. INCLUYE: CONFINAMIENTO, PRUEBAS DE LABORATORIO, BOLEADO DE FILOS SUPERIORES, MATERIALES, CIMBRA METALICA (NO SE ACEPTARÁ CIMBRA DE MADERA) TRAZO DE LOS TRABAJOS, T.M.A 1/2\", VIBRADO, EQUIPO TOPOGRAFICO SEGUN DISEÑO, CORTE DE LOSAS CON DISCO DE DIAMANTE AL 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA EN SENTIDO TRANSVERSAL A 90° @ 60 CM,  APLICACION DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDA CERRADA CLOSED CELL BACKER ROD, COMO RESPALDO Y JUNTEADOR BASE POLIURETANO, AUTONIVELANTE, DESBASTABLE, ENTINTADO AL COLOR DE LA GUARNICION, APLICACION DE SISTEMA SELLADOR DE SUPERFICIES A BASE DE PRIMER NEARSEAL10 Y SELLADOR DE POLIURETANO DURAFLOOR 750 A DOS MANOS, RELLENO, CONFINAMIENTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTACION POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% PROTOR, AFINE, CIMBRADO CON CIMBRA METÁLICA MACHIMBRADA (NO SE ACEPTARÁ CIMBRA DE MADERA).","ML",110]
[null,"II.5","FABRICACIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO TIPO PECHO DE PALOMA DE 20x23x40 CM DE CONCRETO SIMPLE DE 200 KG/CM2, ACABADO APARENTE ,CON ADITIVO INTEGRAL NORMA-NMX-C-155 PARA CONDICIONES DE EXPOSICION AMBIENTE MARINO INCLUYE:   CONFINAMIENTO, PRUEBAS DE LABORATORIO, BOLEADO DE FILOS SUPERIORES, MATERIALES, CIMBRA METÁLICA, CURADO, VIBRADO A SISTEMA MECÁNICO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,  DOS MANOS DE PINTURA (COLOR SEGÚN IDIQUE SUPERVISOR)   Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",350]
[null,"II.6","CONFINAMIENTO DE GUARNICION CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIBRE DE BOLEOS DE MAS DE 3\", PRODUCTO DE LA EXCAVACION: INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.","M3",50]
[null,"II.7","CADENA DE AMARRE CONCRETO F`C=250 KG/CM2 DE SECCION 20 X30 CMS. CON ACERO DE REFUERZO DE 4 VARILLAS DEL NUM. 3 Y ESTRIBOS DEL. NO.2  @ 20 CMS. ACABADO PULIDO EN CARA SUPERIOR.  INCLUYE:  BASTONES DE 30 CMS DE VARILLA DEL NO. 3  A CADA 50  CMS PARA UNION CON BANQUETA, EXCAVACION,CIMBRA,VIBRADO,DESCIMBRADO,RELLENO,   MATERIALES, MANO DE OBRA, PINTURA AMERCOAT A DOS MANOS EN ACERO COLOR BLANCO, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.","ML",440]
[null,null,"SUB TOTAL :  GUARNICIONES"]
[null,"III. CONSTRUCCION DE BANQUETAS"]
[null,"III.1","DEMOLICION DE BANQUETAS, FIRMES Y/O RAMPAS EN COCHERAS (ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM) DE CONCRETO (CON O SIN ARMADO)  EXISTENTES POR ENCONTRARSE EN MALAS CONDICIONES Y/O NO DAR LOS NIVELES DE PROYECTO . INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO, LIMPIEZA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.","M2",30]
[null,"III.2","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO DE POLIURETANO DE CALIBRE 600, INCLUYE: CORTES Y TRASLAPES EN CUYO CASO ESTOS SERÁN DE 50CM COMO MÍNIMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","M2",1300]
[null,"III.3","RENIVELACIÓN DE CONCRETO F'C=200 Kg/cm² PARA ESPESORES MAYORES DE 10 CM, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.","M3",10]
[null,"III.4","FABRICACIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 10 CM. DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE F'C=300 KG/CM2, CON COLOR INTEGRAL AMARILLO CEMIX EN PROPORCION Y DOSIFICACION SOLICITADA POR SUPERVISION REFORZADA CON  MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,  ACABADO FINAL DESBASTADO CON AGREGADO EXPUESTO DE MANERA UNIFORME,  INCLUYE: DENTELLÓN DE 15 X 20 CM CON VAR. 3/8\" Y ESTRIBOS # 2 @ 20 CM, A TODO EL ACERO DE REFUERZO SE APLICARÁ DOS MANOS DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO AMERCOAT COLOR BLANCO PARA SU MEJOR IDENTIFICACION,TRAZO DE LOS TRABAJOS,  T.M.A 1/2\", VIBRADO, EQUIPO TOPOGRÁFICO SEGÚN DISEÑO, CORTE DE LOSAS CON DISCO DE DIAMANTE AL 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA, APLICACIÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDA CERRADA CLOSED CELL BACKER ROD COMO RESPALDO Y JUNTEADOR BASE POLIURETANO, AUTONIVELANTE, DESBASTABLE, ENTINTADO AL COLOR DE LA BANQUETA, APLICACION DE SISTEMA SELLADOR DE SUPERFICIES A BASE DE PRIMER NEARSEAL10 Y SELLADOR DE POLIURETANO DURAFLOOR 750 A DOS MANOS, RELLENO, CONFINAMIENTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECANICOS AL 90% PROCTOR, AFINE, CIMBRADO CON CIMBRA METÁLICA MACHIMBRADA (NO SE ACEPTARÁ EL USO DE CIMBRA DE MADERA) COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE LOS PRIMEROS 7 DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, TENDIDO REGLEADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES,  MANO DE OBRA, VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)\nNOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.","M2",40]
["ESPESOR Y COLOR Y CANTIDAD ","III.5","FABRICACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 10 CM. DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM2, CON ADITIVO INTEGRAL DURAMAX, CON COLOR INTEGRAL COLOR AMARILLO CEMIX EN PROPORCION Y DOSIFICACION SOLICITADA POR SUPERVISION, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10  CON DOS MANOS DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO AMERCOAT COLOR BLANCO PARA SU MEJOR IDENTIFICACION,  ACABADO FINAL DESBASTADO CON AGREGADO EXPUESTO DE MANERA UNIFORME , INCLUYE: TRAZO DE LOS TRABAJOS, T.M.A 1/2\", VIBRADO, EQUIPO TOPOGRÁFICO SEGÚN DISEÑO, CORTE DE LOSAS CON DISCO DE DIAMANTE AL 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA,  APLICACIÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDA CERRADA CLOSED CELL BACKER ROD COMO RESPALDO, Y JUNTEADOR BASE POLIURETANO, AUTONIVELANTE, DESBASTABLE, PLICACION DE SISTEMA SELLADOR DE SUPERFICIES A BASE DE PRIMER NEARSEAL10 Y SELLADOR DE POLIURETANO DURAFLOOR 750 A DOS MANOS, RELLENO, CONFINAMIENTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO AL 90% PRÓCTOR, AFINE, CIMBRADO CON CIMBRA METALICA MACHIMBRADA (NO SE ACEPTARÁ CIMBRA DE MADERA), COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE LOS PRIMEROS 7 DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, TENDIDO REGLEADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES,  MANO DE OBRA, VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  (P.U.O.T.) \nNOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.","M2",1000]
[null,"III.6","EXCAVACION EN CORTE EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, EN AREAS DE BANQUETAS, RAMPAS Y ADYACENTES, PARA DAR NIVELES DE PROYECTO. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, CARGA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.","M3",50]
[null,"III.7","RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE BANCO, LIBRE DE BOLEO, EN CAPAS DE 20 CM, COMPACTADO AL 100% PROCTOR, EN AREAS DE BANQUETAS Y ADYACENTES, PARA DAR NIVELES DE PROYECTO, SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION. INCLUYE: CRIBADO DEL MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ","M3",180]
[null,"III.8","FABRICACIÓN DE CENEFA EN BANQUETA  DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 20 CM DE ANCHO Y 10 CM. DE ESPESOR  CON UNA RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM2, CON ADITIVO INTEGRAL DURAMAX,  CON COLOR INTEGRAL COLOR GRIS CEMIX EN PROPORCION Y DOSIFICACION SOLICITADA POR SUPERVISION REFORZADA CON, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10  CON DOS MANOS DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO AMERCOAT COLOR BLANCO PARA SU MEJOR IDENTIFICACION ACABADO FINAL DESBASTADO CON AGREGADO EXPUESTO DE MANERA UNIFORME,  INCLUYE: TRAZO DE LOS TRABAJOS, T.M.A 1/2\", VIBRADO, EQUIPO TOPOGRAFICO SEGUN DISEÑO, CORTE DE LOSAS CON DISCO DE DIAMANTE AL 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA EN SENTIDO TRANSVERSAL A 90° @ 60 CM,  APLICACION DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDA CERRADA CLOSED CELL BACKER ROD, COMO RESPALDO Y JUNTEADOR BASE POLIURETANO, AUTONIVELANTE, DESBASTABLE, APLICACION DE SISTEMA SELLADOR DE SUPERFICIES A BASE DE PRIMER NEARSEAL10 Y SELLADOR DE POLIURETANO DURAFLOOR 750 A DOS MANOS, RELLENO, CONFINAMIENTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTACION POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% PROTOR, AFINE, CIMBRADO CON CIMBRA METÁLICA MACHIMBRADA (NO SE ACEPTARÁ CIMBRA DE MADERA),COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE LOS PRIMEROS 7 DIAS DESPUES DEL COLADO, TENDIDO REGLEADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES,  MANO DE OBRA, VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) \nNOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.","ML",590]
[null,"III.9","FABRICACIÓN DE RAMPA VEHICULAR DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 12 CM. DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2, CON ADITIVO INTEGRAL DURAMAX CON COLOR INTEGRAL AMARILLO CEMIX EN PROPORCION Y DOSIFICACION SOLICITADA POR SUPERVISION REFORZADA CON  MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,  ACABADO FINAL DESBASTADO CON AGREGADO EXPUESTO DE MANERA UNIFORME,  INCLUYE: DENTELLÓN DE 15 X 20 CM CON VAR. 3/8\" Y ESTRIBOS # 2 @ 20 CM, A TODO EL ACERO DE REFUERZO SE APLICARÁ DOS MANOS DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO AMERCOAT COLOR BLANCO PARA SU MEJOR IDENTIFICACION,TRAZO DE LOS TRABAJOS,  T.M.A 1/2\", VIBRADO, EQUIPO TOPOGRÁFICO SEGÚN DISEÑO, CORTE DE LOSAS CON DISCO DE DIAMANTE AL 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA, APLICACIÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDA CERRADA CLOSED CELL BACKER ROD COMO RESPALDO Y JUNTEADOR BASE POLIURETANO, AUTONIVELANTE, DESBASTABLE, ENTINTADO AL COLOR DE LA BANQUETA, APLICACION DE SISTEMA SELLADOR DE SUPERFICIES A BASE DE PRIMER NEARSEAL10 Y SELLADOR DE POLIURETANO DURAFLOOR 750 A DOS MANOS, RELLENO, CONFINAMIENTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECANICOS AL 90% PROCTOR, AFINE, CIMBRADO CON CIMBRA METÁLICA MACHIMBRADA (NO SE ACEPTARÁ EL USO DE CIMBRA DE MADERA) COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE LOS PRIMEROS 7 DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, TENDIDO REGLEADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES,  MANO DE OBRA, VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)\nNOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.","M2",130]
["TIPO DE ACABADO ","III.10","FABRICACIÓN DE ESCALINATAS A BASE DE CONCRETO ARMADO  CON COLOR INTEGRAL AMARILLO CEMIX Y ACABADO FINAL DESBASTADO CON AGREGADO EXPUESTO, CON RAMPAS DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA 6.6-10.10 CON HUELLAS DE 30 CM. Y PERALTES DE 16 A 18 CM. DE ALTURA ARMADO CON VARILLA DEL #3 @ 30 CM POR ESCALÓN Y REFUERZO EN FILO CON VAR. DEL #3 DE 50 CM. DE LONGITUD CON UN F'C= 200 kg/cm² CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA EL ACERO DE REFUERZO, INCLUYE: DALA DE DESPLANTE DE SECCIÓN DE 15X20 CM. DE SECCIÓN CON ARMEX, CIMBRA, DECIMBRADO VIBRADO, NIEVELADO, TRAZO, AFINE, MATERIALES, RECIBRIMIENTO MÍNIMO DE 3 CM., CURADO CON MEMBRANA MATERIALES, MANO DE OBRA, VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRANAJOS. (P.U.O.T.)\nNOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.","ML",45]
[null,"III.11","SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA VINÍLICA MUROS INCLUYE: 2 MANOS DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","M2",50]
[null,"III.12","FABRICACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 10 CM. DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM2, CON ADITIVO INTEGRAL DURAMAX, CON COLOR INTEGRAL COLOR GRIS CEMIX EN PROPORCION Y DOSIFICACION SOLICITADA POR SUPERVISION, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10  CON DOS MANOS DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO AMERCOAT COLOR BLANCO PARA SU MEJOR IDENTIFICACION,  ACABADO FINAL DESBASTADO CON AGREGADO EXPUESTO DE MANERA UNIFORME , INCLUYE: TRAZO DE LOS TRABAJOS, T.M.A 1/2\", VIBRADO, EQUIPO TOPOGRÁFICO SEGÚN DISEÑO, CORTE DE LOSAS CON DISCO DE DIAMANTE AL 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA,  APLICACIÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDA CERRADA CLOSED CELL BACKER ROD COMO RESPALDO, Y JUNTEADOR BASE POLIURETANO, AUTONIVELANTE, DESBASTABLE, PLICACION DE SISTEMA SELLADOR DE SUPERFICIES A BASE DE PRIMER NEARSEAL10 Y SELLADOR DE POLIURETANO DURAFLOOR 750 A DOS MANOS, RELLENO, CONFINAMIENTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO AL 90% PRÓCTOR, AFINE, CIMBRADO CON CIMBRA METALICA MACHIMBRADA (NO SE ACEPTARÁ CIMBRA DE MADERA), COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE LOS PRIMEROS 7 DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, TENDIDO REGLEADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES,  MANO DE OBRA, VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  (P.U.O.T.) \nNOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.","M2",180]
[null,null,"SUB TOTAL :  CONSTRUCCION DE BANQUETAS"]
[null,"IV.OBRAS DE ALBAÑILERIA"]
[null,"IV.1","CONSTRUCCIÓN DE CONTENCIÓN A BASE DE  MURO DE CONCRETO CICLÒPEO F'C= 200 kg/cm² ARMADO DE 60% DE CONCRETO Y 40% DE PIEDRA. CON BASE A 0.45 M Y CORONA 0.300 M, CON UNA ALTURA  VARIABLE DE 1.00 CMS A 2.50 MTS, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm² DE 5 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO FLOTEADO FINO EN EN CARAS EXPUESTAS Y PINTURA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL O SIMILAR EN CALIDAD EN PROP DE 1.5 KG/M³, BOMBA DE ACHIQUE, CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA F'C= 200 KG/CM2, PIEDRA NEGRA DE LA REGIÓN, EQUIPO DE BOMBEO, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, AFINE DE FONDO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","M3",145]
[null,"IV.2","SUMINISTRO DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 DE RESISTENCIA. INCLUYE:  COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE LOS PRIMEROS 7 DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES,  MANO DE OBRA, VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) NOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.\n","M3",10]
[null,"IV.3","SUMINISTRO Y  HABILITADO   DE VARILLA DEL NO. 4.  INCLUYE:APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA AMERCOAT EN EL ACERO DE REFUERZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)","KG",10]
[null,"IV.4","SUMINISTRO Y  HABILITADO   DE VARILLA DEL NO. 3.  INCLUYE:APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA AMERCOAT EN EL ACERO DE REFUERZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)","KG",10]
[null,"IV.5","SUMINISTRO Y  HABILITADO   DE VARILLA DEL NO. 2.  INCLUYE:APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA AMERCOAT EN EL ACERO DE REFUERZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)","KG",10]
[null,"IV.6","FABRICACIÓN Y FORJADO DE MURETE SECCION DE 60 CMS DE LARGO, 40  CMS DE ALTO Y 15  CMS DE ANCHOI  A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS.  CON ACABADO FLOTEADO FINO, CON UN MANO DE PINTURA DE FONDEO Y DOS MANOS DE PINTURA COLOR ARENA. INCLUYE: CAJA PARA LUMINARIA, CIMENTACION A BASE DE CADENA DE 20X40 CMS ARMADA CON VARILLA DEL NO.3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CMS,  CASTILLOS AHOGADOS CON VARILLA DEL #3 EN CADA EXTREMO . CELDA RELLENA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP: 1:4, CON LOSA SUPERIOR DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 8 CMS,  CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DE ARMADO, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA AMERCOAT EN EL ACERO DE REFUERZO,  T.M.A 1/2\", AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN AL 90% PROCTOR, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)","PZA",824]
[null,null,"SUB TOTAL :  OBRAS DE ALBAÑILERIA"]
[null,"V.ALUMBRADO PÚBLICO"]
[null,"V.1","SUMINISTRO, INSTALACIÒN Y CONEXIÓN DE LUMINARIO DE LED 78 WATTS MODELO TITAN, MARCA FORLIGHTING PREMIUM , DIMENSIONES 626x270x99mm, 4000K, CARCASA EN ALUMINIO/ POLICARBONATO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER RESISTENTE A LA CORROSION, COLOR GRIS,  6.94 KG DE PESO, , VIDA UTIL DE 100,000 HORAS, EFICACIA LUMINOSA DE 128 lm/w, GRADO DE PROTECCION IP 67/IK08, SUPRESOR DE PICOS DE 10KW, DRIVER PHILIPS 120-227V / 347-480v, OPTICA T2M,  SIN FOTOSELDA, INCLUYE: INSTALACIÒN Y CABLEADO EN POSTE., HERRAJES PARA FIJACION DE LAMPARA Y POSTE, PINTURA ELECTROTASTICA DE FABRICA, CUADRILLA DE BANDEREROS,  DELIMITACION DE ÁREA DE TRABAJO A BASE DE CINTA PLASTICA DE PRECAUCIÓN (BASTA Y SUFICIENTE), INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBA DE PUESTA EN OPERACION, P.U.O.T. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",17]
[null,"V.2","SUMINISTRO, INSTALACIÒN Y CONEXIÓN DE LUMINARIO DE LED 118 WATTS MODELO TITAN, MARCA FORLIGHTING PREMIUM , DIMENSIONES 626x270x99mm, 4000K, CARCASA EN ALUMINIO/ POLICARBONATO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER RESISTENTE A LA CORROSION, COLOR GRIS,  6.94 KG DE PESO, , VIDA UTIL DE 100,000 HORAS, EFICACIA LUMINOSA DE 128 lm/w, GRADO DE PROTECCION IP 67/IK08, SUPRESOR DE PICOS DE 10KW, DRIVER PHILIPS 120-227V / 347-480v, OPTICA T2M,  SIN FOTOSELDA INCLUYE: INSTALACIÒN Y CABLEADO EN POSTE, HERRAJES PARA FIJACION DE LAMPARA Y POSTE, PINTURA ELECTROTASTICA DE FABRICA, CUADRILLA DE BANDEREROS,  DELIMITACION DE ÁREA DE TRABAJO A BASE DE CINTA PLASTICA DE PRECAUCIÓN (BASTA Y SUFICIENTE), INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBA DE PUESTA EN OPERACION, P.U.O.T. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",13]
[null,"V.3","SUMINISTRO, INSTALACIÒN Y CONEXIÓN DE REFLECTOR SERIES RE10 MARCA FORLIGHTING DE 200W DE POTENCIA , FLUJO LUMINOSO DE 70 lm/w, TEMPERATURA DE COLOR 6000K, EFICIENCIA LUMINICA DE 70lm/w, INDICE DE PROTECCION DE IP65. CARCASA DE ALUMINIO CON PINTURA TIPO POLIESTER ELÉCTROSTATICA , SUPRESOR DE PICOS DE 10kV HORAS DE VIDA 50,000\nHRS.COLOCADA EN POSTE DE 11M. DE ALTURAINCLUYE: INSTALACIÒN Y CABLEADO EN POSTE , HERRAJES PARA FIJACION DE LAMPARA Y POSTE, PINTURA ELECTROTASTICA DE FABRICA, CUADRILLA DE BANDEREROS,  DELIMITACION DE ÁREA DE TRABAJO A BASE DE CINTA PLASTICA DE PRECAUCIÓN (BASTA Y SUFICIENTE), INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBA DE PUESTA EN OPERACION, P.U.O.T. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",4]
[null,"V.4","SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE ARQUITECTONICO CIRCUALR FABRICADO CON LAMINA CAL. 11 DE 6m DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, CON REFUERZO ANULAR Y PLACA BASE DE 27x27 CM. DE1/2\"1\" DE ESPESOR Y DISTANCIA INTERCENTROS DE BARRENOS DE 27 CM, INCLUYE UNA PERCHA DE PLACA 3/16\" ESPESOR PARA RECIBIR BRAZO Y VENTANA PARA CABLEADO  INTERIOR THHW CALIBRE No 10 AWG 90°C (TRES HILOS) LUMINARIA LED.,  INCLUYE:  VENTANA DE CONEXION CON TAPADERA , REFUERZO ANULAR, PLACA BASE DE 35x35cm.INCLUYE:   2 BRAZOS ARQUITECTONICO DE 1.55 M.  DE LONGITUD DE 2\" Ø. CON SOPORTE CURVO LAMINAR, GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, DE DISEÑO ESPECIAL CON CONTRAPERCHA HECHA A BASE DE PLACA DE 1/4\" Y SOPORTE EN \"C\" . PARA RECIBIR LUMINARIO. CABLEADO CALIBRE 10 AWG EN ALUMINIO PARA INTERCONEXIÓN DE LUMINARIA 2 LÍNEAS PARA FASES MÁS 1 LÍNEA PARA PUESTA A TIERRA CON TERMINALES PONCHALES TIPO OJILLO, TERMINALES CAPUCHA, CINTA AISLANTE SUPER 33 MARCA 3M, CAJA DE CONEXIÓN, ACCESORIOS ADECUADOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRA DE TRASLADO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ","PZA",2]
[null,"V.5","SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE ARQUITECTONICO CIRCUALR FABRICADO CON LAMINA CAL. 11 DE 9m DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, CON REFUERZO ANULAR Y PLACA BASE DE 35x35 CM. DE 1\" DE ESPESOR Y DISTANCIA INTERCENTROS DE BARRENOS DE 27 CM,  DOS PERCHAS DE PLACA 1/4\" ESPESOR, PARA RECIBIR BRAZO Y VENTANA PARA CABLEADO  INTERIOR THHW CALIBRE No 10 AWG 90°C (TRES HILOS) POR LUMINARIA LED,  INCLUYE:  VENTANA DE CONEXION CON TAPADERA , REFUERZO ANULAR, PLACA BASE DE 35x35cm. INCLUYE:   2 BRAZOS  ARQUITECTONICO DE 1.55 M. DE LONGITUD DE 2\"Ø. CON SOPORTE CURVO LAMINAR, GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, DE DISEÑO ESPECIAL CON CONTRAPERCHA HECHA A BASE DE PLACA DE 1/4\" Y SOPORTE EN \"C\" . PARA RECIBIR LUMINARIO. Y SOLO DONDE APLIQUE LLEVARA MENSULA CURVO  TUBULAR DE 0.30 CM.  DE LONGITUD DE 2\"Ø. CON SOPORTE CURVO LAMINAR, GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, DE DISEÑO ESPECIAL CON CONTRAPERCHA HECHA A BASE DE PLACA DE 1/4\" Y SOPORTE EN \"C\" . PARA RECIBIR REFLECTOR. CABLEADO CALIBRE 10 AWG EN ALUMINIO PARA INTERCONEXIÓN DE LUMINARIA 2 LÍNEAS PARA FASES MÁS 1 LÍNEA PARA PUESTA A TIERRA CON TERMINALES PONCHALES TIPO OJILLO, TERMINALES CAPUCHA, CINTA AISLANTE SUPER 33 MARCA 3M, CAJA DE CONEXIÓN, ACCESORIOS ADECUADOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRA DE TRASLADO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ","PZA",13]
[null,"V.6","SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE ARQUITECTONICO CIRCUALAR FABRICADO CON LAMINA CAL. 11 DE 9m DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, CON REFUERZO ANULAR Y PLACA BASE DE 35x35 CM. DE 1\" DE ESPESOR Y DISTANCIA INTERCENTROS DE BARRENOS DE 27 CM,  DOS PERCHAS DE PLACA 1/4\" ESPESOR, PARA RECIBIR BRAZO Y VENTANA PARA CABLEADO  INTERIOR THHW CALIBRE No 10 AWG 90°C (TRES HILOS) POR LUMINARIA LED,  INCLUYE:  VENTANA DE CONEXION CON TAPADERA , REFUERZO ANULAR, PLACA BASE DE 35x35cm. BASE PARA REFLECTRORES CON CPTR COLR VERDE DE 2\"X 2\" , TERMINALES CAPUCHA, CINTA AISLANTE SUPER 33 MARCA 3M, CAJA DE CONEXIÓN, ACCESORIOS ADECUADOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANIOBRA DE TRASLADO E INSTALACIÓN, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ","PZA",2]
[null,"V.7","CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BASE PIRAMIDAL  PARA POSTE DE ALUMBRADO CIMENTACIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO DE 40x40 EN CORONA Y 80x80 EN BASE, CON ALTURA DE 100 Cm., F´c=200 Kg/Cm2 ARMADA CON VARILLA N° 3 Y 4 SEGÚN SE INDICA EN PLANOS,  ANCLAS DE 3/4\" GALVANIZADAS, TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4\" DE REGISTRO A PARTE SUPERIOR DE PEDESTAL ( VER DETALLE EN PLANO DE INSTALACIONES ), INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, CIMBRA,  COLOCACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. NOTA: LA BASE DEL POSTE DEBERA SER PRECOLADA FUERA DEL SITIO DE LA OBRA.","PZA",17]
[null,"V.8","REGISTROS DE FIBRA DE VIDRIO CON TAPA Y CONTRAMARCO DE CONCRETO POLIMERICO REFORZADO  CON FIBRA DE VIDRIO CON DIMENSIONES  33X 33 X 40 MTS, CUERPO DEL REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO  CON UN ESPESOR DE 1/8\" PERNOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1/8\" PARA EL MANEJO DE LA TAPA PARA ALUMBRADO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN DE FONDO, RELLENO, CAMA DE GRAVA, NOMENCLATURA SEGÚN DISEÑO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",17]
[null,"V.9","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO 60 X 80 PREFABRICADO, INCLUYE : EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, RELLENO, CORTES Y  RETIRO DE ESCOMBRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA.",4]
[null,"V.10","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 40X 40  CM, PARA ALUMBRADO, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ACERO DE 1 3/4\" X 1 3/4\" X 3/16\" X 2\"X2\"X3/16\" CON GALVANIZADO POR INMERSION, TAPA COLADA EN SITIO DE ACUERDO A LOS ACABADOS DE BANQUETAS SEGÚN PROYECTO,  INCLUYE: SOLDADURA DE TAPAS AL CONTRAMARCO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN DE FONDO, RELLENO, CAMA DE GRAVA, NOMENCLATURA SEGÚN DISEÑO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",6]
[null,"V.11","DESMANTELAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TABLERO DE MEDICIÓN, INCLUYE : RETIRO Y MANTEMIENTO DE TABLERO DE MEDICIÓN Y TODO LO QUE EN ELLA ESTE, REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA NUEVA CARGA A INSTALAR (VER PLANO) MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA.",1]
[null,"V.12","SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR COMBINADO PARA ALUMBRADO 220V/40A MARCA SIEMENS O SIMILAR; INCLUYE : INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, CONTACTOR, FOTOCELDA, CONEXIÓN, IDENTIFICIÓN DE CABLEADO, PEINADO DE CABLES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LEYENDA Y ETIQUETA DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA.",2]
[null,"V.13","SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA; INCLUYE : TERMINALES PONCHABLES Y/O CONECTORES BIPARTIDO TIPO BIMETALICO, IDENTIFICIÓN DE CABLEADO, PEINADO DE CABLES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LEYENDA Y ETIQUETA DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","SAL",282]
[null,"V.14","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 10 AWG (5,26 MM²), AISLAMIENTO TIPO THHW - LS, 600 V, 75/90°C  MARCA VIAKON O SIMILAR; INCLUYE : IDENTIFICACIÓN DE CABLEADO, GUIADO, RECORTE, CINTA AISLANTE, CONECTORES BIPARTIDO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",300]
[null,"V.15","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DISTRUBICIÓN SECUNDARIA (DRS) 2 - 1/0 + 1 - 2, XLPE, 600 V, 75/90°C.  MARCA VIAKON O SIMILAR; INCLUYE : IDENTIFICACIÓN DE CABLEADO, GUIADO, RECORTE, CINTA AISLANTE, CONECTORES BIPARTIDO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",300]
[null,"V.16","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DISTRUBICIÓN SECUNDARIA (DRS) 2 - 3/0 + 1 - 1/0, XLPE, 600 V, 75/90°C.  MARCA VIAKON O SIMILAR; INCLUYE : IDENTIFICACIÓN DE CABLEADO, GUIADO, RECORTE, CINTA AISLANTE, CONECTORES BIPARTIDO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",1000]
[null,"V.17","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBO  CONDUIT PVC  RIGIDO CED. 40, DÍAMETRO 2 PLGS (50,8 MM²), MARCA CARLON O SIMILAR, INCLUYE : CURVAS, CONECTORES Y ACCESORIOS ADECUADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CORTES Y  RETIRO DE ESCOMBRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",300]
[null,"V.18","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT POLIETILENO ALTA DENSIDAD (PAD), COLOR ROJO, CORRUGADO, DÍAMETRO 3 PLGS (78 MM), INCLUYE : EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, RELLENO, CORTES Y  RETIRO DE ESCOMBRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",1300]
[null,"V.19","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO 60 X 80 PREFABRICADO, INCLUYE : EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, RELLENO, CORTES Y  RETIRO DE ESCOMBRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA.",1]
[null,"V.20","SERVICIO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA EL COMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD A LA NOM-001-SEDE-2012, PARA CADA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.","PZA.",1]
[null,"V.21","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG (3,310 MM²), AISLAMIENTO TIPO THHW - LS, 600 V, 75/90°C  MARCA VIAKON O SIMILAR; INCLUYE : IDENTIFICACIÓN DE CABLEADO, GUIADO, RECORTE, CINTA AISLANTE, CONECTORES BIPARTIDO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",2500]
[null,"V.22","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DISTRUBICIÓN SECUNDARIA (DRS) 2 - 6 + 6 - 2, XLPE, 600 V, 75/90°C.  MARCA VIAKON O SIMILAR; INCLUYE : IDENTIFICACIÓN DE CABLEADO, GUIADO, RECORTE, CINTA AISLANTE, CONECTORES BIPARTIDO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",230]
[null,"V.23","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBO  CONDUIT PVC  RIGIDO CED. 40, DÍAMETRO 1/2 PLGS (16 MM²), MARCA CARLON O SIMILAR, INCLUYE : CURVAS, CONECTORES Y ACCESORIOS ADECUADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CORTES Y  RETIRO DE ESCOMBRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",1400]
[null,"V.24","SUMINITRO, INSTALACION Y CONEXION DE LUMINARIA EXTERIOR DE ACENTO PARA FIJAR EN VIGA DE ACERO,  CODIGO 3020-LED, COLOR TERMINADO GRAFITOS , PROTECCIÓN IP65  MARCA  CALUX DE 36W LEDS , VOLTAJE 100-240v, 3000K , CON 28° DE APERTURA, INCLUYE: INSTALACIÒN Y CABLEADO , HERRAJES PARA FIJACION ,  INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBA DE PUESTA EN OPERACION, P.U.O.T. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",4]
[null,"V.25","SUMINISTRO, INSTALACIÒN Y CONEXIÓN DE LUMINARIO TIPO SPOT MARCA VENTOR  IP: 68,CONSUMO TOTAL: 20w, CLAVE: IL9355 CON VICERA.  CON 12 LEDS , 110v-220v,  EN ALUMINIO ANODIZADO + SATIN  . PROTECTOR CRISTAL , \n COLOR DE LUZ \"G\" BLANCO CALIDO 2700°K  INCLUYE: CONTROLADORES DE RGB, FUENTE DE PODER, MUERTO DE CONCRETO DE 30X30X50, INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBA DE PUESTA EN OPERACION, P.U.O.T. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",6]
[null,"V.26","SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIO  TIRA LED CON CUBIERTA IP68, MARCA ASTRO LED  LUZ CALIDA FC-43286 , EMISION LUMINOSA LUZ CALIDA WW( 2900-3100) 544 LM/M ( CARRETE CON 5ml)  24 volt. INCLUYE : CONTROLADOR, FUENTE DE PODER, MONTAJE, HERRAJES, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,  MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",50]
[null,"V.27","SUMINITRO, INSTALACION Y CONEXION DE LUMINARIA EXTERIOR DE ACENTO / LUZ DE CORTESIA  PARA EMPOTRAR EN MURO CODIGO 8920-LED-GR, COLOR GRIS , PROTECCIÓN IP65  MARCA  CALUX DE 4W LEDS , VOLTAJE 100-240v, 3000K , CON 31° DE APERTURA, 327lm, INCLUYE: INSTALACIÒN Y CABLEADO , HERRAJES PARA FIJACION ,  INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBA DE PUESTA EN OPERACION, P.U.O.T. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",220]
[null,"V.28","SERVICIO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA EL COMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD A LA NOM-001-SEDE-2012, PARA CADA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.","PZA.",1]
[null,"V.29","REHBILITACIÓN DE MUERTE DE MEDICIÓN; INCLUYE : RANURADO, RESANADO,  HERRAJES, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,  ETIQUETADO CON LEYENDA DE SEGURIDAD, ACABADOS FINALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA.",1]
[null,"V.30","      CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN DE ACUERDO A NORMA CFE M-2 HECHO A  BASE DE BLOCK 15 X 20 X 40 CM., JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8\", CON CONCRETO F´c= 200 KG/CM2, LOSA DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON APLICACIÓN DE  2 MANOS DE PINTURA, INCLUYE: PUERTA DE HERRERIA  DE DOS HOJAS DE 1.24 MTS X 2.00 MTS  CON MARCO DE CUADRADO LISO CAL.16 Y CENTRO DE MALLA DE ACERO PERFORADA , CON ANCLAS DE ÁNGULO DE 3/4\" X 1\" PARA AGARRARCE A MURO, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA, CAHAPA,  CIMENTACION, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION.","PZA",1]
[null,"V.31","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA NORMA CFE, BASE DE MEDICIÓN, CAP. 125 AMPERES,  SISTEMA 1F-3H, INCLUYE : ITM 2 X 60; CONDUCTORES DE COBRE CALIBRE 2 AWG, VARILLA COOPERWELL 5/8 X 3 M, INCADO DE VARILLA DE TIERRA, GRAPA, NIVELACIÓN, RANURADO, RESANADO,  HERRAJES, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,  ETIQUETADO CON LEYENDA DE SEGURIDAD, ACABADOS FINALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",1]
[null,null,"SUB TOTAL : ALUMBRADO PÚBLICO"]
[null,"VI.-TERRACERIAS"]
[null,"VI.1","CORTE POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACION PARA LA ELABORACION DE CAJA, CON ESPESOR VARIABLE PARA DAR EL NIVEL DE SUBRASANTE. INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO DEL MATERIAL PARA SER RETIRADO, Y EL EQUIPO NECESARIO.","M3",400]
[null,"VI.2","RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO MANUAL EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPA, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO AL 100% PROCTOR. INCLUYE: CRIBADO DEL MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ","M3",20]
[null,"VI.3","CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE NO UTILIZABLE PARA EL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA. INCLUYE EL EQUIPO NECESARIO","M3",{"$f":"E90+E94","v":2320}]
[null,"VI.4","ACARREO  EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE  HASTA EL BANCO AUTORIZADO. INCLUYE: EL EQUIPO NECESARIO","M3-KM",2220]
[null,"VI.5","CORTE POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO ROCA FIJA Y ROCA SUELTA  , . INCLUYE: ESCARIFICADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y  EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","M3",1920]
[null,null,"SUB TOTAL :  TERRACERIAS"]
[null,"VII.PAVIMENTACION"]
[null,"VII.1","TRAZO Y NIVELACION PARA PAVIMENTACION. AL AMPARO DE ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO QUE LE SEAN SUMINISTRADOS, HARA EL TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA DE LOS EJES, LIMITES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS TRABAJOS. DEBERA COLOCAR REFERENCIAS FIJAS, FUERA DE LAS AREAS DE LOS TRABAJOS PARA ASEGURAR LOS ALINEAMIENTOS Y NIVELES. INCLUYE: LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.","M2",3100]
[null,"VII.2","DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESPESOR VARIABLE (CON Y/O SIN ARMADO). INCLUYE:  MANO DE OBRA, MAQUINARIA, ACARREO, CARGA, EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CORTE CON CORTADORA DE DISCO, ACOPIO, EXTRACCIÓN DE ESCOMBRO CON ACARREO LIBRE, HERRAMIENTA PARA DEMOLICIÓN, VOLUMEN MEDIDO COLOCADO EN SITIO. (P.U.O.T.)     ","M2",350]
[null,"VII.3","TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE SUBRASANTE DE 10 CM., CON MATERIAL DE BANCO VRS 20% MINIMO PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA, INCLUYE CORTE EN MATERIAL \"B\" Y \"C\", ESCARIFICADO SUPERFICIAL, ACAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE A UTILIZAR, ","M3",{"$f":"E102*0.1","v":267}]
[null,"VII.4","TRATAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE BANCO VRS 20% MINIMO DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ESCARIFICADO, APERTURA DE CAJA, PAPEO DEL MATERIAL MAYOR A 3\" MANUAL, FORMACION DE LA CAPA SUBRASANTE, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION AL 100% DE SU PVSM, CARGA Y ACARREOS, INCLUYE LA MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.)","M3",{"$f":"E101*0.1","v":267}]
[null,"VII.5","CONSTRUCCION  DE  BASE  HIDRAULICA  CON  MATERIAL PETREO A TAMAÑO MAXIMO DE 1 1/2\", PARCIALMENTE TRITURADO PROVENIENTE DE BANCO. INCLUYE: ACARREOS, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZACION, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION AL 100% DE SU PVSM, ESPESOR DE 15 CM. COMPACTOS, LIMPIEZA PREVIA DEL AREA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO.","M2",2670]
[null,"VII.6","RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1 Y/O FR-3 REBAJADO AL 8% EN VOLUMEN CON DIESEL, EN PROPORCIÓN DE 1.5 LTS/M² (NO SE ACEPTARA EL USO DE EMULSIONES). INCLUYE: BARRIDO Y LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE (RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA MISMA), CARGA, CALENTADO, FLETE, ACARREOS Y APLICACIÓN DEL ASFALTO, EN CASO DE SER NECESARIO SE REALIZARA UN ARENEO EN LAS ZONAS DONDE NO PENETRE LA IMPREGNACIÓN, EN UN TIEMPO NO MENOR DE 24 HRS., DESPUÉS DEL RIEGO, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO. (INCLUYE EL COSTO DEL ASFALTO). P.U.O.T..\nNOTA: AL EFECTUAR ESTE CONCEPTO, DEBERA CUIDARSE NO MANCHAR LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CUYO CASO SE TENDRAN QUE LIMPIAR SEGUN INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA","M2",2670]
[null,"VII.7","CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO , A BASE DE CONCRETO MR- 42, T.M.A. DE 1 1/2\" DE 18 CM DE ESPESOR , SEGÚN DISEÑO CON ACABADO FINAL CON PEINE DE METALICO CON CENEFA LADRILLO DE 23 CM DE ANCHO COLOR APARENTE CON DESMOLDANTE COLOR NEGRO, INCLUYE: PASAJUNTAS TRANSVERSALES DE VARILLA LISA DE 5/8\" X 46 CM @ 30 CM. DE SEPARACIÓN, CANASTILLA METALICA, JUNTAS FRÍAS CON APLICACIÓN DE SELLADOR AUTONIVELANTE PARA SELLAR EL CORTE Y CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD), CURADO CON CON PRODUCTO LÍQUIDO BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA CON APLICACIÓN CON ASPERSIÓN DURANTE 72 HORAS,  VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE, CIMBRA, DECIMBRADO, VIDRADO, CORTE CON DISCO Y MATERIALES. (P.U.O.T.)","M2",470]
[null,"VII.8","SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 10 CM. DE ESPESOR, EXTENDIDO CON MOTOCONFORMADORA Y COMPACTADO CON RODILLO LISO Y RODILLO DE NEUMATICOS, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS/M2, Y RIEGO DE LIGA DE 0.8 LTS/M2, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ","M2",2200]
[null,"VII.9","DENTELLÓN DE SECCIÓN 20X50 CM. A BASE DE CONCRETO MR-42, T.M.A. DE 1 1/2\" CON VARILLA DE AMARRE CORRUGADA DE 1/2\", CON CABEZAL ESTAMPADO DE CENEFA LADRILLO DE 23 CM DE ANCHO COLOR APARENTE CON DESMOLDANTE COLOR NEGRO. INCLUYE: RENIVELACIÓN DE ASFALTO, CONFINAMIENTO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION, COMPACTACIÓN, RELLENO, MATERIALES, CIMBRA, VIBRADO, MANO DE OBRA, CORTE CON DISCO, HERRAMIENTA, DESCIMBRADO, CURADO CONSTANTE CON CON AGUA DURANTE LOS PRIMEROS SIETE DIAS DESPUES DEL COLADO Y LIMPIEZA. (P.U.O.T.)","ML",70]
[null,"VII.10","CONSTRUCCION DE BARRERAS FISICAS Y SEÑALAMIENTO NECESARIO, PARA EVITAR EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR DENTRO DEL PROCESO DEL EXTENDIDO DEL CONCRETO, PARA PROTEGER EL ACABADO SUPERFICIAL DEL CONCRETO, HASTA QUE ESTE ALCANCE LA RESISTENCIA NECESARIA. INCLUYE: LIMPIEZA, CARGA Y RETIRO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (DURANTE EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO).","P.G.",10]
[null,"VII.11","LIMPIEZA DE OBRA TERMINADA. INCLUYE: ACOPIO, CARGA, ACARREO DE MATERIALES Y ESCOMBRO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DE LA OBRA, HASTA EL SITIO AUTORIZADO, SEGUN LO INDIQUE LA SUPERVISION, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.","M2",470]
[null,"VII.12","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE EL CONCRETO VIEJO Y EL CONCRETO NUEVO, PARA EVITAR LAS FALLAS POR DILATACIÓN Y CONTRACCIÓN A BASE DE CARTÓN ASFALTADO DE 1/2\" DE ESPESOR Y 15 CM DE ALTURA EN EL PERÍMETRO TOTAL, INCLUYE: LA FIJACIÓN CON CLAVO DE ACERO, CORTE DEL CARTÓN, DESPERDICIOS, ALINEACIÓN Y CUIDADO DURANTE EL COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA","ML.",170]
[null,"VII.13","FABRICACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO PREMEZCLADO SECCION IRREGULAR DE 0.60 DE ANCHO Y 0.40 CMS DE PROFUNDIDAD DE 10 CM. DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2, CON ADITIVO INTEGRAL DURAMAX ACABADO APARENTE, COLADA EN SECCIONES DE NO MAS DE 2.00 MS DE LONGITUD .   INCLUYE: TRAZO DE LOS TRABAJOS, T.M.A 1/2\", VIBRADO, EQUIPO TOPOGRÁFICO SEGÚN DISEÑO, RELLENO, CONFINAMIENTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO AL 90% PRÓCTOR, AFINE, CIMBRADO CON CIMBRA METALICA MACHIMBRADA (NO SE ACEPTARÁ CIMBRA DE MADERA), COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE LOS PRIMEROS 7 DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, TENDIDO REGLEADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES,  MANO DE OBRA, VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  (P.U.O.T.) \nNOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.","ML ",900]
[null,null,"SUB TOTAL :  PAVIMENTACION"]
[null,"VIII. RED DE RIEGO"]
[null,"VIII.1","TRAZO GENERAL PARA LA RED DE RIEGO EN GENERAL DEL PROYECTO DURANTE TODO EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO TOPOGRÁFICO, PLANOS ACTUALIZADOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESAIRO PARA LA CORRECTA ENECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)","ML",370]
[null,"VIII.2","EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O EN SECO DE 0.00 A 0.50 M DE PROFUNDIDAD. CON EXTRACCIÓN A BORDE DE ZANJA, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: EQUIPO DE BOMBEO PARA ACHIQUE DE MANTOS FREÁTICOS, OBRAS DE PROTECCIÓN DE TALUDES DE ZANJA, TRASPALEO, MATERIALES, SEÑALAMIENTO DE PRECAUCIÓN, LA MANO DE OBRA PARA EL APOYO EN LAS OPERACIONES MECÁNICAS, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE ZANJA, LIMPIEZA, LA MAQUINARIA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. NORMA DE COSTRUCCIÓN G.D.F. 3.01.01.006","M3",50]
[null,"VIII.3","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA PARA RIEGO DE JARDINERÍA, A BASE DE TUBERÍA TUBO PLUS 1/2”, INCLUYE: EXCAVACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 45 CM. COPLES, PEGAMENTO, CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE (ADAPTACIONES), RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",150]
[null,"VIII.4","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA PARA RIEGO DE JARDINERÍA, A BASE DE TUBERÍA TUBO PLUS 1”, INCLUYE: EXCAVACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 45 CM. COPLES, PEGAMENTO, CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE (ADAPTACIONES), RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",200]
[null,"VIII.5","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 2\" DE DIAMETRO,, INCLUYE: REDUCCIÓN DE 4 A 2\" DE DIAMETRO,, TAPÓN, EXCAVACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 45 CM. COPLES, PEGAMENTO, CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE (ADAPTACIONES), RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN,  MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",12]
[null,"VIII.6","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA MAGUERA TIPO ESPAGUETI , INCLUYE:  EXCAVACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 45 CM. COPLES, PEGAMENTO, CONEXIÓNES, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN,  MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",130]
[null,"VIII.7","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GOTERO AUTOCOMPENSABLE PARA RIEGO DE JARDINERÍA, CONECTOR DE PUNTA/AZUL, MODELO XB-05PC, MARCA REAMER. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES A LA  RED DE PROYECTO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",90]
[null,"VIII.8","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GOTERO AUTOCOMPENSABLE PARA RIEGO EN PALMERA  Y ARBOLES , CONECTOR DE PUNTA/NEGRO, MODELO XB-10PC MARCA READER.\nINCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES A LA  RED DE PROYECTO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",25]
[null,"VIII.9","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTROVALVULA PARA RIEGO DE JARDINERÍA, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES A LA RED DE PROYECTO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",1]
[null,"VIII.10","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTROLADOR ESP-LXME CON CAPACIDAD MINIMA DE 21 ESTACIONES PROGRAMABLES, MODELO ESP-LXME, MARCA RAIN BIRD, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES A LA RED DEL PROYECTO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  ","PZA",1]
[null,"VIII.11","SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO HIDRAULICO DE 40X54X31 CM DE PROFUNDIDAD, DE CONCRETO POLIMERICO FC=800 KG/CM2 INCLUYE: TAPA Y CONTRAMARCO DE CONCRETO POLIMERICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, EL CUERPO DEL REGISTRO SERA DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1/8\" ENTINTADO AL COLOR DEL PISO SEGUN MUESTRA AUTORIZADA CON GRABADO  EN TAPA CON LEYENDA QUE INDIQUE  SUPERVISION,FILTRO DE 10 CM DE ESPESOR DE GRAVA TMA 3/4\", CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",2]
[null,"VIII.12","      SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ADEME PARA CISTERNA  DE 3.00x 3.00 SECCION Y 2M ALTURA  (  MEDIDAS INTERIORES ) A BASE DE FIRME  DE CONCRETO F'c= 200 Kg/cm², 10cm.  ESPESOR ARMADO CON VAR 3/8\" @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, ADEME A BASE  DE MURO DE BLOCK 15x20x40cm. PEGADO CON MORTERO CEM-ARE- PROP 1:4,CON ESCALERILLA INTERMEDIA,  CASTILLOS DE 15x15cm. SECCION   ARMADO CON ARMEX 15-15, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15x20cm.SECCION ARMADA CON ARMEX 15-20. LOSA DE 10cm ESPESOR ARAMADA CON ACERO DE REFUERZO CON VAR. 3/8\" @ 18cm. AMBOS SENTIDOS , REGISTRO CON TAPA DE ACERO  DE 60x60cm. A BASE DE HERRERIACON MARCO DE ANGULO Y CONTRAMARCO SELLADO TIPO 45°.  INCLUYE: DOS MANOS DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO AMERCOAT , TRAZO, EXCAVACION, SUMINISTROS, CONCRETO 200Kg/cm². EN TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SUMINITROS, PREPARACIONES PARA INSTALACION HIDRAULICA, ACARREOS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TIERRA CEMENTO, TAPA DE CONCRETO FC 200 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VAR #3/8 (3) @ 20CM  AMBOS SENTIDOS, FORJADO DE REGISTRO 80X80CM CON MARCO DE ANGULO Y CONTRAMARCO ASA.","LOTE",1]
[null,"VIII.13","      SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 5000 LTS  MARCA ROTOPLAS INCLUYE:BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP,  EXCAVACIÓN EN PRESENCIA DE AGUA, CONFINAMIENTO, RELLENO, COMPACTACIÓN, ACCESORIOS DE SISTEMA , INSTALACIÓN HIDRAULICA, TRASLADO, ACARREO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS","PZA",1]
[null,"IX. JARDINERIA "]
[null,"IX.1","RIEGO Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES EXISTENTES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, CONSUMIBLES, EQUIPO, ESCALERAS, GRUA DE APOYO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA.",1]
[null,"IX.2","RIEGO,MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA  DE PALMERAS EXISTENTES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, CONSUMIBLES, EQUIPO, ESCALERAS, GRUA DE APOYO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA.",1]
[null,"IX.3","SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PALMERAS WASHINGTONIA DE 5 MTS DE ALTURA, DE TRONCO LIMPIO CORTE DIAMANTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, CONSUMIBLES, EQUIPO, GRUA DE APOYO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA.",12]
[null,"IX.4","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSA CHINA DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, FERTILIZANTES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","PZA",126]
[null,"IX.5","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENNISETUM , DE 40 CMS DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, FERTILIZANTES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","PZA",10]
[null,"IX.6","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIÑA EN BARCO , DE 40 CMS DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, FERTILIZANTES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","PZA",50]
[null,"IX.7","SUMINISTRO Y PLANTACION DEUVA DE MAR, CONSIDERANDO 10 PZAS POR M2 INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, FERTILIZANTES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","M2",150]
[null,"IX.8","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIRIO 50 CM DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, FERTILIZANTES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","PZA",24]
[null,"IX.9","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DURANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, FERTILIZANTES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","PZA",40]
[null,"IX.10","SUMINISTRO Y ACOMODO DE ARENA DE PLAYA CON UN ESPESOR VARIABLE DE 0 A 30 CMS. CRIBADO CON MALLA MOSQUITERA #14, EN ÁREA RECREATIVA, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PERMISOS DEL BANCO.","M3",50]
[null,"IX.11","SUMINISTRO Y ACOMODO DE TIERRA VEGETAL EN JARDINERAS.  INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","M3",10]
[null,"IX.12","SUMINISTRO  Y TENDIDO GRAVILLA BLANCA CON UN ESPESOR DE DE 10  CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PERMISOS DEL BANCO.","M3",5]
[null,"IX.13","SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLASTICO SEPARADOS COLOR NEGRO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","ML",50]
[null,null,"SUB TOTAL :  JARDINERIA"]
[null,"X.- MOBILIARIO URBANO"]
[null,"X.1","SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE CESTO PARA BASURA DOBLE CON LETRERO \"ORGANICO\" \"INORGANICO\" A BASE DE LAMINA MULTIPERFORADA DE ACERO INOXABLE,  CAL.18 ,  Y BASTIDOR DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2\" , BOTES ABATIBLES PARA SU FACIL LIMPIEZA , CAPACIDAD: 100 LITROS, MARCA MURBAN MODELO BJD01,  INCLUYE: JUEGO DE ANCLAS DE GALVANIZADAS CON TAQUETE TIPO Z Y TORNILLO DE 3/8\" Y TUERCA DE SEGURIDAD PARA SUJECIÓN, ANCLAJE, BASE PARA ANCLAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",4]
[null,"X.2","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA  MODELO DIVA LD151T MARCA MMCITE DE ACERO Y MADERA TROPICAL ,  INCLUYE: ELEMENTOS SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",4]
[null,"X.3","SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE APARCABICICLETA DE PISO MARCA MURBAN MODELO APARCABICIS M1  CAPACIDAD PARA 6 BICICLETAS,  A BASE DE  TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE  2\", DE 1.55X1.7 X0.80M, Y SEÑAL INFORMATIVA DE PARKING INCLUYE: ELEMENTOS SUJECIÓN, ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (VER PLANO LRT-MC1-MU-10).\n","PZA",2]
[null,"X.4","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO B57 MARCA MURBAN. ALTURA 80 CM, ANCHO 152.4 CM FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR GRIS OXFORD.\nINCLUYE:  MUERTO DE CONCRETO DE 25X25X45 CM DE F'C= 150 KG/CM2, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, ELEMENTOS SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",22]
[null,null,"SUB TOTAL :  MOBILIARIO URBANO"]
[null,"XI.- SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL"]
[null,"XI.1","SUMINISTRO Y COLOCACION LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA\" DE DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CENTÍMETROS (244 CM), POR CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CENTÍMETROS (488 CM), CON LA LEYENDA Y LOGOTIPOS QUE OPORTUNAMENTE SE LE PROPORCIONE. CADA LETRERO SE FORMARÁ CON UN BASTIDOR METÁLICO CON PERFILES COMERCIALES ADECUADOS Y RESISTENTES A LA ACCIÓN DEL VIENTO. SOPORTADOS CON COLUMNAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 GALVANIZADAS DE TIPO IPR DE 4”X4” X 22.3 KG/M Y ANCLADAS CON CUATRO (4) ANCLAS DE ACERO COMERCIAL DE UNA (1) PULGADA DE DIÁMETRO EN CADA COLUMNA, AHOGADAS EN MUERTOS DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. TMA ¾, REV. NORMAL. SOBRE EL BASTIDOR SE COLOCARÁ UNA LÁMINA DEL NÚMERO DIECIOCHO (18) DOBLÁNDOLA HACIA ATRÁS Y ATORNILLÁNDOLA EN TODO EL PERÍMETRO. PARA EL FONDO DEL LETRERO, LOGOTIPOS Y LA LEYENDA ALUSIVA, ASÍ COMO EN LA ESTRUCTURA METÁLICA SE USARÁ PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR PREVIAMENTE AUTORIZADO. SE LE DARÁ UN MANTENIMIENTO ADECUADO APLICANDO UN REPINTADO CUANDO SE LE INDIQUE.","PZA",1]
[null,"XI.2","SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL  ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DISCAPACITADOS, DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON CEJA PERIMETRAL DE ESPESOR 2.54 CM TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE, CON ACABADO REFLEJANTE E IMPRESIÓN SERIGRÁFICA CON LETRAS; TRATADAS QUÍMICAMENTE CONTRA OXIDACIÓN; HERRAJES DE FIJACIÓN GALVANIZADAS; INCLUYE: POSTE ORNAMENTAL  EN FUNDICION DE ALUMINIO, CON SECCION  CIRCULAR DE 2\" , CED.30, CON BASE  PERFORADA PARA FIJACION AL PISO,  ALTURA DE 2.80 MTS, COLOR NEGRO MATE  ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.\n","PZA",1]
[null,"XI.3","SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL SP-32 (61 CM POR LADO) CRUCE DE PEATONES DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON CEJA PERIMETRAL DE ESPESOR 2.54 CM TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE, CON ACABADO REFLEJANTE E IMPRESIÓN SERIGRÁFICA CON LETRAS; TRATADAS QUÍMICAMENTE CONTRA OXIDACIÓN; HERRAJES DE FIJACIÓN GALVANIZADAS; INCLUYE: MUERTO DE CONCRETO,   POSTE , FIJACION AL PISO,  ALTURA DE 2.80 MTS. ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.\n","PZA",2]
[null,"XI.4","SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL SP-39 (61 CM POR LADO) CIRCULACIÓN DE BICICLETAS CON TABLERO ADICIONAL, COLOCADO A UNA ALTURA DE 2.00M,DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON CEJA PERIMETRAL DE ESPESOR 2.54 CM TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE, CON ACABADO REFLEJANTE E IMPRESIÓN SERIGRÁFICA CON LETRAS; TRATADAS QUÍMICAMENTE CONTRA OXIDACIÓN; HERRAJES DE FIJACIÓN GALVANIZADAS; INCLUYE: MUERTO DE CONCRETO,   POSTE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",2]
[null,"XI.5","SUMINISTRO Y COLOCACION  DE SEÑALAMIENTO VERTICAL SP-41 (61 CM POR LADO) SEÑALAMIENTO PREVENTIVO INDICA PROXIMIDAD DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD, CON TABLERO ADICIONAL, COLOCADO A UNA ALTURA DE 2.00M,DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON CEJA PERIMETRAL DE ESPESOR 2.54 CM TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE, CON ACABADO REFLEJANTE E IMPRESIÓN SERIGRÁFICA CON LETRAS; TRATADAS QUÍMICAMENTE CONTRA OXIDACIÓN; HERRAJES DE FIJACIÓN GALVANIZADAS; INCLUYE:  MUERTO DE CONCRETO, POSTE ALTURA DE 2.80 MTS.ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.\n","PZA",6]
[null,"XI.6","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LINEA CONTINUA PARA DELIMITAR CARRILES VIALES M-1 DE 10 CM DE ANCHO  CON APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EPOXICO EN AMARILLO REFLEJANTE CON CALIDAD DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN E INTEMPERISMO DE MARCA COMERCIAL EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, SE LE ALICARA UN REFLEJANTE CON MICROESFERA APROBADO POR SUPERVISION.INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.\n","ML",955]
[null,"XI.7","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LINEA CONTINUA PARA CRUCE DE PEATONES  DE 40 CM DE ANCHO  CON APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EPOXICO EN AMARILLO REFLEJANTE CON CALIDAD DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN E INTEMPERISMO DE MARCA COMERCIAL EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO,SE LE ALICARA UN REFLEJANTE CON MICROESFERA APROBADO POR SUPERVISION .INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.\n","ML",60]
[null,"XI.8","SIMBOLO PARA DISCAPACITADOS EN PAVIMENTO (SEGÚN DISEÑO) CON  APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EPÓXICO CON CALIDAD DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN E INTEMPERISMO DE MARCA COMERCIAL EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO,SE LE ALICARA UN REFLEJANTE CON MICROESFERA APROBADO POR SUPERVISION INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.\n","PZA",1]
[null,"XI.9","MARCA  PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ESTACIONAMIENTO SEGUN NORMA CON APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EPÓXICO EN COLOR AZUL CON CALIDAD DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN E INTEMPERISMO DE MARCA COMERCIAL EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO,SE LE ALICARA UN REFLEJANTE CON MICROESFERA APROBADO POR SUPERVISION INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.\n","M2",15]
[null,"XI.10","MARCA DE 10 CM DE LINEA CONTINUA PARA DELIMITAR CAJONES DE ESTACIONAMIENTO  CON APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EPOXICO EN BLANCO CON CALIDAD DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN E INTEMPERISMO DE DE MARCA COMERCIAL EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO,SE LE ALICARA UN REFLEJANTE CON MICROESFERA APROBADO POR SUPERVISION INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.\n","ML",200]
[null,"XI.11","SUMINISTRO Y COLOCACION  DE SEÑALAMIENTO VERTICAL SR-6 (61 CM POR LADO) SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO (ALTO), COLOCADO A UNA ALTURA DE 2.00M,DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON CEJA PERIMETRAL DE ESPESOR 2.54 CM TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE, CON ACABADO REFLEJANTE E IMPRESIÓN SERIGRÁFICA CON LETRAS; TRATADAS QUÍMICAMENTE CONTRA OXIDACIÓN; HERRAJES DE FIJACIÓN GALVANIZADAS; INCLUYE:  MUERTO DE CONCRETO , POSTE ALTURA DE 2.80 MTS.ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.\n","PZA",1]
[null,"XI.12","SUMINISTRO Y COLOCACION  DE SEÑALAMIENTO VERTICAL SR-1 (61 CM POR LADO) SEÑALAMIENTO ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DISCAPACITADOS, COLOCADO A UNA ALTURA DE 2.00M,DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON CEJA PERIMETRAL DE ESPESOR 2.54 CM TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE, CON ACABADO REFLEJANTE E IMPRESIÓN SERIGRÁFICA CON LETRAS; TRATADAS QUÍMICAMENTE CONTRA OXIDACIÓN; HERRAJES DE FIJACIÓN GALVANIZADAS; INCLUYE:  MUERTO DE CONCRETO , POSTE ALTURA DE 2.80 MTS.ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.\n","PZA",1]
[null,"XI.13","SUMINISTRO Y COLOCACION  DE SEÑALAMIENTO VERTICAL SP-07 (61 CM POR LADO)SEÑALAMIENTO PREVENTIVO (CURVA CERRADA), COLOCADO A UNA ALTURA DE 2.00M,DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON CEJA PERIMETRAL DE ESPESOR 2.54 CM TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE, CON ACABADO REFLEJANTE E IMPRESIÓN SERIGRÁFICA CON LETRAS; TRATADAS QUÍMICAMENTE CONTRA OXIDACIÓN; HERRAJES DE FIJACIÓN GALVANIZADAS; INCLUYE:  MUERTO DE CONCRETO , POSTE ALTURA DE 2.80 MTS.ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.\n","PZA",1]
[null,"XI.14","SUMINISTRO Y COLOCACION  DE SEÑALAMIENTO VERTICAL 61 CM POR LADO) SEÑALAMIENTO PREVENTIVO DE DESARROLLO DE CURVA, COLOCADO A UNA ALTURA DE 2.00M,DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON CEJA PERIMETRAL DE ESPESOR 2.54 CM TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE, CON ACABADO REFLEJANTE E IMPRESIÓN SERIGRÁFICA CON LETRAS; TRATADAS QUÍMICAMENTE CONTRA OXIDACIÓN; HERRAJES DE FIJACIÓN GALVANIZADAS; INCLUYE:  MUERTO DE CONCRETO , POSTE ALTURA DE 2.80 MTS.ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.\n","PZA",6]
[null,"XI.15","SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL SP-41 (61 CM POR LADO) SEÑALAMIENTO PREVENTIVO PARA INDICAR REDUCTOR DE VELOCIDAD, TABLERO ADICIONAL, COLOCADO A UNA ALTURA DE 2.00M,DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON CEJA PERIMETRAL DE ESPESOR 2.54 CM TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE, CON ACABADO REFLEJANTE E IMPRESIÓN SERIGRÁFICA CON LETRAS; TRATADAS QUÍMICAMENTE CONTRA OXIDACIÓN; HERRAJES DE FIJACIÓN GALVANIZADAS; INCLUYE: MUERTO DE CONCRETO,   POSTE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",6]
[null,"XI.16","SUMINISTRO Y COLOCACION  DE SEÑALAMIENTO VERTICAL 61 CM POR LADO) SEÑALAMIENTORESTRICTIVO  DE LIMITE DE VELOCIDAD , COLOCADO A UNA ALTURA DE 2.00M,DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON CEJA PERIMETRAL DE ESPESOR 2.54 CM TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE, CON ACABADO REFLEJANTE E IMPRESIÓN SERIGRÁFICA CON LETRAS; TRATADAS QUÍMICAMENTE CONTRA OXIDACIÓN; HERRAJES DE FIJACIÓN GALVANIZADAS; INCLUYE:  MUERTO DE CONCRETO , POSTE ALTURA DE 2.80 MTS.ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.\n","PZA",3]
[null,"XI.17","SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL SIT-26  (61 CM POR LADO) EXCLUSIVO CICLOVIA  DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON CEJA PERIMETRAL DE ESPESOR 2.54 CM TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE, CON ACABADO REFLEJANTE E IMPRESIÓN SERIGRÁFICA CON LETRAS; TRATADAS QUÍMICAMENTE CONTRA OXIDACIÓN; HERRAJES DE FIJACIÓN GALVANIZADAS; INCLUYE:  POSTE ORNAMENTAL  EN FUNDICION DE ALUMINIO, CON SECCION  CIRCULAR DE 2\" , CED.30, CON BASE  PERFORADA PARA FIJACION AL PISO,  ALTURA DE 2.80 MTS. COLOR NEGRO MATE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.\n","PZA",3]
[null,null,"SUB TOTAL :  SEÑALAMIENTO  VERTICAL Y HORIZONTAL"]
[null,"XII.- CICLOVÍA"]
[null,"XII.1","LIMPIEZA DE VIALIDAD ACTUAL A BASE DE ACIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, METERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN","M2",120,null,{"$f":"E166*F166","v":0}]
[null,"XII.2","DELIMITACION DEL AREA EXCLUSIVA DE CICLOVÍA, A BASE DE PINTURA ESMALTE DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES, APLICADA SOBRE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE ASFALTO , MODELO PEMEX RA-28 Línea F96/V66VJ33, A DOS MANOS, EN COLOR GREEN,  ESPESOR DE LA PELICULA DE 1.5 A 2 MILS POR CAPA,  INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERIFICIE, TRAZO, UNA MANO DE BLOCK FILLER (B42WJ05) A UN ESPESOR SECO DE 8 A 10 MILS, DOS MANOS DE ACABADO POLIURETANO RA-28 LINEA (F96/V66VJ33) POLIURETANO RA-28, ESPESOR SECO TOTAL DE 12 A 14 MILS. DEBERÁ CONSIDERAR EL REBAJE DE CRESTAS Y PROTUBERANCIAS DE LA SUPERFICIE CON EQUIPO MECÁNICO PARA LOGRAR UNA SUPERFICIE UNIFORME Y CONTINUA, CALAFATEO DE JUNTAS DE CONCRETO CON SELLADOR AUTONIVELANTE Y CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD). INCLUYE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y DE PROTECCION, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.\n","M2",2450]
[null,"XII.3","MARCA Y SIMBOLO PARA DELIMITAR EL SENTIDO DE CICLOVIA SEGUN DISEÑO CON APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EPÓXICO EN BLANCO CON CALIDAD DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN E INTEMPERISMO DE MARCA COMERCIAL EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.\n","PZA",18]
[null,"XII.4","MARCA DE 10 CM DE LINEA CONTINUA  PARA DELIMITAR CARRILES VIALES CON APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES, APLICADA SOBRE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CONCRETO  EN BLANCO REFLEJANTE  CON CALIDAD DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN E INTEMPERISMO DE DE MARCA COMERCIAL EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.\n","ML",2860]
[null,"XII.5","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEPARADOR VIAL TIPO CANALIZADOR PERFIL TRAPEZOIDAL, PREFABRICADO EN POLIETILENO, MEDIDAS L=0.55 X A=0.15 X H=0.10 m, ENSAMBLADO, ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, CON COLOR INTEGRAL, SIN VERTICES NI ARISTAS PUNZOCORTANTES, RESISTENTE A LA INTEMPERIE CON PROTECCION UV, INCLUYE ITO CON 2 CINTAS REFLEJANTES","PZA",891]
[null,null,"SUB TOTAL :  CICLOVÍA"]
[null,"B. ÁREA DE DESCANSO RETORNO DE CICLOVIA"]
[null,"B.I. PRELIMINARES ÁREA DE DESCANSO RETORNO DE CICLOVIA"]
[null,"B.I.1","LIMPIEZA Y DESHIRBE DE TERRENO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","M2",1800]
[null,"SUB TOTAL : PRELIMINARES"]
[null,"B.II.- GUARNICIONES"]
[null,"B.II.1","EXCAVACION A MANO EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O EN SECO, PARA DESPLANTE DE GUARNICION. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE DE FONDO Y TALUDES, RETIRO DE MATERIAL HASTA 4 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.","M3",{"$f":"(E178+E179)*0.6*0.4","v":31.200000000000003}]
[null,"B.II.2","FABRICACIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO TIPO RECTANGULARDE 20x40 CM. DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 200kg/cm², ACABADO APARENTE Y BOLEADOS EN FILOS SUPERIORES. INCLUYE:DOS MANOS DE PINTURA COLOR BLANCO,  CONFINAMIENTO, PRUEBAS DE LABORATORIO, BOLEADO DE FILOS SUPERIORES, MATERIALES, CIMBRA METÁLICA, CURADO, VIBRADO A SISTEMA MECÁNICO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",60]
[null,"B.II.3","FABRICACIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO TIPO RECTANGULARDE 20x20. CM. DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 200kg/cm², ACABADO APARENTE Y BOLEADOS EN FILOS SUPERIORES. INCLUYE:DOS MANOS DE PINTURA COLOR BLANCO,  CONFINAMIENTO, PRUEBAS DE LABORATORIO, BOLEADO DE FILOS SUPERIORES, MATERIALES, CIMBRA METÁLICA, CURADO, VIBRADO A SISTEMA MECÁNICO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","ML",70]
[null,"B.II.4","CONFINAMIENTO DE GUARNICION CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIBRE DE BOLEOS DE MAS DE 3\", PRODUCTO DE LA EXCAVACION: INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.","M3 ",{"$f":"E177*0.5","v":15.600000000000001}]
[null,"SUB TOTAL :  GUARNICIONES"]
[null,"B.III.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS"]
[null,"B.III.1","CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES SEGÚN SE NECESITE. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO MUNICIPAL O DONDE SUPERVICION AUTORISE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ","M3",30]
[null,"B.III.2","RELLENO DE TIERRA DE BANCO  COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPA, COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE:  ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ","M3",124]
[null,"B.III.3","CONSTRUCCIÓN  DE BANQUETAS DE CONCRETO 10 CM. DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2, CON COLOR INTEGRAL COLOR GRIS OSCURO  REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6,6 / 10,10,  ACABADO FINAL DESBASTADO   CON AGREGADO EXPUESTO EN GRAVILLA COLOR GRIS.  INCLUYE: SILLETA PLASTICA CALZADORA, DOS MANOS DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO AMERCOAT COLOR BLANCO PARA SU MEJOR IDENTIFICACION, ACABADO FINAL DESBASTADO CON AGREGADO EXPUESTO DE MANERA UNIFORME, TRAZO DE LOS TRABAJOS, T.M.A 1/2\", VIBRADO, EQUIPO TOPOGRÁFICO SEGÚN DISEÑO, CORTE DE LOSAS CON DISCO DE DIAMANTE AL 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA,   APLICACIÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDA CERRADA CLOSED CELL BACKER ROD COMO RESPALDO Y JUNTEADOR BASE POLIURETANO, AUTONIVELANTE, DESBASTABLE, APLICACION DE SISTEMA SELLADOR DE SUPERFICIES A BASE DE PRIMER NEARSEAL10 Y SELLADOR DE POLIURETANO DURAFLOOR 750 A DOS MANOS,  SE UTILIZARÁ CIMBRA METALICA MACHIMBRADA (NO SE ACEPTARÁ CIMBRA DE MADERA), COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE LOS PRIMEROS 7 DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, TENDIDO REGLEADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES,  MANO DE OBRA, VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) NOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.\n","M2",42]
[null,"B.III.4","CONSTRUCCIÓN DE CENEFAS CON ANCHO DE 30 CMS CON DE 10 CM. DE ESPESOR  CON UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6,6 / 10,10, CEMENTO BLANCO CON COLOR INTEGRAL GRIS CLARO, CON ACABADO DESBASTADO CON AGREGADO EXPUESTO , INCLUYE: SILLETA PLASTICA CALZADORA, CON DOS MANOS DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO AMERCOAT COLOR BLANCO PARA SU MEJOR IDENTIFICACION, ACABADO FINAL DESBASTADO CON AGREGADO EXPUESTO DE MANERA UNIFORME, TRAZO DE LOS TRABAJOS, T.M.A 1/2\", VIBRADO, EQUIPO TOPOGRÁFICO SEGÚN DISEÑO, CORTE DE LOSAS CON DISCO DE DIAMANTE AL 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA,   APLICACIÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDA CERRADA CLOSED CELL BACKER ROD COMO RESPALDO Y JUNTEADOR BASE POLIURETANO, AUTONIVELANTE, DESBASTABLE, APLICACION DE SISTEMA SELLADOR DE SUPERFICIES A BASE DE PRIMER NEARSEAL10 Y SELLADOR DE POLIURETANO DURAFLOOR 750 A DOS MANOS,  SE UTILIZARÁ CIMBRA METALICA MACHIMBRADA (NO SE ACEPTARÁ CIMBRA DE MADERA), COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE LOS PRIMEROS 7 DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, TENDIDO REGLEADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES,  MANO DE OBRA, VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) NOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.\n","ML",55]
[null,"B.III.5","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO DE POLIURETANO DE CALIBRE 600, INCLUYE: CORTES Y TRASLAPES EN CUYO CASO ESTOS SERÁN DE 50CM COMO MÍNIMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","M2",100]
[null,"B.III.6","FABRICACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO 10 CM. DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2,REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6,6 / 10,10,  ACABADO FINAL DESBASTADO  CON AGREGADO EXPUESTO EN GRAVILLA COLOR GRIS.  INCLUYE: INCLUYE: SILLETA PLASTICA CALZADORA , DOS MANOS DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO AMERCOAT COLOR BLANCO PARA SU MEJOR IDENTIFICACION, ACABADO FINAL DESBASTADO CON AGREGADO EXPUESTO DE MANERA UNIFORME, TRAZO DE LOS TRABAJOS, T.M.A 1/2\", VIBRADO, EQUIPO TOPOGRÁFICO SEGÚN DISEÑO, CORTE DE LOSAS CON DISCO DE DIAMANTE AL 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA,   APLICACIÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDA CERRADA CLOSED CELL BACKER ROD COMO RESPALDO Y JUNTEADOR BASE POLIURETANO, AUTONIVELANTE, DESBASTABLE, APLICACION DE SISTEMA SELLADOR DE SUPERFICIES A BASE DE PRIMER NEARSEAL10 Y SELLADOR DE POLIURETANO DURAFLOOR 750 A DOS MANOS,  SE UTILIZARÁ CIMBRA METALICA MACHIMBRADA (NO SE ACEPTARÁ CIMBRA DE MADERA), COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE LOS PRIMEROS 7 DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, TENDIDO REGLEADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES,  MANO DE OBRA, VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) NOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.\n","M2",35]
[null,"B.III.7","SUMINISTRO  Y TENDIDO GRAVA  DE 3/4 CON UN CAPA DE DE 5 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PERMISOS DEL BANCO.","M3",55]
[null,"SUB TOTAL :  CONSTRUCCION DE BANQUETAS"]
[null,"B.IV.- OBRAS DE ALBAÑILERIA"]
[null,"B.IV.8","SUMINISTRO Y COLOCACION DE  MALLA LAC 6-6/10-10.  INCLUYE:APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA AMERCOAT , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)","M2",250]
[null,"B.IV.9","SUMINISTRO Y  HABILITADO   DE VARILLA DEL NO. 3.  INCLUYE:APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA AMERCOAT EN EL ACERO DE REFUERZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)","KG",850]
[null,"B.IV.10","SUMINISTRO DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 DE RESISTENCIA CON ADITIVO INTEGRAL NORMA-NMX-C-155 PARA CONDICIONES DE EXPOSICION AMBIENTE MARINO CON COLOR INTEGRAL PROPORCION Y DOSIFICACION SOLICITADA POR SUPERVISION. INCLUYE:  COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DURANTE LOS PRIMEROS 7 DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES,  MANO DE OBRA, VIGILANCIA Y CUIDADO DE CONCRETO POR 24 HORAS DESPUÉS DEL COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) NOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.\n","M3",8]
[null,"B.IV.11","APLICACIÓN DE ACABADO FINAL DESBASTADO CON AGREGADO EXPUESTO DE MANERA UNIFORME. INCLUYE:  TRAZO DE LOS TRABAJOS,EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES,  MANO DE OBRA.\n","M2",100]
[null,"B.IV.12","SUMINISTRO Y HABILITADO DE  CIMBRA METALICA  (NO SE ACEPTARÁ CIMBRA DE MADERA) INCLUYE:  EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES,  MANO DE OBRA.","M2",20]
[null,"B.IV.13","FABRICACIÓN Y FORJADO DE BANCA DE SECCIONES IRREGULARES  (DTBAN-01-02-03-04) DE ANCHO VARIABLE Y UNA ALTURA DE 45 CMS   A BASE DE MURO DE BLOCK DE 20x20x40 CM., ARMADO CON CASTILLOS AHOGADOS CON VARILLA DEL #3 @ 80 CM. CELDA RELLENA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON MALLA 6-6/10-10, CON ACABADO FINAL EN PULIDO CON SELLADOR ACRÍLICO, CADENA DE DESPLANTE FRENTE A PISO DE 55X20 CMS ARMADA CON 6 VAR. DE #3 @ 20CMS Y CADENA DE DESPLANTE EN JARDINERIA DE 20X20CMS ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO.3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @20 CMS , LOS CONCRETO SERAN DE  F'C=200 KG/CM2, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR CONCRETO F'C=100 KG/CM2. INCLUYE: SECCIÓN BAJO RELIEVE EN CADENA DE DESPLANTE DE PISO DE 5X10 CMS PARA COLOCACIÓN DE TIRA LED,  COLOCACION DE MURO DE BLOCK EN LADO DE JARDINERIA,  IMPERMEABILIZANTE EN CIMENTACIÓN, JUNTA CONSTRUCTIVA ENTRE MURO DE BLOCK Y LOSA, TRAZO DE LOS TRABAJOS, EXCAVACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DE ARMADO, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA AMERCOAT EN EL ACERO DE REFUERZO, T.M.A 1/2\", AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN AL 90% PROCTOR, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)","M2",70]
[null,"SUB TOTAL :   OBRAS DE ALBAÑILERIA"]
[null,"B.V.- JARDINERIA"]
[null,"B.V.1","SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PALMERAS WASHINGTONIA DE 5 MTS DE ALTURA, DE TRONCO LIMPIO CORTE DIAMANTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, CONSUMIBLES, EQUIPO, GRUA DE APOYO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",10]
[null,"B.V.2","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YUCCA , DE 1.50 MTS DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, FERTILIZANTES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","PZA",4]
[null,"B.V.3","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENNISETUM , DE 40 CMS DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, FERTILIZANTES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","PZA",31]
[null,"B.V.4","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENNISETUM MORADO, DE 40 CMS DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, FERTILIZANTES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","PZA",6]
[null,"B.V.5","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENRREDADERA SAN MIGUELITO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, FERTILIZANTES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","PZA",8]
[null,"B.V.6","SUMINISTRO Y PLANTACION DE CUBRE SUELO UVA DE MAR, CONSIDERANDO 10 PZAS POR M2 INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, FERTILIZANTES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","M2 ",50]
[null,"B.V.7","SUMINISTRO  Y TENDIDO GRAVILLA AMARILLA CON UN ESPESOR DE DE 10  CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PERMISOS DEL BANCO.","M3",5]
[null,"B.V.8","SUMINISTRO  Y TENDIDO DE  TEZONTLE CON UN ESPESOR DE DE 10  CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PERMISOS DEL BANCO.","M3",5]
[null,"B.V.9","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIÑA EN BARCO , DE 40 CMS DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, FERTILIZANTES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","PZA",121]
[null,"B.V.10","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIRIO 50 CM DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, FERTILIZANTES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","PZA",35]
[null,"B.V.11","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DURANTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RIEGO CONSTANTE DURANTE TODA LA OBRA, ENRAISADORES, TIERRA VEGETAL, FERTILIZANTES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","PZA",68]
[null,"B.V.12","SUMINISTRO Y ACOMODO DE ARENA DE PLAYA CON UN ESPESOR VARIABLE DE 0 A 30 CMS. CRIBADO CON MALLA MOSQUITERA #14, EN ÁREA RECREATIVA, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PERMISOS DEL BANCO.","M3",50]
[null,"B.V.13","SUMINISTRO Y ACOMODO DE TIERRA VEGETAL EN JARDINERAS.  INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","M3",50]
[null,"B.V.14","SUMINISTRO  Y TENDIDO GRAVILLA BLANCA CON UN ESPESOR DE DE 10  CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PERMISOS DEL BANCO.","M3",10]
[null,"B.V.15","SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLASTICO SEPARADOS COLOR NEGRO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.","ML",128]
[null,"SUB TOTAL :  JARDINERIA"]
[null,"B.VI.- MOBILIARIO URBANO"]
[null,"B.VI.1","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESTO DOBLE DE ACERO PARA BASURA, MARCA CESTO DOBLE DE ACERO PARA BASURA, MARCA MURBAN, MODELO MURTI02 DE 100 CM DE BASE Y UNA ALTURA DE 113 CM, COLOR ACERO NATURAL.  INCLUYE: INSTALACIÓN, FIJACIÓN, ELEMENTOS SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",1]
[null,"B.VI.2","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTEM INFORMATIVO DE 3 CARAS A BASE DE BASTIDOR DE PERFIL DE ACERO C-200 Y PANTALLAS DE MELAMINA DE 2 M  DE ALTURA Y 0.80 DE ANCHO, INCLUYE: MUERTO DE CONCRETO DE F'C= 100 KG/CM2, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, ELEMENTOS SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",1]
[null,"B.VI.3","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARCABICICLETAS MARCA MURBAN MODELO APARCABICIS M1 APAM1 DE TUBO DE ACERO INOX. DE 2\" Y LÁMINA DE ACERO INOX. DE 45 CM CAL.16. ALTO 170 CM Y ANCHO 80 CM. INCLUYE: INSTALACIÓN, FIJACIÓN, ELEMENTOS SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",2]
[null,"TECHUMBRE"]
[null,"B.VI.3","FABRICACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ESPESOR DE 5 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.","M2",{"$f":"0.64*4","v":2.56}]
[null,"B.VI.4","FABRICACIÓN DADO DE CONCRETO DE 50X40X90 CMS DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CMS, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, CIMBRA, CURADO, VIBRADO A SISTEMA MECÁNICO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","PZA",4]
[null,"B.VI.5","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA (PL-1) DE 300X300X6.35MM (5/8\") DE ESPESOR, INCLUYE: 4 ANCLAS DE AN-1 COLD ROLLED DE 5/8\" , INCLUYE: 4 CARTABONES, SOLDADURA, DOS MANOS DE PRIMER, ACARREOS, TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE SUJECCION GALVANIZADA,  PERFORACIONES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  ","PZA",4]
[null,"B.VI.6","SUMMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE IPR DE 10\"X4\" (22.3 KG/ML), INCLUYE: APLICACIÓN DE PÍNTURA ESMALTE COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, ELEMENTOS SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","KG",182]
[null,"B.VI.7","SUMNINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL IPR DE 8\"X4\" (14.90 KG/ML), INCLUYE: APLICACIÓN DE PÍNTURA ESMALTE COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, ELEMENTOS SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.","KG",240]
[null,"B.VI.8","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL ESTRUCTURAL EN TECHUMBRE A BASE DE PTR DE DE 2\"X4\" (6.81 KG/ML), INCLUYE: APLICACIÓN DE PÍNTURA ESMALTE COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, ELEMENTOS SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ","KG",164]
[null,"B.VI.9","SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL TUBULAR EN TECHUMBRE A BASE ED R-200 CALIBRE 16 (1.8 KG/ML), INCLUYE: APLICACIÓN DE PÍNTURA ESMALTE COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, ELEMENTOS SUJECIÓN, ANCLAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ","KG",{"$f":"(38*4)*(2)*(1.8)","v":547.20000000000005}]
[null,"SUB TOTAL :  MOBILIARIO URBANO "]