{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["CATALOGO","RESUMEN"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"CATALOGO","index":0,"n_rows":176,"n_cols":6,"rows_kept":176,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[3,0,3,5],[6,0,6,5],[9,4,11,5],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[2,0,2,5]]}
["GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR"]
["SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, "]
["MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES"]
["DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS"]
[]
[]
["CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA"]
[]
[]
["OBRA: REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL LA PAZ",null,"LICITACIÓN PUBLICA No.",null,"NOMBRE DEL PROPONENTE:"]
["UBICACIÓN: LA PAZ",null,"CONCURSO No."]
["MUNICIPIO: LA PAZ, B.C.S."]
[]
["CLAVE","C O N C E P T O","UNIDAD","CANTIDAD","PRECIO UNITARIO","IMPORTE"]
["DOP-PRE00","PRELIMINARES"]
["DOP-PRE01","RETIRO  Y DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS (SIN RECUPERACION). MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. O MECANICA CON EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER  ALTURA Y CUALQUIER NIVEL."]
["DOP-PRE01.1","DE ELEMETOS DE CONCRETO (PISOS, FIRMES) INCLUYE: CORTE DE VARILLA.","M2",2.5]
["DOP-PRE01.2","DE MUROS DE BLOCK EXISTENTES.","M2",4.22]
["DOP-PRE01.3","DE MUROS DE TABLAROCA EXISTENTES","M2",240.14]
["DOP-PRE01.4","DE PLAFOND RETICULAR EXISTENTE DE 0.60 X 0.60 CMS. (GALLETAS)","M2",21.7]
["DOP-PRE01.5","DE PUERTAS DE MADERA EXISTENTES","PZA",18]
["DOP-PRE01.6","DE ELEMENTOS VITREOS EN MUROS","M2",44.92]
["DOP-PRE01.7","DE BARRAS DE TABLAROCA EXISTENTES (ESTANTES, LIBREROS)","ML",53.56]
["DOP-PRE01.8","DE MESAS DE TRABAJO","ML",68.400000000000006]
["DOP-PRE01.9","DE MESETA DE CONCRETO EXISTENTE EN AREA DE COCINETA DE 70 CMS.  FONDO.","ML",2.82]
["DOP-PRE01.10","DE PASTA MARCA TEXTURI COMO ACABADO EN MUROS EXISTENTES.","M2",266]
["DOP-PRE01.11","DE MUEBLES SANITARIOS (W.C., LAVABOS, MINGUITORIO)","PZA",4]
["DOP-PRE02","RETIRO CON RECUPERACION DE ELEMENTOS MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER  ALTURA Y CUALQUIER NIVEL."]
["DOP-PRE02.1","DE CANCELERIA  DE ALUMINIO EXISTENTE","M2",40.200000000000003]
[null,"SUBTOTAL DE PRELIMINARES"]
["DOP-AYA00","ALBAÑILERÍA Y ACABADOS"]
["DOP-AYA01","FIRME DE CONCRETO PRECOLADO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS., DE ESPESOR, CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6.6-10X10, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, VIBRADO, CURADO, NIVELADO A DETALLE Y VERIFICADOS SUS NIVELES, REGLEADO,  ACABADO CON PLANA DE MADERA LISTO PARA RECIBIR CUALQUIER ACABDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONCEPTO A SATISFACCIÓN Y VERIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN.","M2",2.5]
["DOP-AYA02","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VITRIFICADO DE PRIMERA CALIDAD MARCA INTERCERAMIC DE 60X60 CMS. MODELO BRISTOL COLOR WHITE PORCELINATO RECTIFICADO, COLOR WHITE , COLOCACIÓN CON VERIFICACIÓN, COLOCADO A HUESO, SOBRE FIRME, NIVELADO Y VERIFICADO, INCLUYE: TRAZO, RECORTES, DESPERDICIOS, PEGAPISO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ALMACENAMIENTO, EMBOQUILLADOR SIN ARENA, LIMPIEZA GRUESA Y FINA, CONCEPTO A SATISFACCIÓN DE SUPERVISIÓN.","M2",462]
["DOP-AYA03","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VITRIFICADO DE 60X10 CMS MODELO BRISTOL COLOR WHITE PORCELINATO RECTIFICADO, COLOR WHITE, INCLUYE: NIVELACIÓN, RECORTES, CORTES A MAQUINA Y A 45°, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ALMACENAJE, PEGAPISO, EMBOQUILLADOR SIN ARENA, CHAFLÁN SUPERIOR TRIANGULAR DE PASTA Y/O CEMENTO BLANCO, LIMPIEZA GRUESA Y FINA, PEGADO A HUESO, MISMAS LÍNEAS Y CORTES DE PISO, CONCEPTO TERMINADO A SATISFACCIÓN DE SUPERVISIÓN. ","ML",465]
["DOP-AYA04","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO  MARCA INTERCERAMIC DE 26X76 CMS.MODELO CREMA MARFIL SELECTO PRECTIFICADO, COLORBEIGE DE PRIMERA CALIDAD HASTA  UNA ALTURA DE 2.55 MTS. SNPT, PEGADO A HUESO, INCLUYE: PEGAZULEJO, EMBOQUILLADOR SIN ARENA ANTIBACTERIAL, RECORTES, CORTES 45°, SEPARADORES, ESQUINEROS, ACARREOS DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GRUESA Y FINA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN, CONCEPTO A SATISFACCIÓN DE SUPERVISIÓN.","M2",52.1]
["DOP-AYA05","APLANADO DE YESO EN EN MUROS A PLOMO, REGLA Y NIVEL INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA  QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MEZCLA HECHA EN OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  PICADO EN SU CASO, PERFILAR HUECOS PARA INSTALACIONES, BOQUILLAS, REMATES, CORTES DE DIAMANTE EN JUNTAS, MAESTREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN  CUALQUIER  NIVEL.","M2",692]
["DOP-AYA06","SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, APLICADA A DOS MANOS COMO  MINIMO DE PRIMERA CALIDAD, APLICADA EN MUROS (INTERIORES, PLAFOND, TRABES, COLUMNAS, DALAS Y SOBRE CUALQUIER ELEMENTO ETC..), SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE Y/O APLANADOS DE MORTERO, ACABADO FLOTEADO FINO, INCLUYE: ANDAMIOS, ALTURAS  HASTA 3.15 M.  S.N.P.T., RECORTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, DESPERDICIOS, SELLADOR, RESANES, PROTECCIÓN A PISOS, MUEBLES, VENTANAS Y PUERTAS, REBABEOS, ADITAMENTOS DE APLICACIÓN, LIMPIEZA FINA Y GRUESA, MANO DE OBRA , MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, COLORES AUTORIZADOS POR SUPERVISIÓN.","M2",2355]
["DOP-AYA07","MURO DIVISORIO DE TABLA - ROCA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. NO.26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. 'DE 96 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 16 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO. PERFACINTA EN JUNTAS Y REDIMIX CALAFATEADO, ACABADO CON PASTA DE YESO, PREPARACIÓN TERMINADA PARA APLICACIÓN DE PINTURA.","M2",290]
["DOP-AYA08","CONSTRUCCIÓN DE FALSO PLAFOND  A BASE DE DENSSGLAS DE 1/2\", FIJADA EN LOSA Y MUROS, PARA CUBRIR INSTALACIONES  BAJANTES HIROSANITARIAS  DE BAÑOS A BASE DE DENSSGLAS DE 1/2\", FIJADA EN LOSA Y MUROS, INCLUYE: ANDAMIOS, ELEVACION,HERRAJES, COLGAJES, ALAMBRE, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, POSTE CANAL,; PIJAS, FIBRA DE VIDRIO, CANALETAS, CEMEN BOND, TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.","M2",20]
["DOP-AYA09","FALSO PLAFOND DE TABLA-ROCA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. NO.26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.  DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR","M2",463]
["DOP-AYA10","LIMPIEZA FINA GENERAL DE AREA QUE OCUPA EL EDIFICIO, INCLUYE: PISOS, MUROS, VENTANAS (CRISTALES) PUERTAS, MUEBLES DE TRABAJO Y EQUIPOS, MATERIAL, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.","M2",488]
[null,"SUBTOTAL DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS"]
["DOP-CYH00","CANCELERIA Y HERRERIA"]
["DOP-CYH01","REHABILITACIO, MODIFICACION Y  COLOCACIÓN DE CANCELERIA  EXISTENTE ( RECUPERACION) A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO COLOR NATURAL LÍNEA 3000 CON VIDRIO TRASLUCIDO DE 6 MM. INCLUYE: FIJACIÓN SUPERIOR E INFERIOR, SILICÓN, REFUERZO VERTICAL EN JUNTAS Y ADITAMENTO DE FIJACIÓN Y EQUILIBRIO, MANEJO, ELEVACIÓN, PLOMO,  VER (DETALLE EN PLANO CAN-01), CONCEPTO A SATISFACCIÓN DE SUPERVISIÓN."]
["DOP-CYH01.1","V-1 DE 0.40 X 1.06  M., INCLUYE: 1 CORREDIZO  DE 0.40X 0.40 M.","PZA.",4]
["DOP-CYH01.2","V-2 DE 1.00 X 1.56  M., INCLUYE: 1 CORREDIZO  DE 0.56 X 1.00 M.","PZA.",2]
["DOP-CYH01.3","V-3 DE 1.25 X 1.56  M., INCLUYE: 1 CORREDIZO  DE 0.56 X 1.25 M.","PZA.",1]
["DOP-CYH01.4","V-4 DE 1.35 X 1.56  M., INCLUYE: 1 CORREDIZO  DE 0.56 X 1.35 M.","PZA.",4]
["DOP-CYH01.5","V-5 DE 1.20 X 1.56  M., INCLUYE: 1 CORREDIZO  DE 0.35X 1.20 M.","PZA.",1]
["DOP-CYH01.6","V-6 DE 1.97 X 1.56  M., INCLUYE: 1 CORREDIZO  DE 0.56 X 1.97 M.","PZA.",2]
["DOP-CYH01.7","V-7 DE 2.76 X 1.56  M., INCLUYE: 2 CORREDIZOS, 1 DE 0.56 X 1.40 M.  Y 1 DE 0.35 X 1.36M.","PZA.",1]
["DOP-CYH02","SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA TIPO TAMBOR, BASTIDOR DE 1\" CON DOBLE REFUERZO, MARCO Y CONTRAMARCO DE MADERA ALDER DE 4\" X 1 1/2\" DE ESPESOR CON CHAMBRANA INTERIOR Y EXTERIOR, ENTINTADOS COLOR MAPLEE, ACABADO EN TRIPLAY FILIPINO DE 1/4\" , INCLUYE: CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, PATA, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTE, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DISEÑO Y DETALLE DE PROYECTO)"]
["DOP-CYH02.1","DEL TIPO (P-1) DE 0.66 X 2.10 MTS.","PZA",1]
["DOP-CYH02.2","DEL TIPO (P-2) DE 0.80 X 2.10 MTS.","PZA",3]
["DOP-CYH02.3","DEL TIPO (P-3) DE 0.90 X 2.10 MTS.","PZA",13]
["DOP-CYH02.4","DEL TIPO (P-4) DE 0.90 X 2.10 MTS. DEL TIPO GRANERO (CORREDIZAS)","PZA",5]
["DOP-CYH02.5","DEL TIPO (P-5) DE 1.00 X 2.10 MTS. DEL TIPO GRANERO (CORREDIZAS)","PZA",1]
["DOP-CYH03","SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS DE MADERA TIPO REJA COMO DIVISIÓN ENTRE MESAS DE TRABAJO, DE FAJILLA PINO DE PRIMERA DE 2\" X 1\" DE ESPESOR ENTINTADOS COLOR MAPLEE, INCLUYE: INCLUYE: FIJACION A PISO Y MUROS, TAUQTES, TOENILLOS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES,  BARNIZ,  TORNILLOS, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.  (VER DETALLE EN PLANO)"]
["DOP-CYH03.1","DEL TIPO (M-1) DE 0.65 X 2.60MTS.","PZA",6]
["DOP-CYH03.2","DEL TIPO (M-2) DE 0.70 X 2.60MTS.","PZA",2]
["DOP-CYH03.3","DEL TIPO (M-3) DE 1.30 X 2.60MTS.","PZA",1]
["DOP-CYH03.4","DEL TIPO (M-4) DE 1.50 X 2.60MTS.","PZA",1]
["DOP-CYH04","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS Y FIJOS EN MAMPARAS PARA SANITARIO, MARCA MODUMEX, MODELO LEEDER IMPERIAL, REALIZADO EN SOLIDO FENÓLICO ESTRUCTURADO ANTIGRAFITI, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA Y HERRAJES SEGÚN FABRICANTE EN ACERO INOXIDABLE O SU EQUIVALENTE EN CALIDAD. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SELLOS, FLETES, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (U.O.T.) ) COLOCADO A 30 CMS. DEL N.P.T.","M2",11.5]
[null,"SUBTOTAL DE CANCELERÍA Y HERRERÍA"]
["DOP-INH00","INSTALACIONES HIDROSANITARIAS "]
["DOP-INH01","CONSTRUCCION DE MESETA PARA LAVABOS Y AREA DE COCINETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.60 MTS. DE  ANCHO  POR  8 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO No.3 A/C 15 CMS. AMBOS LADOS, INCLUYE: EN SU CASO MUROS DE APOYO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS. DE ESPESOR, CON APLANADO PULIDO, CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, RANURAS EN MURO PARA AMARRES, PREPARACIÓN PARA LA COLOCACION DE LAVABO OVALIN, REVESTIDO CON AZULEJO IDÉNTICO AL DE MUROS, ESQUINEROS DE PVC TIRATRIN, EMBOQUILLADOR ANTIBACTERIAL, PEGADO A HUESO, CEMENTO BLANCO, PEGAPISO, DETALLES, RECORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CONCEPTO A SATISFACCION DE SUPERVISION.","ML",6.3]
["DOP-INH02","SALIDA HIDROSANITARIA PARA  MUEBLE,   A BASE DE TUBO HIDRÁULICO CPVC, AGUA FRÍA Y CALIENTE, Ø 3/4\" Y 1/2\" Y SANITARIO DE PVC DE DIÁMETROS 6\", 4\" Y 2\" CON CAMPANA ANGER LISO ,PARA CALENTADOR, W.C., MINGITORIO, LAVABO, TARJA, FREGADEROS, INCLUYE: MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE DE ANGULO, CONECTOR HEMBRA, CODOS DE 90° Y 45°, CODOS, TALÓN, REDUCCIONES, COPLES, YEES, PEGAMENTO PVC, DRENADO  HASTA PRIMER  REGISTRO, ACCESORIOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EXCAVACIONES, RANURAS, RESANES, PASOS EN ESTRUCTURA, PROTECCIÓN CON PVC, PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESCURRIMIENTO, RELLENOS COMPACTOS, CONCEPTO DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO Y A SATISFACCIÓN DE SUPERVISIÓN.","SAL",5]
["DOP-INH03","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO TIPO OVALIN DE COLOR, PRIMERA CALIDAD, EMPOTRADO EN MESETA DE CONCRETO, INCLUYE:  SELLADO PERIMETRAL, LLAVES DE METAL DE MEDIA VUELTA, MEZCLADORAS EN SU CASO, DE PRIMERA CALIDAD,CESPOL, CUELLO DE GANSO, CONTRA REJILLAS, EMPAQUE DE HULE EN DESCARGA, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA, ACARREOS, ELEVACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONCEPTO TERMINADO A SATISFACCIÓN DE SUPERVISIÓN.","PZA",2]
["DOP-INH04","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MARCA IDEAL ESTÁNDAR DE PRIMERA CALIDAD EN COLOR, MEDIANO EN TAMAÑO, SALIDA OCULTA,  INCLUYE: FIJACIÓN, TAQUETES, PIJAS, DREN, ALIMENTACIÓN CON LLAVE CROMADA, CONEXIONES, ALINEACIÓN, PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO, CONCEPTO TERMINADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS INTERNOS, ANDAMIOS (VER PLANO DE LOCALIZACIÓN).","PZA",2]
["DOP-INH05","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL."]
["DOP-INH06","DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO, MARCA KIMBERLY CLARCK MOD. 94236 COLOR HUMO.","PZA.",2]
["DOP-INH07","DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO JR, MARCA KIMBERLY CLARCK MOD. 94208 COLOR HUMO.","PZA.",3]
["DOP-INH08","DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA KIMBERLY CLARCK MOD. ELEMENT 92259, COLOR HUMO.","PZA.",2]
["DOP-INH09","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO ESPEJO PLANO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1ra, TRIPLAY DE 1/4\" Y MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BRONCE DE CRISTAL FLOTADO (ESPEJO) DE 6MM., INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, TAQUETES, PIJAS, RECORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, NIVELACIÓN, TRASLADOS, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, CONCEPTO TERMINADO A SATISFACCIÓN DE SUPERVISIÓN. EN AREA DE BAÑOS.","M2",2]
["DOP-INH10","SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA SENCILLA EN AREA DE COCINA A BASE  DE ACERO INOXIDABLE  MARCA TEKA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE; LLAVE MONOMANDO MARCA HERLVEX MODELO E-34, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, TORNILLOS, TAQUETES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  EN MEDIDAS 0.60 X 0.60 MTS.","PZA.",1]
[null,"SUBTOTAL DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS   "]
["DOP-INE00","INSTALACIONES ELECTRICAS"]
["DOP-INE01","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LÁMPARA, EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA OCTAGONAL CON TAPA CIEGA, TUBO CONDUIT PVC CEDULA 40 DE 16 MM. (1/2\") DE DIÁMETRO, FIJADO A LOZA CON ABRAZADERA OMEGA CADA 1.2M. INCLUYE: CABLEADO CON CALIBRE 12 AWG THW-LS 90° PARA FASES Y NEUTRO Y 14 AWG DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA, MATERIAL DIVERSO DE FIJACIÓN,  BAJADA DE APAGADOR, DE ACUERDO A PLANO, CONEXIÓN DEL CIRCUITO, RANURAS, PASOS Y RESANES NECESARIOS EN MURO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.","SAL.",114]
["DOP-INE02","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR, MARCA STEVEZ LINEA OFICINA EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE 2X4\", TUBO CONDUIT PVC CEDULA 40 DE 16 MM. (1/2\") DE DIÁMETRO. INCLUYE: CABLEADO CON CALIBRE 12 AWG THW-LS 90° PARA FASES Y REGRESOS Y 14 AWG DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA, MATERIAL DIVERSO DE FIJACIÓN,  APAGADOR SEGUN PROYECTO, CONEXIÓN DEL CIRCUITO, RANURAS, PASOS Y RESANES NECESARIOS EN MURO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.","SAL.",45]
["DOP-INE03","SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LÁMPARA TIPO LED DE EMPOTRAR  DE 6 W., 127 VOLTS., MARCA MAGG, MODELO LUNA 6 SSD, DRIVER INCLUIDO,  BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, HECHO DE ALUMINIO,  COLOR BLANCO, LUZ COLOR BLANCO NEUTRO, CON DRIVER INCLUIDO DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, ARRANQUE INSTANTÁNEO, ALTO FACTOR DE POTENCIA Y DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL MENOR AL 10%;  SE INCLUYE: CORTE EN PLAFON, 1.6 M DE CABLE ARMAFLEX  CALIBRE 3x12 AWG Y CONECTORES CLAVIJA Y RECEPTACULO, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, ANEXAR COPIA DE CERTIFICADO DEL PRODUCTO.","PZA.",11]
["DOP-INE04","SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LÁMPARA TIPO LED DE EMPOTRAR  DE 9 W., 127 VOLTS., MARCA MAGG, MODELO LUNA 9 SSD, DRIVER INCLUIDO,  BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, HECHO DE ALUMINIO,  COLOR BLANCO, LUZ COLOR BLANCO NEUTRO, CON DRIVER INCLUIDO DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, ARRANQUE INSTANTÁNEO, ALTO FACTOR DE POTENCIA Y DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL MENOR AL 10%;  SE INCLUYE: CORTE EN PLAFON, 1.6 M DE CABLE ARMAFLEX  CALIBRE 3x12 AWG Y CONECTORES CLAVIJA Y RECEPTACULO, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, ANEXAR COPIA DE CERTIFICADO DEL PRODUCTO.","PZA.",34]
["DOP-INE05","SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LÁMPARA TIPO LED DE EMPOTRAR  DE 13 W., 127 VOLTS., MARCA MAGG, MODELO SQ13 FLAT ESTANDAR, DRIVER INCLUIDO,  BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, HECHO DE ALUMINIO,  COLOR BLANCO, LUZ COLOR BLANCO NEUTRO, CON DRIVER INCLUIDO DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, ARRANQUE INSTANTÁNEO, ALTO FACTOR DE POTENCIA Y DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL MENOR AL 10%;  SE INCLUYE: CORTE EN PLAFON, 1.6 M DE CABLE ARMAFLEX  CALIBRE 3x12 AWG Y CONECTORES CLAVIJA Y RECEPTACULO, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, ANEXAR COPIA DE CERTIFICADO DEL PRODUCTO.","PZA.",8]
["DOP-INE06","SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LÁMPARA TIPO LED DE EMPOTRAR  DE 33 W., 127 VOLTS., MARCA MAGG, MODELO PANEL PRIME 60x60 CM, L6052-1I0, DRIVER INCLUIDO,  BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, HECHO DE ALUMINIO,  COLOR BLANCO, LUZ COLOR BLANCO NEUTRO, CON DRIVER INCLUIDO DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, ARRANQUE INSTANTÁNEO, ALTO FACTOR DE POTENCIA, SE INCLUYE: CORTE EN PLAFON, 1.6 M DE CABLE ARMAFLEX  CALIBRE 3x12 AWG Y CONECTORES CLAVIJA Y RECEPTACULO, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, ANEXAR COPIA DE CERTIFICADO DEL PRODUCTO.","PZA.",26]
["DOP-INE07","SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LÁMPARA TIPO LED DE EMPOTRAR  DE 64 W., 127 VOLTS., MARCA MAGG, MODELO PANEL PRIME 60x120 CM, L6053-1I0, DRIVER INCLUIDO,  BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, HECHO DE ALUMINIO,  COLOR BLANCO, LUZ COLOR BLANCO NEUTRO, CON DRIVER INCLUIDO DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, ARRANQUE INSTANTÁNEO, ALTO FACTOR DE POTENCIA, SE INCLUYE: CORTE EN PLAFON, 1.6 M DE CABLE ARMAFLEX  CALIBRE 3x12 AWG Y CONECTORES CLAVIJA Y RECEPTACULO, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, ANEXAR COPIA DE CERTIFICADO DEL PRODUCTO.","PZA.",4]
["DOP-INE08","SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LÁMPARA TIPO LED DE EMPOTRAR  DE 34 W., 127 VOLTS., MARCA MAGG, MODELO PANEL STD 30x120 CM, L5523-1I0, DRIVER INCLUIDO,  BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, HECHO DE ALUMINIO,  COLOR BLANCO, LUZ COLOR BLANCO NEUTRO, CON DRIVER INCLUIDO DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, ARRANQUE INSTANTÁNEO, ALTO FACTOR DE POTENCIA, SE INCLUYE: CORTE EN PLAFON, 1.6 M DE CABLE ARMAFLEX  CALIBRE 3x12 AWG Y CONECTORES CLAVIJA Y RECEPTACULO, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, ANEXAR COPIA DE CERTIFICADO DEL PRODUCTO.","PZA.",19]
["DOP-INE09","SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CINTILLA LED DE SOBREPONER  DE 9.8 W X METRO., 127 VOLTS., MARCA ASTRO LED, MODELO FV-48110, DRIVER INCLUIDO,  BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, HECHO DE ALUMINIO,  COLOR BLANCO, LUZ COLOR BLANCO NEUTRO, CON DRIVER INCLUIDO DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, ARRANQUE INSTANTÁNEO, ALTO FACTOR DE POTENCIA Y DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL MENOR AL 10%;  SE INCLUYE: CORTE EN PLAFON, 1.6 M DE CABLE ARMAFLEX  CALIBRE 3x12 AWG Y CONECTORES CLAVIJA Y RECEPTACULO, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, ANEXAR COPIA DE CERTIFICADO DEL PRODUCTO.","ML ",16]
["DOP-INE10","SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LÁMPARA TIPO LED DE COLGAR  DE 46 W., 127 VOLTS., MARCA MAGG, MODELO BL U,  5x241 CM, L6475-1I0, DRIVER INCLUIDO,  BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, HECHO DE ALUMINIO,  COLOR BLANCO, LUZ COLOR BLANCO NEUTRO, CON DRIVER INCLUIDO DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, ARRANQUE INSTANTÁNEO, ALTO FACTOR DE POTENCIA, SE INCLUYE: CORTE EN PLAFON, 1.6 M DE CABLE ARMAFLEX  CALIBRE 3x12 AWG Y CONECTORES CLAVIJA Y RECEPTACULO, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, ANEXAR COPIA DE CERTIFICADO DEL PRODUCTO.","PZA.",1]
["DOP-INE11","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON TAPA MARCA ESTEVEZ, BISEL METALICO, EN CAJA 4x2\", CANALIZACIÓN A BASE DE TUBERÍA TUBO CONDUIT PVC PARED GRUESA DE 16 MM. (1/2\") DE DIÁMETRO, CABLEADO CON CALIBRE 12 AWG THW-LS 90° PARA FASES Y NEUTRO Y 14 AWG DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA, MATERIAL DIVERSO INCLUYE: PROTECTOR DE ENCHEFE CONTRA INFANTES, CONEXIÓN, RANURA Y RESANE EN MURO, ACCESORIO, TOMACORRIENTE,  CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.","SAL.",148]
["DOP-INE12","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON TAPA MARCA ESTEVEZ, BISEL METALICO, EN CAJA 4x2\",  PARA MONTAJE EN PISO CON PROTECCION METALICA EN SALIDAS, CANALIZACIÓN A BASE DE TUBERÍA TUBO CONDUIT PVC PARED GRUESA DE 16 MM. (1/2\") DE DIÁMETRO, CABLEADO CON CALIBRE 12 AWG THW-LS 90° PARA FASES Y NEUTRO Y 14 AWG DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA, MATERIAL DIVERSO INCLUYE: PROTECTOR DE ENCHEFE CONTRA INFANTES, CONEXIÓN, RANURA Y RESANE EN MURO, ACCESORIO, TOMACORRIENTE,  CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.","SAL.",2]
["DOP-INE13","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO 220 V. POLARIZADA A 30 A., EN CAJA 4x2\", CANALIZACIÓN A BASE DE TUBERÍA PVC CEDULA 40, DE 21 MM. (3/4\") DE DIÁMETRO,  INCLUYE: CABLEADO CON CALIBRE 8 AWG THW-LS 90°C PARA FASE, 10 AWG DESNUDO TIERRA FISICA, SOPORTE EN UNICANAL CON ABRAZADERA OMEGA Y VARRILLA ROSCADA A UNA ALTURA DE 45 CM SOBRE NIVEL DE LOZA A CADA 1.3 M.  CONEXIÓN, RANURA Y RESANE EN MURO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.","SAL.",1]
["DOP-INE14","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO 220 V. POLARIZADA A 15 A., EN CAJA 4x2\", CANALIZACIÓN A BASE DE TUBERÍA GALVANIZADA PARED GRUESA DE 21 MM. (3/4\") DE DIÁMETRO,  INCLUYE: CABLEADO CON CALIBRE 10 AWG THW-LS 90°C PARA FASE, 12 AWG DESNUDO TIERRA FISICA, SOPORTE EN UNICANAL CON ABRAZADERA OMEGA Y VARRILLA ROSCADA A UNA ALTURA DE 45 CM SOBRE NIVEL DE LOZA A CADA 1.3 M. CONEXIÓN, RANURA Y RESANE EN MURO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.","SAL.",18]
["DOP-INE15","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO 220 V. POLARIZADA A 20 A., EN CAJA 4x2\", CANALIZACIÓN A BASE DE TUBERÍA GALVANIZADA PARED GRUESA DE 21 MM. (3/4\") DE DIÁMETRO,  INCLUYE: CABLEADO CON CALIBRE 10 AWG THW-LS 90°C PARA FASE, 12 AWG DESNUDO TIERRA FISICA, SOPORTE EN UNICANAL CON ABRAZADERA OMEGA Y VARRILLA ROSCADA A UNA ALTURA DE 45 CM SOBRE NIVEL DE LOZA A CADA 1.3 M.  CONEXIÓN, RANURA Y RESANE EN MURO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.","SAL.",2]
["DOP-INE16","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO 220 V. POLARIZADA A 30 A., EN CAJA 4x2\", CANALIZACIÓN A BASE DE TUBERÍA GALVANIZADA PARED GRUESA DE 21 MM. (3/4\") DE DIÁMETRO,  INCLUYE: CABLEADO CON CALIBRE 8 AWG THW-LS 90°C PARA FASE, 10 AWG DESNUDO TIERRA FISICA, SOPORTE EN UNICANAL CON ABRAZADERA OMEGA Y VARRILLA ROSCADA A UNA ALTURA DE 45 CM SOBRE NIVEL DE LOZA A CADA 1.3 M.  CONEXIÓN, RANURA Y RESANE EN MURO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.","SAL.",5]
["DOP-INE17","SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE EMERGENCIA, MARCA SQUARE D,TIPO SOBREPONER, MONOFASICO  220 VOLTS,  CAPACIDAD DE 15 A 60 AMPERES, .240/120 Vac., NEMA 3R, ZAPATAS PRINCIPALES. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, RANURADO Y RESANES NECESARIOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.","PZA.",25]
["DOP-INE18","SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA MARCA SQUARE D,TIPO EMPOTRAR, TRIFASICO  A CUATRO HILOS, 42 ESPACIOS, BARRAS DE 225 AMPERES, .240/120 Vac., NEMA 3R, ZAPATAS PRINCIPALES. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, RANURADO Y RESANES NECESARIOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.","PZA.",1]
["DOP-INE19","SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA MARCA SQUARE D,TIPO EMPOTRAR, TRIFASICO  A CUATRO HILOS, 30 ESPACIOS, BARRAS DE 200 AMPERES, .240/120 Vac., NEMA 3R, ZAPATAS PRINCIPALES. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, RANURADO Y RESANES NECESARIOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.","PZA.",1]
["DOP-INE20","SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA MARCA SQUARE D,TIPO EMPOTRAR, TRIFASICO  A CUATRO HILOS, 42 ESPACIOS, BARRAS DE 225 AMPERES, .240/120 Vac., ZAPATAS PRINCIPALES. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, RANURADO Y RESANES NECESARIOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.","PZA.",1]
["DOP-INE21","SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA MARCA SQUARE D,TIPO EMPOTRAR, TRIFASICO  A CUATRO HILOS, 30 ESPACIOS, BARRAS DE 200 AMPERES, .240/120 Vac., ZAPATAS PRINCIPALES. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, RANURADO Y RESANES NECESARIOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.","PZA.",2]
["DOP-INE22","INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO MARCA SQUARE D, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL."]
["DOP-INE22.1","DEL TIPO QO 1 POLOS DE 15 A 60 AMPERES","PZA.",45]
["DOP-INE22.2","DEL TIPO QO 2 POLOS DE 15 AMPERES","PZA.",18]
["DOP-INE22.3","DEL TIPO QO 2 POLOS DE 20 AMPERES","PZA.",2]
["DOP-INE22.4","DEL TIPO QO 2 POLOS DE 30 AMPERES","PZA.",6]
["DOP-INE22.5","DEL TIPO I-LINE 3 POLOS DE 150 AMPERES","PZA.",2]
["DOP-INE22.6","DEL TIPO I-LINE 3 POLOS DE 200 AMPERES","PZA.",2]
["DOP-INE23","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE THHW-LS 90°C EN CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CORTE, COLOCACIÓN, CINTA AISLANTE, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL."]
["DOP-INE23.1","DEL 8 AWG","ML",15]
["DOP-INE23.2","DEL 6 AWG","ML",32]
["DOP-INE23.3","DEL 4 AWG","ML",72]
["DOP-INE23.4","DEL 2 AWG","ML",160]
["DOP-INE23.5","DEL 4/0 AWG","ML",135]
["DOP-INE24","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBERÍA CONDUIT PVC CED 40. PARED GRUESA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN,COPLES CODOS ACCESORIOS NECESARIOS, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL."]
["DOP-INE24.1","DE 41 mm Ø (1-1/2\")","ML",19]
["DOP-INE24.2","DE 53 mm Ø (2\")","ML",35]
["DOP-INE24.3","DE 63 mm Ø (2-1/2\")","ML",30]
["DOP-INE25","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COPLE, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, MONITORES, CUERDA, COPLES CONDULETS NECESARIOS, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL."]
["DOP-INE25.1","DE 63 mm Ø (2-1/2\")","ML",25]
["DOP-INE26","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT,  DE 12,000 BTU/HR  (1 TONELADAS), OPERACIÓN MONOFÁSICA 220 Vac, 60 Hz, DE ALTA EFICIENCIA DE 16 SEERS, MARCA CARRIER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PARA MONTAJE EN AZOTEA DE EQUIPO CONDENSADOR, PASOS DE TUBERÍA AL INTERIOR DEL INMUEBLE, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, DRENES DE CONDENSADO A BASE  DE TUBERIA DE DE PVC DE 1/2\" HASTA JARDINERAS, TUBERÍAS DE GAS, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y DEMÁS COSTOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.","PZA",11]
["DOP-INE27","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT,  DE 16,000 BTU/HR  (1.5 TONELADAS), OPERACIÓN MONOFÁSICA 220 Vac, 60 Hz, DE ALTA EFICIENCIA DE 15 SEERS, MARCA CARRIER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PARA MONTAJE EN AZOTEA DE EQUIPO CONDENSADOR, PASOS DE TUBERÍA AL INTERIOR DEL INMUEBLE, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, DRENES DE CONDENSADO A BASE  DE TUBERIA DE DE PVC DE 1/2\" HASTA JARDINERAS, TUBERÍAS DE GAS, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y DEMÁS COSTOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.","PZA",6]
["DOP-INE28","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE,  DE 24,000 BTU/HR  (2 TONELADAS), OPERACIÓN MONOFÁSICA 220 Vac, 60 Hz, DE ALTA EFICIENCIA DE 15 SEERS, MARCA CARRIER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PARA MONTAJE EN AZOTEA DE EQUIPO CONDENSADOR, PASOS DE TUBERÍA AL INTERIOR DEL INMUEBLE, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, DRENES DE CONDENSADO A BASE  DE TUBERIA DE DE PVC DE 1/2\" HASTA JARDINERAS, TUBERÍAS DE GAS, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y DEMÁS COSTOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.","PZA",1]
["DOP-INE29","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE,  DE 36,000 BTU/HR  (3 TONELADAS), OPERACIÓN MONOFÁSICA 220 Vac, 60 Hz, DE ALTA EFICIENCIA DE 15 SEERS, MARCA CARRIER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PARA MONTAJE EN AZOTEA DE EQUIPO CONDENSADOR, PASOS DE TUBERÍA AL INTERIOR DEL INMUEBLE, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, DRENES DE CONDENSADO A BASE  DE TUBERIA DE DE PVC DE 1/2\" HASTA JARDINERAS, TUBERÍAS DE GAS, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y DEMÁS COSTOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.","PZA",2]
["DOP-INE30","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE,  DE 48,000 BTU/HR  (4 TONELADAS), OPERACIÓN MONOFÁSICA 220 Vac, 60 Hz, DE ALTA EFICIENCIA DE 15 SEERS, MARCA CARRIER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PARA MONTAJE EN AZOTEA DE EQUIPO CONDENSADOR, PASOS DE TUBERÍA AL INTERIOR DEL INMUEBLE, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, DRENES DE CONDENSADO A BASE  DE TUBERIA DE DE PVC DE 1/2\" HASTA JARDINERAS, TUBERÍAS DE GAS, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y DEMÁS COSTOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.","PZA",3]
[null,"SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS"]
["DOP-VYD00","VOZ Y DATOS"]
["DOP-VYD01","SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE DIMENSIONES 800MM ANCHO X 2178MM ALTO X 1200MM PROFUNDIDA DE MATERIAL DE ACERO CON RECUBRIMIENTO PERDURABLE EN POLVO NEGRO CON ESTADARES EIA-310-E, TIA/EIA-942, UL2416, PUERTAS CON BLOQUEO EN PUNTOS MULTIPLES Y PANELES QUE SE CIERRAN POR LOS COSTADOS PARA MAYOR SEGURIDAD, RIELES PARA EQUIPO TOTALMENTE AJUSTABLES, CON MARCAS PARA UNIDADES DE RACK QUE GARANTIZAN LA CORRECTA UBICACIÓN DE EQUIPO ACTIVO DE TI, BRACKETS DE MONTAJE MULTI-PROPÓSITO Y DE ALTURA COMPLETA PARA MONTAJE DE PDU'S Y ADMINISTRADORES DE CABLE, CAPACIDAD DE CARGA: ESTÁTICA - 3300 LB (1500KG); RODANTE - 1100 LB (498 KG), CUENTA CON RECUBRIMIENTO DE POLVO Y PINTURA COLOR NEGRO, DE BAJO MANTENIMIENTO Y PERDURABLE (RAL 9005), NCLUYE TRASLADOS AL SITIO, MONTAJE Y ANCLAJE EN SITE PRINICIPAL PARA RECIBIR SERVICIOS DE VOZ, DATOS, VIDEO IP, RED WIFI Y ENLACES DE FIBRA OPTICA DE LOS IDF.","PZA",1]
["DOP-VYD02","SUMINSTRO E INSTALACION DE CABLE UTP DE COBRE CATEGORIA 6 (24AWG) 1000MBPS RISER(CMR) DE 4 PARES RENDIMIENTO CERTIFICADO HASTA 100 METROS COBRE SÓLIDO 24 AWG AISLADO CON POLÍMERO HDPE CLASIFICACIÓN DE FLAMA: UL 1666 APLICACIONES: REDES, VOZ, DATOS Y VIDEO DE ALTA VELOCIDAD INSTALACIONES CCTV IP MEGAPIXEL, TURBOHD(TVI). REDES INALÁMBRICAS APLICACIONES POWER OVER ETHERNET IEEE 802.3AF Y 802.3AT. RECUBRIMIENTO: PVC CON RETARDANTE DE FLAMA.TENSIÓN DE INSTALACIÓN: 110N (25LBF) MÁXIMO CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA: 0 A 50°C (32°F A 122°F) EN INSTALACIÓN; -20° A 60°C (14° A 140°F) EN OPERACIÓN. FRECUENCIA: 250 MHZ. UL 1666, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801. INCLUYE CORRIDA DE CABLE POR DUCTO O ESCALERILLA DESDE SALIDA DE VOZ Y DATOS, PUNTOS DE ACCESO Y CAMARAS IP AL GABINETE PRINCIPAL DEL SITIO.","ML",3965]
["DOP-VYD03","SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DE PARCHEO MODULAR DE 48 PUERTOS 2 UNIDADES DE RACK DE ACERO INOXIDABLE CON PLACAS FRONTALES ABS, PROBADO CON RENDIMIENTO AL 100%. FÁCIL IDENTIFICACIÓN. ÁREAS PARA ESCRIBIR QUE PERMITEN LA IDENTIFICACIÓN DE PUERTOS Y PANEL.CUMPLE CON ROHS INCLUYE MONTAJE EN GABINETE EN SITIO.","PZA",3]
["DOP-VYD04","SUMINSTRO E INSTALACION DE CONECTOR JACK ESTILO TP TIPO KEYSTONE RJ45 CATEGORIA 6 DE 8 POSICIONES COLOR NEGRO INCLUYE REMATADO EN SITIO Y COLOCACION DEN PANEL MODULAR IDENTIFICACION Y TESTEO.","PZA",124]
["DOP-VYD05","SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO UTP CATEGORIA 6 CON PLUG MODULAR EN CADA EXTREMO COLOR ROJO DE 1.5M (5FT) CONECTOR RJ45 CUMPLE CON: ROHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 2ª ED. CLASE E, ANSI/TIA-968-A, IEC 60603-7, CSA 22.2 NO. 62-93. INCLUYE INSTALACION EN SITIO PARA CONECTIVIDAD DE PANE DE PARCHE A EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES.","PZA",124]
["DOP-VYD06","SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLES HOSXONTAL FRONTAL Y POSTERIOR DE 2UR, DE MATERIAL PLASTICO ABS DIMENSIONES EXTERIORES: 482.6 X 88.9 X 225.5MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD). INLCUYE MONTAJE EN GABINETE PARA ADMINISTRACION DE CABLEADO DE PANEL DE PARCHEO Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EN SITIO.","PZA",7]
["DOP-VYD07","SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR JACK ESTILO TP TIPO KEYSTONE RJ45 CATEGORIA 6 DE 8 POSICIONES COLOR ROJO INCLUYE REMATADO EN SITIO Y COLOCACION DEN PANEL MODULAR IDENTIFICACION Y TESTEO.","PZA",54]
["DOP-VYD08","SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR JACK ESTILO TP TIPO KEYSTONE RJ45 CATEGORIA 6 DE 8 POSICIONES COLOR BLANCO INCLUYE REMATADO EN SITIO Y COLOCACION DEN PANEL MODULAR IDENTIFICACION Y TESTEO.","PZA",54]
["DOP-VYD09","SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO UTP CATEGORIA 6 CON PLUG MODULAR EN CADA EXTREMO COLOR ROJO DE 1.5M (5FT) CONECTOR RJ45 CUMPLE CON: ROHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 2ª ED. CLASE E, ANSI/TIA-968-A, IEC 60603-7, CSA 22.2 NO. 62-93. INCLUYE INSTALACION EN SITIO PARA CONECTIVIDAD DE PANE DE PARCHE A EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES.","PZA",108]
["DOP-VYD10","CHAROLA PARA SOPORTAR EQUIPOS EN\nRACK 19\" 1 UNIDAD DE ESPACIO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS\nMATERIAL : LAMINA DE ACERO ROLADO\nCALIBRE : 18\nCOLOR : NEGRO\nAPLICACIÓN : INTERIOR\n\nCARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES\nANCHO : 480 MM\nALTURA : 54 MM\nPROFUNDIDAD : 347 MM\nPESO : 1.71 KG\nCARGA SUGERIDA MÁX: 6 KG\n","PZA",3]
["DOP-VYD11","SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE PARED VERTICAL, SALIDA PARA 2 PUERTOS KEYSTONE, CON ESPACIOS PARA ETIQUETAS, COLOR BLANCO MATERIAL ABS DIMENSIONES: 69.8 X 114.3 MM (2.75 X 4.5 PULG.). CUMPLE CON: ROHS INCLUYE MONTAJE EN SALIDA DE VO Y DATOS, ETIQUETADO Y TESTEO DE SERVICIO DE RED EN SITIO.","PZA",54]
[null,"EQUIPAMIENTO SITE"]
["DOP-VYD12","SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESS POINT UNIFI DOBLE BANDA 802.11AC MIMO 3X3 PARA INTERIOR, POE AF/AT, SOPORTA 250 CLIENTES, HASTA 1.3 GBPS POE INCLUIDO, LIBRE DE LICENCIAMIENTO, HASTA 1300 MBPS EN 5GHZ (802.11AC), HASTA 1300 MBPS EN 5GHZ (802.11AC), DOS ANTENAS DUALES DE 3 DBI, POTENCIA DE SALIDA: 160 MW POR BANDA INCLUYE CONEXION Y MONTAJE, CONFIGURACION DE RED UNIFI Y PRUEBAS EN SITIO.","PZA",6]
["DOP-VYD13","SUMINISTRO E INSTALACION DE NO BREAK UPS INTERACTIVO SMARTPRO 3000VA 2880W AVR 2U RACK CON LCD USB DB9 OPCIONES DE TARJETA DE RED - ONDA SINUSOIDAL - OPERACIÓN EXTENDIDA - 120 V CA - 10 MINUTORS (1440W) - 8 X NEMA 5-15/20R, 1 X L5-30R - 3 KVA/2880 W\" INCLUYE MONTAJE EN GABINETE Y PUESTA EN MARCHA EN SITIO.","PZA",1]
["DOP-VYD14","SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE CONTACTOS PARA INSTALACIÓN EN RACK DE 1U - 120V, 15A, 5-15P, 12 TOMACORRIENTES (AMPLIAMENTE ESPACIADOS EN ÁNGULO RECTO), CABLE DE 4.57 M (15 PIES) 12 TOMACORRIENTES AMPLIAMENTE DISTANCIADOS (6 EN EL FRENTE / 6 EN LA PARTE TRASERA) PARA RACKS ESTÁNDAR DE 19 PULGADAS (1U DE ALTURA) DISYUNTOR DE 15A INCLUYE MONTAJE EN GABINETE  CONEXION A UPS PARA ALIMENTACION ELECTRICA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES.","PZA",1]
["DOP-VYD15","SUMINIISTRO E INSTALACION DE SWITCH 48 PUERTOS CAPA 2 ADMINISTRABLE BASICO SG220-50 - 10/100/1000 GIGABIT ETHERNET - 2 PUERTOS COMBO RJ45/SFP GIGABIT ETHERNET - MONTABLE EN RACK Y PARED.","PZA",3]
[null,"SISTEMA DE CCTV IP"]
["DOP-VYD16","SUMINISTRO E INSTALACION DE NVR 12MP (4K) 16 CANALES IP16 PUERTOS POE+ CON SOPORTE DE CAMARAS ACUSENSE COMPRESION H-265+ SOPORTE HIK-CONNECT SWITCH POE 300MTS 2 BAHIAS DE DISCO DURO HDMI EN 4K DIMENSIONES: 380 × 290 × 45MM. ALIMENTACIÓN: 100 A 240VCA / 15 W. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10°C A 55°C. PESO: 3 KG SIN HDD. GARANTÍA: 2 AÑOS. COMPATIBLE CON GABINETE METÁLICO GAB-VID2-R2. INCLUYE INSTALACION Y CONFIGURACION EN SITIO PARA 8 CAMARAS IP.","PZA",1]
["DOP-VYD17","SUMINISTRO E INSTALACION DE DISCO DURO PURPLE 3TB OPTIMIZADO PARA CCTV CON FACTOR DE FORMA DE 3.5 PULGADAS VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE BÚFER A HOST: 6GB/S HOST A/DESDE DISCO (SOSTENIDO): 145 MB/S  CACHE DE 64MB VELOCIDAD DE ROTACION 5400RPM INTERFAZ SATA-III 6.0GB/S CON 3 AÑOS DE GARANTIA.","PZA",2]
["DOP-VYD18","SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA BULLET IP DE 4MP IMAGEN A COLOR 24/7 CON LENTE DE 2.8MM LUZ BLANCA DE 40 MTS MICROFONO INTEGRADO WDR 130DB EXTERIOR IP67 CAPTURA FACIAL VIDEOANALITICOS (FALSA ALARMAS) TEMPERATURA DE OPERACIÓN: - 30°C A 60°C. ALIMENTACIÓN: 12 VCD / 6 WATTS. SOPORTA POE: 802.3AF / 7.5 WATTS. PROTECCIÓN: INTERIOR / EXTERIOR IP67. FABRICADO EN MATERIAL DE ALUMINIO.  DIMENSIÓNES: 215.2 X 78.8 X 78.6 MM. PESO: 695 GRAMOS. GARANTÍA DE 2 AÑOS. INCLUYE CAJA DE CONEXIONES DE EXTERIOR CON TAPA PARA CAMARAS TIPO BULLET IP66 MONTAJE, CONEXION A RED POE NVR CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA EN SITIO.","PZA",3]
["DOP-VYD19","SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TURRET IP DE 4MP IMAGEN A COLOR 24/7 CON LENTE DE 4MM LUZ BLANCA DE 30 MTS MICROFONO INTEGRADO WDR 130DB EXTERIOR IP67 CAPTURA FACIAL VIDEOANALITICOS (FALSA ALARMAS) TEMPERATURA DE OPERACIÓN: - 30°C A 60°C. ALIMENTACIÓN: 12 VCD / 6 WATTS. SOPORTA POE: 802.3AF / 7.5 WATTS. PROTECCIÓN: INTERIOR / EXTERIOR IP67. FABRICADO EN MATERIAL DE ALUMINIO.  DIMENSIÓNES: 215.2 X 78.8 X 78.6 MM. PESO: 750 GRAMOS. GARANTÍA DE 2 AÑOS. INCLUYE CAJA DE CONEXIONES DE EXTERIOR CON TAPA PARA CAMARAS TIPO BULLET IP66 MONTAJE, CONEXION A RED POE NVR CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA EN SITIO.","PZA",5]
["DOP-VYD20","SUMINISTRO E INSTALACION DE SMART TV LED 50\" CRYSTAL 4K UHD AIRPLAY 2 GOOGLE ASISTANT AMAZON ALEXA HDMI X 3 USB X 1 BLUETOOTH WIFI 5 RED ETHERNET RESOLUCION DE 3840 X 2160 INCLUYE MONTAJE EN SITIO CON SOPORTE DE PARED O TECHO, CONEXIÓN A ALIMENTACION ELECTRICA Y CONEXION A NVR PARA SU MONITOREO EN VIVO Y CONTROL REMOTO.","PZA",2]
[null,"SALIDAS HDMI"]
["DOP-VYD21","SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE PARED EXTENSOR HDMI SOBRE CAT 6 DOBLE CON TRANSMISOR Y RECEPTOR 1 X HDMI HEMBRA - 1 X HDMI HEMBRA 1080P O 1080I HASTA 45 METROS, EXTIENDE UNA SEÑAL DE 1080P (24HZ) O 1080I (60HZ) HASTA A 45.72 M (150 PIES) USANDO CABLEADO CAT6* DE ALAMBRE SÓLIDO 24AWG EXTIENDE UNA SEÑAL DE 3D HASTA A 30.48 M (100 PIES) USANDO CABLEADO CAT6 DE ALAMBRE SÓLIDO 24AWG, SOPORTA COLOR VERDADERO DE 24 BITS (8 BITS POR CANAL), SOPORTA DTS-HD, DOLBY TRUE HD Y AUDIO DE 7.1 CANALES DE SONIDO ENVOLVENTE, SOPORTA HDCP, EDID Y DDC NO SE NECESITA ALIMENTACIÓN EXTERNA, INCLUYE CABLEADO DE PLACA TRANSMISORA A RECEPTORA, CONEXION Y PRUEBAS DE TRANSMISION HDMI EN SITIO.","PZA",2]
[null,"IDF 1"]
["DOP-VYD22","SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE MONTAJE DE PARED DIMENSIONES: 635 X 863.6 X 635MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD) MONTAJE DE EQUIPOS HASTA 553.72 MM (21.8IN) DE PROFUNDIDAD ESTANDAR: EIA 19IN CAPACIDAD DE CARGA: 300 LB (136.1 KG)  MATERIAL: ACERO Y VIDRIO TEMPLADO INCLUYE TRASLADOS AL SITIO, MONTAJE Y ANCLAJE EN IDF PARA RECIBIR SERVICIOS DE VOZ, DATOS, Y ENLACE DE RED SITE PRINCIPAL.","PZA",1]
["DOP-VYD23","SUMINSTRO E INSTALACION DE CABLE UTP DE COBRE CATEGORIA 6 (24AWG) 1000MBPS RISER(CMR) DE 4 PARES RENDIMIENTO CERTIFICADO HASTA 100 METROS COBRE SÓLIDO 24 AWG AISLADO CON POLÍMERO HDPE CLASIFICACIÓN DE FLAMA: UL 1666 APLICACIONES: REDES, VOZ, DATOS Y VIDEO DE ALTA VELOCIDAD INSTALACIONES CCTV IP MEGAPIXEL, TURBOHD(TVI). REDES INALÁMBRICAS APLICACIONES POWER OVER ETHERNET IEEE 802.3AF Y 802.3AT. RECUBRIMIENTO: PVC CON RETARDANTE DE FLAMA.TENSIÓN DE INSTALACIÓN: 110N (25LBF) MÁXIMO CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA: 0 A 50°C (32°F A 122°F) EN INSTALACIÓN; -20° A 60°C (14° A 140°F) EN OPERACIÓN. FRECUENCIA: 250 MHZ. UL 1666, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801. INCLUYE CORRIDA DE CABLE POR DUCTO O ESCALERILLA DESDE SALIDA DE VOZ Y DATOS, PUNTOS DE ACCESO Y CAMARAS IP AL GABINETE PRINCIPAL DEL SITIO.","ML",1505]
["DOP-VYD24","SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DE PARCHEO MODULAR DE 48 PUERTOS 2 UNIDADES DE RACK DE ACERO INOXIDABLE CON PLACAS FRONTALES ABS, PROBADO CON RENDIMIENTO AL 100%. FÁCIL IDENTIFICACIÓN. ÁREAS PARA ESCRIBIR QUE PERMITEN LA IDENTIFICACIÓN DE PUERTOS Y PANEL.CUMPLE CON ROHS INCLUYE MONTAJE EN GABINETE EN SITIO.","PZA",1]
["DOP-VYD25","SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DE PARCHEO MODULAR DE 24 PUERTOS 2 UNIDADES DE RACK DE ACERO INOXIDABLE CON PLACAS FRONTALES ABS, PROBADO CON RENDIMIENTO AL 100%. FÁCIL IDENTIFICACIÓN. ÁREAS PARA ESCRIBIR QUE PERMITEN LA IDENTIFICACIÓN DE PUERTOS Y PANEL.CUMPLE CON ROHS INCLUYE MONTAJE EN GABINETE EN SITIO.","PZA",1]
["DOP-VYD26","SUMINSTRO E INSTALACION DE CONECTOR JACK ESTILO TP TIPO KEYSTONE RJ45 CATEGORIA 6 DE 8 POSICIONES COLOR NEGRO INCLUYE REMATADO EN SITIO Y COLOCACION DEN PANEL MODULAR IDENTIFICACION Y TESTEO.","PZA",59]
["DOP-VYD27","SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO UTP CATEGORIA 6 CON PLUG MODULAR EN CADA EXTREMO COLOR ROJO DE 1.5M (5FT) CONECTOR RJ45 CUMPLE CON: ROHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 2ª ED. CLASE E, ANSI/TIA-968-A, IEC 60603-7, CSA 22.2 NO. 62-93. INCLUYE INSTALACION EN SITIO PARA CONECTIVIDAD DE PANE DE PARCHE A EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES.","PZA",59]
["DOP-VYD28","SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLES HOSXONTAL FRONTAL Y POSTERIOR DE 2UR, DE MATERIAL PLASTICO ABS DIMENSIONES EXTERIORES: 482.6 X 88.9 X 225.5MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD). INLCUYE MONTAJE EN GABINETE PARA ADMINISTRACION DE CABLEADO DE PANEL DE PARCHEO Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EN SITIO.","PZA",3]
["DOP-VYD29","SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR JACK ESTILO TP TIPO KEYSTONE RJ45 CATEGORIA 6 DE 8 POSICIONES COLOR ROJO INCLUYE REMATADO EN SITIO Y COLOCACION DEN PANEL MODULAR IDENTIFICACION Y TESTEO.","PZA",29]
["DOP-VYD30","SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR JACK ESTILO TP TIPO KEYSTONE RJ45 CATEGORIA 6 DE 8 POSICIONES COLOR BLANCO INCLUYE REMATADO EN SITIO Y COLOCACION DEN PANEL MODULAR IDENTIFICACION Y TESTEO.","PZA",29]
["DOP-VYD31","SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO UTP CATEGORIA 6 CON PLUG MODULAR EN CADA EXTREMO COLOR ROJO DE 1.5M (5FT) CONECTOR RJ45 CUMPLE CON: ROHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 2ª ED. CLASE E, ANSI/TIA-968-A, IEC 60603-7, CSA 22.2 NO. 62-93. INCLUYE INSTALACION EN SITIO PARA CONECTIVIDAD DE PANE DE PARCHE A EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES.","PZA",58]
["DOP-VYD32","SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE PARED VERTICAL, SALIDA PARA 2 PUERTOS KEYSTONE, CON ESPACIOS PARA ETIQUETAS, COLOR BLANCO MATERIAL ABS DIMENSIONES: 69.8 X 114.3 MM (2.75 X 4.5 PULG.). CUMPLE CON: ROHS INCLUYE MONTAJE EN SALIDA DE VO Y DATOS, ETIQUETADO Y TESTEO DE SERVICIO DE RED EN SITIO.","PZA",29]
[null,"IDF 2"]
["DOP-VYD33","SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE MONTAJE DE PARED DIMENSIONES: 635 X 863.6 X 635MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD) MONTAJE DE EQUIPOS HASTA 553.72 MM (21.8IN) DE PROFUNDIDAD ESTANDAR: EIA 19IN CAPACIDAD DE CARGA: 300 LB (136.1 KG)  MATERIAL: ACERO Y VIDRIO TEMPLADO INCLUYE TRASLADOS AL SITIO, MONTAJE Y ANCLAJE EN IDF PARA RECIBIR SERVICIOS DE VOZ, DATOS, Y ENLACE DE RED SITE PRINCIPAL.","PZA",1]
["DOP-VYD34","SUMINSTRO E INSTALACION DE CABLE UTP DE COBRE CATEGORIA 6 (24AWG) 1000MBPS RISER(CMR) DE 4 PARES RENDIMIENTO CERTIFICADO HASTA 100 METROS COBRE SÓLIDO 24 AWG AISLADO CON POLÍMERO HDPE CLASIFICACIÓN DE FLAMA: UL 1666 APLICACIONES: REDES, VOZ, DATOS Y VIDEO DE ALTA VELOCIDAD INSTALACIONES CCTV IP MEGAPIXEL, TURBOHD(TVI). REDES INALÁMBRICAS APLICACIONES POWER OVER ETHERNET IEEE 802.3AF Y 802.3AT. RECUBRIMIENTO: PVC CON RETARDANTE DE FLAMA.TENSIÓN DE INSTALACIÓN: 110N (25LBF) MÁXIMO CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA: 0 A 50°C (32°F A 122°F) EN INSTALACIÓN; -20° A 60°C (14° A 140°F) EN OPERACIÓN. FRECUENCIA: 250 MHZ. UL 1666, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801. INCLUYE CORRIDA DE CABLE POR DUCTO O ESCALERILLA DESDE SALIDA DE VOZ Y DATOS, PUNTOS DE ACCESO Y CAMARAS IP AL GABINETE PRINCIPAL DEL SITIO.","ML",1575]
["DOP-VYD35","SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DE PARCHEO MODULAR DE 48 PUERTOS 2 UNIDADES DE RACK DE ACERO INOXIDABLE CON PLACAS FRONTALES ABS, PROBADO CON RENDIMIENTO AL 100%. FÁCIL IDENTIFICACIÓN. ÁREAS PARA ESCRIBIR QUE PERMITEN LA IDENTIFICACIÓN DE PUERTOS Y PANEL.CUMPLE CON ROHS INCLUYE MONTAJE EN GABINETE EN SITIO.","PZA",1]
["DOP-VYD36","SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DE PARCHEO MODULAR DE 24 PUERTOS 2 UNIDADES DE RACK DE ACERO INOXIDABLE CON PLACAS FRONTALES ABS, PROBADO CON RENDIMIENTO AL 100%. FÁCIL IDENTIFICACIÓN. ÁREAS PARA ESCRIBIR QUE PERMITEN LA IDENTIFICACIÓN DE PUERTOS Y PANEL.CUMPLE CON ROHS INCLUYE MONTAJE EN GABINETE EN SITIO.","PZA",1]
["DOP-VYD37","SUMINSTRO E INSTALACION DE CONECTOR JACK ESTILO TP TIPO KEYSTONE RJ45 CATEGORIA 6 DE 8 POSICIONES COLOR NEGRO INCLUYE REMATADO EN SITIO Y COLOCACION DEN PANEL MODULAR IDENTIFICACION Y TESTEO.","PZA",63]
["DOP-VYD38","SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO UTP CATEGORIA 6 CON PLUG MODULAR EN CADA EXTREMO COLOR ROJO DE 1.5M (5FT) CONECTOR RJ45 CUMPLE CON: ROHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 2ª ED. CLASE E, ANSI/TIA-968-A, IEC 60603-7, CSA 22.2 NO. 62-93. INCLUYE INSTALACION EN SITIO PARA CONECTIVIDAD DE PANE DE PARCHE A EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES.","PZA",63]
["DOP-VYD39","SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLES HOSXONTAL FRONTAL Y POSTERIOR DE 2UR, DE MATERIAL PLASTICO ABS DIMENSIONES EXTERIORES: 482.6 X 88.9 X 225.5MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD). INLCUYE MONTAJE EN GABINETE PARA ADMINISTRACION DE CABLEADO DE PANEL DE PARCHEO Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EN SITIO.","PZA",3]
["DOP-VYD40","SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR JACK ESTILO TP TIPO KEYSTONE RJ45 CATEGORIA 6 DE 8 POSICIONES COLOR ROJO INCLUYE REMATADO EN SITIO Y COLOCACION DEN PANEL MODULAR IDENTIFICACION Y TESTEO.","PZA",31]
["DOP-VYD41","SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR JACK ESTILO TP TIPO KEYSTONE RJ45 CATEGORIA 6 DE 8 POSICIONES COLOR BLANCO INCLUYE REMATADO EN SITIO Y COLOCACION DEN PANEL MODULAR IDENTIFICACION Y TESTEO.","PZA",31]
["DOP-VYD42","SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE PARCHEO UTP CATEGORIA 6 CON PLUG MODULAR EN CADA EXTREMO COLOR ROJO DE 1.5M (5FT) CONECTOR RJ45 CUMPLE CON: ROHS, UL 1863, TIA/EIA-568-C.2, ISO 11801 2ª ED. CLASE E, ANSI/TIA-968-A, IEC 60603-7, CSA 22.2 NO. 62-93. INCLUYE INSTALACION EN SITIO PARA CONECTIVIDAD DE PANE DE PARCHE A EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES.","PZA",62]
["DOP-VYD43","SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE PARED VERTICAL, SALIDA PARA 2 PUERTOS KEYSTONE, CON ESPACIOS PARA ETIQUETAS, COLOR BLANCO MATERIAL ABS DIMENSIONES: 69.8 X 114.3 MM (2.75 X 4.5 PULG.). CUMPLE CON: ROHS INCLUYE MONTAJE EN SALIDA DE VO Y DATOS, ETIQUETADO Y TESTEO DE SERVICIO DE RED EN SITIO.","PZA",31]
[null,"EQUIPAMIENTO IDF1/IDF2"]
["DOP-VYD44","SUMINISTRO E INSTALACION DE NO BREAK UPS SMARTONLINE 1000VA 800W 2U RACK CON LCD USB DB9 AUTONOMIA EXTENDIDA - 120 V CA - 14 MINUTORS (400W) - 6 X NEMA 5-15/20R, OPCION TARJETA DE RED/SNMP  INCLUYE MONTAJE EN GABINETE Y PUESTA EN MARCHA EN SITIO.","PZA",2]
["DOP-VYD45","SUMINIISTRO E INSTALACION DE SWITCH 48 PUERTOS CAPA 2 ADMINISTRABLE BASICO SG220-50 - 10/100/1000 GIGABIT ETHERNET - 2 PUERTOS COMBO RJ45/SFP GIGABIT ETHERNET - MONTABLE EN RACK Y PARED.","PZA",4]
[null,"SUBTOTAL VOZ Y DATOS"]

{"sheet":"RESUMEN","index":1,"n_rows":20,"n_cols":5,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[3,0,3,5],[63,1,63,3],[10,2,10,3],[12,1,12,3],[14,1,14,3],[5,0,5,4],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,4,10,4],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[10,0,10,1]]}
["GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR"]
["SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, "]
["MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES"]
["DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS"]
[]
["R E S U M E N"]
[]
[]
[{"$f":"CATALOGO!A10:B10","v":"OBRA: REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL LA PAZ"},null,{"$f":"CATALOGO!C10:D10","v":"LICITACIÓN PUBLICA No."},null,"NOMBRE DEL PROPONENTE"]
[{"$f":"CATALOGO!A11:B11","v":"UBICACIÓN: LA PAZ"},null,{"$f":"CATALOGO!C11:D11","v":"CONCURSO No."}]
[{"$f":"CATALOGO!A12:B12","v":"MUNICIPIO: LA PAZ, B.C.S."}]
[]
[]
[]
[{"$f":"CATALOGO!A15","v":"DOP-PRE00"},{"$f":"CATALOGO!B15","v":"PRELIMINARES"}]
[{"$f":"CATALOGO!A31","v":"DOP-AYA00"},{"$f":"CATALOGO!B31","v":"ALBAÑILERÍA Y ACABADOS"}]
[{"$f":"CATALOGO!A43","v":"DOP-CYH00"},{"$f":"CATALOGO!B43","v":"CANCELERIA Y HERRERIA"}]
[{"$f":"CATALOGO!A65","v":"DOP-INH00"},{"$f":"CATALOGO!B65","v":"INSTALACIONES HIDROSANITARIAS "}]
[{"$f":"CATALOGO!A77","v":"DOP-INE00"},{"$f":"CATALOGO!B77","v":"INSTALACIONES ELECTRICAS"}]
[{"$f":"CATALOGO!A124","v":"DOP-VYD00"},{"$f":"CATALOGO!B124","v":"VOZ Y DATOS"}]