{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["CATALOGO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":28,"defined_names":313,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"CATALOGO","index":0,"n_rows":144,"n_cols":7,"rows_kept":144,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,6],[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[4,0,4,6]]}
["H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ"]
["DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD"]
["DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS"]
[]
["CATALOGO  DE CONCEPTOS"]
[]
["LICITANTE:",null,null,null,null,"FECHA DEL CONCURSO:"]
["No. DE OBRA:   FIEU202421"]
["OBRA:   PAVIMENTACION DE CALLE SANTA ROSA, A ALTURA DE FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ"]
[]
["CLAVE","CONCEPTO","UNIDAD","CANTIDAD","PRECIO UNITARIO","PRECIO UNITARIO CON LETRA","IMPORTE"]
["I.-","TRABAJOS PRELIMINARES DE OBRA"]
["I.1","SUMINISTRO Y COLOCACION LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA\" DE DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CENTÍMETROS (244 CM), POR CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CENTÍMETROS (488 CM), CON LA LEYENDA Y LOGOTIPOS QUE OPORTUNAMENTE SE LE PROPORCIONE. CADA LETRERO SE FORMARÁ CON UN BASTIDOR METÁLICO CON PERFILES COMERCIALES ADECUADOS Y RESISTENTES A LA ACCIÓN DEL VIENTO. SOPORTADOS CON COLUMNAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 GALVANIZADAS DE TIPO IPR DE 4”X4” X 22.3 KG/M Y ANCLADAS CON CUATRO (4) ANCLAS DE ACERO COMERCIAL DE UNA (1) PULGADA DE DIÁMETRO EN CADA COLUMNA, AHOGADAS EN MUERTOS DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. TMA ¾, REV. NORMAL. SOBRE EL BASTIDOR SE COLOCARÁ UNA LÁMINA DEL NÚMERO DIECIOCHO (18) DOBLÁNDOLA HACIA ATRÁS Y ATORNILLÁNDOLA EN TODO EL PERÍMETRO. PARA EL FONDO DEL LETRERO, LOGOTIPOS Y LA LEYENDA ALUSIVA, ASÍ COMO EN LA ESTRUCTURA METÁLICA SE USARÁ PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE DE COLOR PREVIAMENTE AUTORIZADO. SE LE DARÁ UN MANTENIMIENTO ADECUADO APLICANDO UN REPINTADO CUANDO SE LE INDIQUE.","PZA",1]
["I.2","DESMONTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.","HA",1]
["II","SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE"]
["II.1","EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS, EN ZANJAS, EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O EN SECO, RETIRO DEL MATERIAL HASTA 4 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EQUIPO DE BOMBEO PARA ACHIQUE, OBRAS DE PROTECCION DE TALUDES DE ZANJA, TRASPALEO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, LA MANO DE OBRA PARA EL APOYO EN LAS OPERACIONES MECÁNICAS, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE ZANJA, LIMPIEZA, LA MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PUOT","M3",65.400000000000006]
["II.2","EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, EN ZANJAS, EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O EN SECO, RETIRO DEL MATERIAL HASTA 4 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EQUIPO DE BOMBEO PARA ACHIQUE, OBRAS DE PROTECCION DE TALUDES DE ZANJA, TRASPALEO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE ZANJA, LIMPIEZA, LA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PUOT.","M3",21.8]
["II.3","PLANTILLA COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO DE 10 CMS. DE ESPESOR EN ZANJAS, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACION LIBRE DE BOLEO MAYOR DE 3\". INCLUYE: CRIBADO DEL MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTACION DEL 85% PROCTOR, MANO DE OBRA, , HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ","M3",4]
["II.4","TOMA DE AGUA POTABLE DE 3\"x1/2\" CON TUBO KITEC DE 1/2\" DE DIAMETRO. INCLUYE: ABRAZADERA DE PVC TIPO-II. C/VALVULA DE INSER.Y SACABOCADO INTEGRADO FLOTAP DE 3\"x3/4\", REDUCCION DE 3/4\" A 1/2\", INSERTOS Y CONECTORES PARA KITEC, TUBO KITEC DE 1/2\" DE DIAM. VALVULA DE ANGULO TIPO BOLA, VALVULA MUNICIPAL DE BLOQUEO SENCILLO, CAJA DE PROTECCION DE PVC (EN LA PARTE SUPERIOR DE 17\"x11 3/4\" Y BASE DE 15 3/4\"x21\") POR 12\" DE ALTURA COLOCADA SOBRE PLANTILLA DE MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 DE 6 CMS. DE ESPEROR, PREVIO EL NIVELADO Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PARA RED DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO DE 3\" ( 76 MM) DE DIAMETRO. SONDEOS PARA LOCALIZACION DE LA TOMA, DEMOLICIONES NECESARIAS PARA SU INSTALACION, REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA; INTERCONEXIONES EN TUBO DE COBRE, MANGUERA HIDRAULICA Y/O P.V.C. HIDRAULICO CED. 40 SEGUN SEA EL CASO. U.O.T. (LONGITUD DE 11.00 MTS, LARGA).","PZA",1]
["II.5","TOMA DE AGUA POTABLE DE 3\"x1/2\" CON TUBO KITEC DE 1/2\" DE DIAMETRO. INCLUYE: ABRAZADERA DE PVC TIPO-II. C/VALVULA DE INSER.Y SACABOCADO INTEGRADO FLOTAP DE 3\"x3/4\", REDUCCION DE 3/4\" A 1/2\", INSERTOS Y CONECTORES PARA KITEC, TUBO KITEC DE 1/2\" DE DIAM. VALVULA DE ANGULO TIPO BOLA, VALVULA MUNICIPAL DE BLOQUEO SENCILLO, CAJA DE PROTECCION DE PVC (EN LA PARTE SUPERIOR DE 17\"x11 3/4\" Y BASE DE 15 3/4\"x21\") POR 12\" DE ALTURA COLOCADA SOBRE PLANTILLA DE MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 DE 6 CMS. DE ESPEROR, PREVIO EL NIVELADO Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PARA RED DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO DE 3\" ( 76 MM) DE DIAMETRO. SONDEOS PARA LOCALIZACION DE LA TOMA, DEMOLICIONES NECESARIAS PARA SU INSTALACION, REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA; INTERCONEXIONES EN TUBO DE COBRE, MANGUERA HIDRAULICA Y/O P.V.C. HIDRAULICO CED. 40 SEGUN SEA EL CASO. U.O.T. (LONGITUD DE 4.00 MTS, CORTA).","PZA",1]
["II.6","RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO MANUAL EN CAPAS DE 20 CMS. EN CEPA, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION (CRIBADO POR LA MALLA DE 2 1/2\") LIBRE DE BOLEO MAYOR DE 3\" , COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE: CRIBADO DEL MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ","M3",49.919999999999995]
["II.7","SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3\" DE DIAMETRO POR TUBERIA DE PVC. HIDRAULICO ANGER (RD-32.5) DE 3\" DE DIAMETRO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO, LIMPIEZA, PRUEBA HIDRAULICA, INTERCONEXION A LA RED MUNICIPAL, SONDEO PARA LA LOCALIZACION DE TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, U.O.T.","ML",56]
["II.8","CAJA PARA VALVULA DE DOBLE BLOQUEO, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANO AUTORIZADO, INCLUYE; SUMINISTRO, MANO DE OBRA, INSTALACION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.","PZA",2]
["II.9","SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE Fo.Fo. BRIDADA DE 3\"  DE DIAMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, LIMPIEZA, PRUEBA HIDRAULICA, MANO DE OBRA Y  HERRAMIENTA. ","PZA",1]
["II.11","SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 3\" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, LIMPIEZA, PRUEBA HIDRAULICA, MANO DE OBRA Y  HERRAMIENTA. ","PZA",1]
["II.12","SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 3\"  DE DIAMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, LIMPIEZA, PRUEBA HIDRAULICA, MANO DE OBRA Y  HERRAMIENTA. ","PZA",1]
["II.13","SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 3\" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, LIMPIEZA, PRUEBA HIDRAULICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.","PZA",2]
["II.14","SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 3\" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, LIMPIEZA, PRUEBA HIDRAULICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.","PZA",2]
["II.15","SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3\" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, LIMPIEZA, PRUEBA HIDRAULICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.","PZA",2]
["II.16","SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 3\" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, LIMPIEZA, PRUEBA HIDRAULICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.","PZA",2]
["II.17","SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS CON TUERCA Y CABEZA HEXAGONAL DE 5/8 x 3 1/2\" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION, LIMPIEZA, PRUEBA HIDRAULICA, MANO DE OBRA Y  HERRAMIENTA. ","PZA",24]
["II.18","DEMOLICION TOTAL DE CAJA DE OPERACION DE VALVULAS POR CAMBIO DE TRAZO, PARA DAR LOS NIVELES DE PROYECTO Y PERMITIR EL TRANSITO DEL EQUIPO DE CONSTRUCCION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.","PZA",1]
["II.19","ELABORACION DE TAPA PROVISIONAL DE MADERA PARA CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS, SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.","PZA",1]
["II.20","SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO CON TAPA DE Fo.Fo. DE 50x50 CMS. CON PESO DE 75 KG. CON LEYENDA DE AGUA POTABLE. INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.","PZA",1]
["II.21","SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.80 MTS. CON CANAL DE 4\" DE PERALTE. INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.","PZA",1]
["II.22","CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULA TIPO 2 DE ( 1.28 X 1.18 MTS.) INCLUYE FIRME, ARMADO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR F'c=150 Kg/Cm², VARS DE 3/8 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA EN PROP. 1:3 VARILLAS VERTICALES @ 60 CMS EN CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'c=150 Kg/Cm², DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 15 CMS ARMADA 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 @ 20 CMS., LOSA TAPA DE 15 CMS. DE ESPESOR CONCRETO F'c=200 Kg/Cm², ARMADA CON VARILLA DE 1/2\" @ 20 CMS., EN AMBOS SENTIDOS, APLANADO INTERIOR, ACABADO PULIDO CON MORTERO C-A 1:3 CIMBRA, DESCIMBRADO, EXCAVACIONES Y RELLENO COMPACTADO. (INTERCONEXIONES A REDES DE DISTRIBUCION).","PZA",1]
["II.23","CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULA TIPO 12 DE ( 1.96 X 1.66 MTS.) INCLUYE FIRME, ARMADO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR F'c=150 Kg/Cm², VARS DE 3/8 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, MURO DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA EN PROP. 1:3 VARILLAS VERTICALES @ 60 CMS EN CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'c=150 Kg/Cm², DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 15 CMS ARMADA 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 @ 20 CMS., LOSA TAPA DE 15 CMS. DE ESPESOR CONCRETO F'c=200 Kg/Cm², ARMADA CON VARILLA DE 1/2\" @ 20 CMS., EN AMBOS SENTIDOS, APLANADO INTERIOR, ACABADO PULIDO CON MORTERO C-A 1:3 CIMBRA, DESCIMBRADO, EXCAVACIONES Y RELLENO COMPACTADO. (INTERCONEXIONES A REDES DE DISTRIBUCION).","PZA",1]
["II.24","CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4\" REV. NORMAL. ELABORADO EN OBRA. INCLUYE: ELABORACION, COLADO Y VIBRADO DE CONCRETO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.","M3",0.43199999999999994]
["II.25","CORTE Y DESCABECE DE CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS PARA DAR NIVEL DE PROYECTO Y PERMITIR EL TRANSITO DEL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO, FUERA DE LA OBRA, HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.","PZA",2]
["II.26","TERMINACIÓN DE CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE 1.20X1.40 M, HASTA NIVEL DE PROYECTO. INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIONES NECESARIAS POR MEDIOS MANUALES, LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM² T.M.A. ¾\" REV. NORMAL DE 15 CM DE ESPESOR. ACABADO EXTERIOR RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 10 CM, EN AMBOS SENTIDOS, MUROS DE BLOCK 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR, DESAZOLVE Y LIMPIEZA EN CASO NECESARIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO DE 1.10 M CON CANAL DE 4\" INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA (DE RECUPERACIÓN) CON LEYENDA DE AGUA POTABLE DE FO.FO. DE 50X40 CM TIPO PESADO, MANIOBRAS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA, EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, AL 95% DE SU PVSM. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.","PZA",2]
["III","SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE"]
["III.1","EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS, EN ZANJAS, EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O EN SECO, RETIRO DEL MATERIAL HASTA 4 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EQUIPO DE BOMBEO PARA ACHIQUE, OBRAS DE PROTECCION DE TALUDES DE ZANJA, TRASPALEO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, LA MANO DE OBRA PARA EL APOYO EN LAS OPERACIONES MECÁNICAS, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE ZANJA, LIMPIEZA, LA MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PUOT","M3",88.199999999999989]
["III.2","EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, EN ZANJAS, EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O EN SECO, RETIRO DEL MATERIAL HASTA 4 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EQUIPO DE BOMBEO PARA ACHIQUE, OBRAS DE PROTECCION DE TALUDES DE ZANJA, TRASPALEO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE ZANJA, LIMPIEZA, LA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PUOT","M3",29.4]
["III.3","PLANTILLA COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO DE 10 CM DE ESPESOR EN ZANJAS, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACION LIBRE DE BOLEO MAYOR DE 3\". INCLUYE: CRIBADO DEL MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTACION DEL 85% PROCTOR, MANO DE OBRA, , HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ","M3",9.26]
["III.4","RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO MANUAL EN CAPAS DE 20 CM EN CEPA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION (CRIBADO POR LA MALLA DE 2 1/2\") LIBRE DE BOLEO MAYOR DE 3\", COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE: CRIBADO DEL MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ","M3",68.319999999999993]
["III.5","SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO CON COPLE INTEGRAL (SDR-35) DE 8\" DE DIAMETRO. CON PRESCENCIA DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBO, MATERIAL, MANIOBRAS, EQUIPO PARA TAPONAMIENTO, CONEXION E INTERCONEXION DEL TUBO A POZOS DE VISITA (CONSTRUIDOS Y/O EXISTENTES),  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, SONDEO PARA LA LOCALIZACION DE TUBERIA, U.O.T.","ML",50]
["III.6","SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC SANITARIO CON COPLE INTEGRAL Y ANILLO (SRD-35) DE 6\" DE DIAMETRO. PARA DESCARGA DOMICILIARIA, CON PRESCENCIA DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, SUMINISTRO DE TUBO, MANIOBRAS, ACARREO DE TUBO, JUNTEO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SONDEO PARA LA LOCALIZACION DE DESCARGA, U.O.T.","ML",24]
["III.7","SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETAS  DE P.V.C. SANITARIA  DE 8\" x 6\"  DE DIAMETRO, PARA CONEXION DE DESCARGA DOMICILIARIA A LA RED MUNICIPAL. INCLUYE: ABRAZADERAS GALVANIZADA DE 8\" DE DIAMETRO, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.","PZA",2]
["III.8","SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 45º x 6\" DE DIAMETRO DE P.V.C. SANITARIO. PARA  DESCARGA  DOMICILIARIA.  INCLUYE: MANIOBRAS, EMPAQUES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.","PZA",2]
["III.9","CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 40x60 CM Y HASTA 1.20 M DE PROFUNDIDAD MEDIDA INTERIOR. A BASE DE BLOCK HUECO DE 15x20x40 CM. JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO PULIDO INTERIOR. CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO, TAPA DE CONCRETO F'c=150 kg/cm2. T.M.A. 19 MM (3/4\") R. NORMAL. (TAPA COLADA EN SITIO DE ACUERDO A LOS ACABADOS DE BANQUETAS SEGÚN PROYECTO ESTA INCLUIRA 2 AZAS RETRACTILES PARA IZAJE HECHAS CON VARILLA DE 3/8\" SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION). ARMADO CON VARILLA CORRUGADA DEL No.3 @ 10 CM, AMBOS SENTIDOS SOLDADAS, MARCO A BASE DE ANGULO DE FIERRO DE 1 1/2\" x 1 1/2\" x 1/8\" Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE FIERRO DE 2\" x 2\" x 1/8\" DE ESPESOR. INCLUYE: TAPA PROVISIONAL DE MADERA, DEMOLICIONES DE REGISTRO EXISTENTE DE SER NECESARIO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA, HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO AL 85%  EN CAPAS DE 20 CM., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (LA TAPA DE CONCRETO DEBERA SER REFORZADA CUANDO QUEDE EN LA ZONA DE ACCESO VEHICULAR).\n","PZA",2]
["III.10","DEMOLICION TOTAL DE POZOS DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD, POR NO DAR LOS NIVELES Y/O ALINEACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.","PZA",1]
["III.11","ELABORACION DE TAPA PROVISIONAL DE MADERA PARA POZO DE VISITA PARA PERMITIR EL TRANSITO DEL EQUIPO DE  CONSTRUCCION. INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.","PZA",2]
["III.12","SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE Fo.Fo. CIEGO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: LOSA DE 1.20 x 1.20 M CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR. ACABADO EXTERIOR RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DEL No.3 @ 10 CM AMBOS SENTIDOS, VARILLA CORRUGADA DEL No.3 SOLDADA AL PERIMETRO DEL BROCAL PARA AMARRE DEL ARMADO DE LA PARILLA, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE OBRA, HASTA LUGAR INDICADO, ACARREOS, GANCHOS, TRASLAPES, HABILITADO Y ARMADO, CIMBRA EN FRONTERAS, CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE ACUERDO A SECCION, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELO DEL CONCRETO. ","PZA",1]
["III.13","CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 2.00 M DE PROFUNDIDAD INTERIOR, LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO F´c=200 Kg/cm2. REV. NORMAL. T.M.A. 3/4\" DE 20 CM DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DEL No. 4 (1/2\") @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, MEDIA CAÑA PULIDA DE LA 1/2 DEL DIAMETRO, Y CHAFLANES DE CONCRETO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO, MURO DE TABIQUE TIPO CUÑA DE 12 CM DE PERALTE. JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR PULIDO, ANILLO PROTECTOR DE CONCRETO ARMADO  DE 20 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR EL BROCAL, SUMINISTRO Y COL. DE ESCALERA MARINA A BASE DE VARILLA CORRUGADA DEL No.8 (1\"). HUELLA DE 50 CM. CON UNA SEPARACION @ 40 CM (CON PRIMER ANTICORROSIVO). MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO AL 95% EN CAPAS DE 20 CM (NO INCLUYE BROCAL DE Fo.Fo.)","PZA",1]
["III.14","CORTE Y DESCABECE DE POZOS DE VISITA PARA DAR NIVEL DE RASANTE Y PERMITIR LA LIBRE CIRCULACION DE MAQUINARIA. INCLUYE:RECUPERACION DEL BROCAL EN SU CASO,  CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.","PZA",2]
["III.15","TERMINACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 1 M PARA DAR NIVEL DE RASANTE DE PROYECTO, INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO,  MURO DE TABIQUE TIPO CUÑA DE 12 CM DE PERALTE. JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR PULIDO, ANILLO PROTECTOR DE CONCRETO ARMADO  DE 20 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR EL BROCAL, SUMINISTRO Y COL. DE ESCALERA MARINA A BASE DE VARILLA CORRUGADA DEL NO.8 (1\"). HUELLA DE 50 CM. CON UNA SEPARACION @ 40 CM (CON PRIMER ANTICORROSIVO). MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO AL 95% EN CAPAS DE 20 CM (NO INCLUYE BROCAL DE FO.FO.), MATERIALES NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.","PZA",2]
["IV","GUARNICIONES"]
["IV.1","EXCAVACION A MANO EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O EN SECO, PARA DESPLANTE DE GUARNICION. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE DE FONDO Y TALUDES, RETIRO DE MATERIAL HASTA 4 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO","M3",276.48]
["IV.2","GUARNICION DE CONCRETO F´c=150 kg/cm2. R.N. T.M.A. 19 MM. DE 15X20X40 CM DE SECCION TRAPEZOIDAL, CON JUNTAS DE EXPANSION A CADA 4.50 M. CON CARTON ASFALTADO DE 3/8\" DE ESPESOR. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ELABORACION, COLADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO,  TRANSPORTE A LA SIGUIENTE POSICION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA","ML",1728]
["IV.3","CONFINAMIENTO DE GUARNICION CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIBRE DE BOLEOS DE MAS DE 3\", PRODUCTO DE LA EXCAVACION: INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.","ML",1728]
["IV.4","SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA AHULADA MARCA COMEX, EN COLOR BLANCO O AMARILLO (PREVIAMENTE AUTORIZADO) EN TRAMOS RECTOS Y ROJO EN CURVAS, A DOS MANOS EN GUANICIONES DE CONCRETO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.","ML",1728]
["IV.5","DEMOLICION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EXISTENTES POR ENCONTRARSE EN MALAS CONDICIONES Y/O NO DAR LOS NIVELES DE PROYECTO. INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.","ML",27]
["V","OBRAS DE PROTECCION"]
["V.1","TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS, AL AMPARO DE ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO QUE LE SEAN SUMINISTRADOS, HARA EL TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA DE LOS EJES, LIMITES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS TRABAJOS. DEBERA COLOCAR REFERENCIAS FIJAS, FUERA DE LAS AREAS DE LOS TRABAJOS PARA ASEGURAR LOS ALINEAMIENTOS Y NIVELES. INCLUYE: LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.","M2",189]
["V.2","EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACION EN TERRENO NATURAL, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE UTILIZARA PARA EL RELLENO DEL MISMO ELEMENTO A CONSTRUIR. INCLUYE: AFINE DE FONDO, ACAMELLONADO DEL MATERIAL PARA SER UTILIZADO POSTERIORMENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO Y MANO DE OBRA.","M3",125.6]
["V.3","CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA DE TERCERA CLASE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:3, PARA PROTECCIÓN DE LA GAZA DE INCORPORACIÓNINCLUYE:  FLETE Y ACARREOS HASTA LA OBRA, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE COLOCACION, CARGA, ACARREOS, TRAZO, NIVELACION, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.","M3",221]
["V.4","RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO MANUAL EN CAPAS DE 20 CM EN CEPA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION LIBRE DE BOLEO MAYOR DE 3\", COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ","M3",95.4]
["V.5","SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAVION DE (2.00x1.00x1.00 MTS.). CUADRADO DE ALAMBRE GALVANIZADO SIN RECUBRIMIENTO EN MALLA METALICA DE TRIPLE TORSION DE ALAMBRE DE ACERO BAJO CARBON GALVANIZADO CLASE III. CALIBRE 12. REFORZADO EN SUS ARISTAS CON ALAMBRE GALV. E ACERO BAJO CARBON  CAL.10,  ESCUADRIA 8x10 CMS. INCLUYE ALAMBRE PARA AMARRES, FLETE Y ACARREOS HASTA LA OBRA, ARMADO DE GAVION POR MEDIOS MANUALES EN SECCION DE ACUERDO A PROYECTO, AMARRES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE COLOCACION, SUMINISTRO, CARGA, ACARREOS, COLOCACION Y ACOMODO A MANO DE PIEDRA DE CANTO RODADO O DE EXPLOTACION DE LA REGION, SANA Y NO INTEMPERIZABLE (CON UNA GRANULOMETRIA DE 4 A 8 PULGADAS) PARA EL LLENADO DE GAVIONES, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, RELLENO COMPACTADO AL 95% MINIMO, CON MATERIAL SELECCCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T. (DETALLES EN PLANO).","M3",225]
["V.6","DENTELLON DT-1, DE 15 X 30 CMS CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL #3 (3/8\") Y EST. DEL #2 @ 20 CMS, ACABADO APARENTE, INCLUYE: FABRICACION, VACIADO, VIBRADO DE CONCRETO, HABILITADO  COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. ","ML",14]
["V.7","DADENA DE 0.40 X 1.000 MtS CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2, ARMADO CON 10 VARILLAS DEL #4 (1/2\") Y EST. DEL #3 @ 25 CMS, ACABADO APARENTE, INCLUYE: FABRICACION, VACIADO, VIBRADO DE CONCRETO, HABILITADO  COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. ","ML",19.5]
["V.8","DADENA DE 40 X 40 CMS CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #4 (1/2\") Y EST. DEL #3 @ 25 CMS, ACABADO APARENTE, INCLUYE: FABRICACION, VACIADO, VIBRADO DE CONCRETO, HABILITADO  COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. ","ML",189.5]
["V.9","CASTILLO DE 40 X 40 X 50 CMS CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #4 (1/2\") Y EST. DEL #3 @ 25 CMS, ACABADO APARENTE, INCLUYE: FABRICACION, VACIADO, VIBRADO DE CONCRETO, HABILITADO  COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. ","PZA",42]
["VI"," TERRACERIAS"]
["VI.1","TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS, AL AMPARO DE ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO QUE LE SEAN SUMINISTRADOS, HARA EL TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA DE LOS EJES, LIMITES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS TRABAJOS. DEBERA COLOCAR REFERENCIAS FIJAS, FUERA DE LAS AREAS DE LOS TRABAJOS PARA ASEGURAR LOS ALINEAMIENTOS Y NIVELES. INCLUYE: LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.","M2",6645]
["VI.2","EXCAVACION Y/O CORTE POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACION EN TERRENO NATURAL, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE UTILIZARA EN LA FORMACION DE TERRAPLENES, CON ESPESOR VARIABLE PARA DAR EL NIVEL DEL TERRAPLEN. INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO DEL MATERIAL PARA SER RETIRADO, Y EL EQUIPO NECESARIO.","M3",3876.4]
["VI.3","CARGA Y ACARREO  DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTES DE DESPERDICIO NO UTILIZABLE PARA EL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA. INCLUYE EL EQUIPO NECESARIO","M3",2447.77]
["VI.4","AFINE Y COMPACTACION DE TERRACERIAS PARA DAR NIVELES DE PROYECTO DEFINITIVOS. INCLUYE: ESCARIFICADO, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, AFINE Y COMPACTACION AL 95% DE SU  PVSM DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA  (ASSHTO). INCLUYE. LA MANO DE OBRA, Y EQUIPO NECESARIO.","M2",6645]
["VI.5","TRATAMIENTO Y CONFORMACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL DEL LUGAR. INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION AL 95% DE SU PVSM. DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA (ASSHTO). CON UN ESPESOR DE 15 CM. COMPACTOS, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL EXCEDENTE NO UTILIZABLE. LA MANO DE OBRA Y EL EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.","M2",6645]
["VI.6","CONSTRUCCION Y FORMACION DE TERRAPLENES EN LA CAPA SUBRASANTE UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCO DE MATERIALES. INCLUYE: CARGA, ACARREO, REGALÍAS, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, ACAMELLONADO EN ALAS, AFINE Y COMPACTACION AL 100% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.","M3",1993.5]
["VII","PAVIMENTACIÓN"]
["VII.1","TRAZO Y NIVELACION PARA PAVIMENTACION. AL AMPARO DE ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO QUE LE SEAN SUMINISTRADOS, HARA EL TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA DE LOS EJES, LIMITES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS TRABAJOS. DEBERA COLOCAR REFERENCIAS FIJAS, FUERA DE LAS AREAS DE LOS TRABAJOS PARA ASEGURAR LOS ALINEAMIENTOS Y NIVELES. INCLUYE: LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.","M2",6645]
["VII.2","RECORTE DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN MAL ESTADO DE HASTA 5 CM. DE ESPESOR COMPACTOS APROXIMADO, POR MEDIO DE UNA CORTADORA. INCLUYE: BARRIDO Y LIMPIEZA PREVIA (RETIRO DE LOS MATERIALES FUERA DE LA OBRA), DISGREGADO DE LA CARPETA,  ACAMELLONADO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA HASTA DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION PARA SU ALMACENAJE Y POSTERIOR REUTILIZACION, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO .(SE ACEPTARA UNICAMENTE EL USO DE MAQUINA RECUPERADORA).","ML",80]
["VII.3","CONSTRUCCION  DE  BASE  HIDRAULICA  CON  MATERIAL PETREO A TAMAÑO MAXIMO DE 1 1/2\", TOTALMENTE TRITURADO PROVENIENTE DE BANCO. INCLUYE: ACARREOS, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZACION, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION AL 100% DE SU PVSM, ESPESOR DE 20 CM. COMPACTOS, LIMPIEZA PREVIA DEL AREA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO.","M2",6645]
["VII.4","RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1 Y/O FR-3 REBAJADO AL 8% EN VOLUMEN CON DIESEL, EN PROPORCIÓN DE 1.5 LTS/M² (NO SE ACEPTARA EL USO DE EMULSIONES). INCLUYE: BARRIDO Y LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE (RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA MISMA), CARGA, CALENTADO, FLETE, ACARREOS Y APLICACIÓN DEL ASFALTO, EN CASO DE SER NECESARIO SE REALIZARA UN ARENEO EN LAS ZONAS DONDE NO PENETRE LA IMPREGNACIÓN, EN UN TIEMPO NO MENOR DE 24 HRS., DESPUÉS DEL RIEGO, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO. (INCLUYE EL COSTO DEL ASFALTO). P.U.O.T.\nNOTA: AL EFECTUAR ESTE CONCEPTO, DEBERA CUIDARSE NO MANCHAR LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CUYO CASO SE TENDRAN QUE LIMPIAR SEGUN INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA.","M2",6645]
["VII.5","RIEGO DE LIGA PARA CARPETA CON ASFALTO FR-3 EN PROPORCION DE 0.5 LTS/M². INCLUYE: BARRIDO, LIMPIEZA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA HASTA EL LUGAR INDICADO, CARGA, CALENTADO, ACARREOS, APLICACION, DEL ASFALTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. (INCLUYE EL COSTO DEL ASFALTO). P.U.O.T.\n(NOTA: AL EFECTUAR ESTE CONCEPTO, DEBERA CUIDARSE NO MANCHAR LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CUYO CASO SE TENDRAN QUE LIMPIAR SEGUN INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA.","M2",6645]
["VII.6","PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 6 CM DE ESPESOR COMPACTOS, EN CALIENTE, ELABORADA EN PLANTA CON MATERIAL PETREO Y CEMENTO ASFALTICO GRADO PG-70H-16 EN PROPORCION DE 125-130 KG/M3. INCLUYE: MEZCLA HOMOGENIZADA, TENDIDO, AFINE Y COMPACTADO AL 95%, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.\n(NOTA: AL EFECTUAR ESTE CONCEPTO, DEBERA CUIDARSE NO MANCHAR LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CUYO CASO SE TENDRAN QUE LIMPIAR SEGUN INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA.","M2",6645]
["VII.7","PAVIMENTACION DE 20 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2  DE FRAGUADO A 28 DÍAS, AUTOCURABLE HIDRATIUM O SIMILAR, T.M.A. DE 1 1/2\". REV. DE 8 (± 2.0 CM.), MUESTREO EN OBRA, CEMENTO TIPO CPC40. SEGÚN NORMA NMX-C-414, AGREGADO GRUESO TRITURADO Y ARENA DE RIO. ELABORADO Y DOSIFICADO POR PESO EN PLANTA, EXTENDIDO EN LOSAS PARA PAVIMENTACIÓN CON ESPESOR DE 20 CM, TENDIDO Y NIVELADO CON PAVIMENTADORA DE CONCRETO (QUE EN GENERAL CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA E EQUIPO, DE LA NORMA N.CTR.CAR.1.04.009/06, LIBRO CTR CONSTRUCCION, TEMA CAR CARRETERAS, PARTE 1 ACTIVIDADES DE OBRA, TITULO 04 PAVIMENTOS, CAPITULO 009 CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES), RODILLOS VIBRATORIOS, SEGUN SEA EL CASO, Y VIBRADO, AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA CORRECTA PLANICIDAD ACABADO CON PEINE METALICO DE CERDAS METALICAS ESPACIADOS @ 3/4\" PARA DAR TEXTURA EN ACABADO RAYADO TRANSVERSAL, COLADO POR FRANJAS CON UNA RELACIÓN LARGO ANCHO NO MAYOR DE 1.25; PLASTICO CAL. 600 MICRAS DESPUES DEL ACABADO, PARA REFORZAR CURADO CORRECTO DE LAS LOSAS. INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, SEÑALAMIENTO, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, ELABORACIÓN, MEZCLADO Y ACARREO DEL CONCRETO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA CON UN MÍNIMO DE CAMIONES REVOLVEDORES, PARA MANTENER UNA FRECUENCIA MINIMA DE 15 MINUTOS ENTRE UNIDADES DE ACUERDO AL CICLO REQUERIDO (PARA EVITAR LA FORMACIÓN DE JUNTAS FRÍAS DEL CONCRETO), PASA JUNTAS DE VARILLA LISA DE 1\" GRADO 60, DE 46 CM DE LARGO @ 30 CM, EN FORMA TRANSVERSAL Y COLOCADAS A CADA 4.50 M, (CON UN  EXTREMO ENGRASADO, FUNDA O PINTURA ANTIADHERENTE); CON CANASTILLA METÁLICA, AHOGADAS EN EL CONCRETO EN EL ESPESOR MEDIO; LA JUNTA LONGITUDINAL SERÁ A BASE DE AMARRES CON VARILLA CORRUGADA DEL No. 4 FY= 4,200 KG/CM2 DE 50 CM DE LARGO @ 35 CM CORTE DE JUNTAS TRANSVERSALES CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE 1/3 DEL PERALTE DE LA LOSA, MODULACIÓN DE TABLEROS SEGUN PROYECTO, PARA PREVENIR AGRIETAMIENTOS POR TEMPERATURA,  LIMPIEZA CON AIRE A PRESIÓN, Y  RELLENO EN JUNTA CONSTRUCTIVA CON CINTILLA DE POLIETILENO DE 3/8\" (BACKER ROD) , Y SELLADOR AUTONIVELANTE A BASE DE  POLIURETANO-ASFALTO TIPO SONOMERIC 1 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CAPACIDAD INSTALADA PARA PRODUCIR Y SUMINISTRAR CONCRETO PREMEZCLADO CONFORME A PROGRAMA DE OBRA. (COLADOS NOCTURNOS).\nNOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS, EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES), INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL (FINA Y GRUESA). VER ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y APEGARSE A LAS NORMAS DE LA SCT. VIGENTES.","M2",660]
["VII.8","LIMPIEZA DE OBRA TERMINADA. INCLUYE: ACOPIO, CARGA, ACARREO DE MATERIALES Y ESCOMBRO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DE LA OBRA, HASTA EL SITIO AUTORIZADO, SEGUN LO INDIQUE LA SUPERVISION, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.","M2",6645]
["VIII","BANQUETAS"]
["VIII.1","CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 8 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA-LACK 6x6-10/10. EN ZONA PEATONAL, ACABADO LAVADO, EN LOSAS DE SECCION VARIABLE, JUNTAS FRIAS. EL CONCRETO SERA F´c=150 KG/CM2. T.M.A. 3/4\". REV. DE 8 A 10 CM PREMEZCLADO ELABORADO EN PLANTA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, EXTENDIDO, VIBRADO Y ACARREOS DEL CONCRETO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CURACRETO EN COLOR BLANCO MARCA PASA O SIKA, CON EL EQUIPO ADECUADO, Y EN LA PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE, CIMBRA EN FRONTERAS, NIVELACION, AFINE, COMPACTACION AL 95 % EN UN ESPESOR DE 15 CM Y  PREPARACION DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL ANTES Y UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, CARGA Y   ACARREOS DE LOS MATERIALES NO UTILIZABLES HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, TRAZO Y NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,  HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.","M2",1322]
["VIII.2","FABRICACION DE RAMPAS PARA EL ACCESO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, Y CON UNA PENDIENTE MAXIMA DEL 8%, ACABADO PULIDO Y RAYADO TRANSVERSAL CON PEINE METALICO PARA DAR ACABADO ANTIDERRAPANTE, EN LOSAS DE 1.20 M. DE ANCHO COMO MINIMO. CON BORDES LATERALES DE 10 CM DE ALTURA Y 10 CM DE ANCHO DE CONCRETO, EN EL DESARROLLO LONGITUDINAL DE LA RAMPA, ACABADO EN ARISTAS CON VOLTEADOR. EL CONCRETO SERA F´c=150 KG/CM2. T.M.A. 3/4\". REV. DE 8 A 10 CM. PREMEZCLADO ELABORADO EN PLANTA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, EXTENDIDO, VIBRADO Y ACARREOS DEL CONCRETO, SUMINISTRO Y APLICACION DE CURACRETO EN COLOR BLANCO MARCA PASA O SIKA, CON EL EQUIPO ADECUADO, Y EN LA PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE, CIMBRA EN FRONTERAS, NIVELACION, AFINE, COMPACTACION AL 95 % EN UN ESPESOR DE 15 CM Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL ANTES Y UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DE LOS MATERIALES NO UTILIZABLES HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, TRAZO Y NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. U.O.T. (NOTA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO RESPECTIVAS, EFECTUADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO AL MISMO Y PRESENTARSE AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRAMITE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES)","M2",38]
["VIII.3","EXCAVACION EN CORTE EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, EN AREAS DE BANQUETAS, RAMPAS Y ADYACENTES, PARA DAR NIVELES DE PROYECTO. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, CARGA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO","M3",264.40000000000003]
["VIII.4","RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE BANCO, LIBRE DE BOLEO MAYOR DE 3\", EN CAPAS DE 20 CM, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, PARA DESPLANTE DE BANQUETAS Y GUARNICIONES ADYACENTES, PARA DAR NIVELES DE PROYECTO, SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION. INCLUYE: CRIBADO DEL MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ","M3",132.20000000000002]
["VIII.5","RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACION EN CORTE, LIBRE DE BOLEO MAYOR DE 3\", EN CAPAS DE 20 CM, COMPACTADO AL 85% PROCTOR, EN AREAS DE BANQUETAS Y ADYACENTES PARA DAR NIVELES DE PROYECTO, SEGÚN INDICACIONES DE SUPERVISION. INCLUYE: CRIBADO DE MATERIAL, CARGA Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO","M3",132.20000000000002]
["VIII.6","DEMOLICION DE BANQUETAS Y/O RAMPAS EN COCHERAS DE CONCRETO (CON O SIN ARMADO)  EXISTENTES POR ENCONTRARSE EN MALAS CONDICIONES Y/O NO DAR LOS NIVELES DE PROYECTO . INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO, LIMPIEZA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.","M2",26]
["IX","SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL"]
["IX.1","SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS OD-5 INDICADOR DE OBSTACULOS, CON UN TABLERO DE 122 CM x 60 CM, SEGUN NORMAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, SIN CEJA FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.16 CON POSTE CUADRADO DE 1 1/2\" x 1 1/2\" CAL.14  SUJETA CON TORNILLOS 3/8\" x 3\" Y TUERCAS CON GUASA DE PRESION, LAS IMPRESIONES DE LETRAS Y SIMBOLOS SERAN EN SCOTCHLITE GRADO INGENIERIA EN ALTA INTENSIDAD, AHOGADA EN CONCRETO F´c= 150 KG/CM2. LA PARTE POSTERIOR DE COLOR GRIS MATE, LA DISTANCIA Y ALTURA DE LA SEÑAL SERA LO INDICADO EN EL MANUAL DE DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.","PZA",2]
["IX.2","SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA SEPARADORA DE CARRILES CONTINUA DOBLE (M-1.4) DE COLOR BLANCA DE 10 CM DE ANCHO PREVIAMENTE AUTORIZADO POR SUPERVISION CON PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA TRAFICO MARCA SEMEX, Y SE LE APLICARA UN REFLEJANTE CON MICROESFERA, Y SU APLICACION SERA SEGUN LO INDICADO EN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS, INCLUYE: LIMPIEZA POR ASPERSION PARA ELIMINAR LA PRESENCIA DE POLVO, GRASA, ACEITE Y CUALQUIER MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T. ","ML",635]
["IX.3","MARCAS M-7.1 RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES EN VÍAS PRIMARIAS, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE DE 40 CM DE ANCHO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.","ML",350.25]
["IX.4","MARCAS M-6 RAYA DE ALTO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR BLANCO RETRORREFLEJANTE DE 60 CM DE ANCHO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.","ML",35]
["IX.5","SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA FLECHAS, LETRAS, NUMEROS DE COLOR BLANCO PREVIAMENTE AUTORIZADO POR SUPERVISION CON PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA TRAFICO MARCA SEMEX, Y SE LE APLICARA UN REFLEJANTE CON MICROESFERA, Y SU APLICACION SERA SEGUN LO INDICADO EN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS, INCLUYE: LIMPIEZA POR ASPERSION PARA ELIMINAR LA PRESENCIA DE POLVO, GRASA, ACEITE Y CUALQUIER MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T. ","PZA",20]
["IX.6","SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA \"ALTO\", LETRAS, NUMEROS DE COLOR BLANCO PREVIAMENTE AUTORIZADO POR SUPERVISION CON PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA TRAFICO MARCA SEMEX, Y SE LE APLICARA UN REFLEJANTE CON MICROESFERA, Y SU APLICACION SERA SEGUN LO INDICADO EN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS, INCLUYE: LIMPIEZA POR ASPERSION PARA ELIMINAR LA PRESENCIA DE POLVO, GRASA, ACEITE Y CUALQUIER MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T. ","PZA",4]
["IX.7","SEÑAL PREVENTIVA SP-32 PEATONES, CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.","PZA",2]
["IX.8","SEÑAL PREVENTIVA SP-41 REDUCTOR DE VELOCIDAD, CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.","PZA",1]
["IX.9","SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 ALTO, CON UN TABLERO DE 30 CM POR LADO, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.","PZA",3]
["IX.10","SEÑAL RESTRICTIVA 4 ALTOS, CON UN TABLERO DE 30 CM POR LADO, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.","PZA",2]
["IX.11","SEÑAL RESTRICTIVA SR-9 VELOCIDAD, CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.","PZA",3]
["IX.12","SEÑAL RESTRICTIVA SR-22 PROHIBIDO ESTACIONARSE, CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.","PZA",3]
["X","ALUMBRADO PUBLICO"]
["X.1","ILUMINACION"]
["X.1.1","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED MODELO LUMA II , DE 106 W, 110- 277 V, MARCA FORGHTING, GARANTIA 10 AÑOS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, RETIRO DE LUMINARIO ACTUAL, GRUA O ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.","PZA",30]
["X.1.2","SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO PARA LUMINARIA EN POSTE DE 9 M, INCLUYE: CABLE CAL 10 AWG COLOR NEGRO PARA FASE, CABLE CAL 10 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA, TRAYECTORIA DESDE REGISTRO EN PISO HASTA LUMINARIA O DESCONECTADOR EN POSTE (SEGUN SEA EL CASO), PONCHADO DE TERMINALES DERIVADORAS BIMETALICAS EN REGISTRO (UNA POR CABLE), CINTA VULCANIZABLE SOBRE CADA TERMINAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.","PZA",30]
["X.1.3","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMBINACION DE ALUMBRADO. INCLUYE  BOBINA DE PROTECCIÓN (CONTACTOR) CON CAPACIDAD DE 40 AMP SEGÚN PROYECTO, BASE PARA FOTOCELDA, FOTOCELDA,INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 40 AMPERS, CABLEADO 2 FASES CALIBRE 8 AWG TIERRA FISICA CALIBRE 10 AWG, CONEXIONES, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.","PZA",2]
["X.1.4","REGISTRO ELÉCTRICO 40x40x40 cm CON CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 10/10, MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO CON SOLERA DE 1 1/2\" X 3/16 Y 1 1/4\" X 3/16, FONDO DE GRAVA, TAPA DE CONCRETO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",28]
["X.1.5","SUMINISTRO Y COLOCACION   DE POSTE  METALICO CONICO HEXAGONAL DE 9.00 MTS. DE ALTO, CON 1 HASTA 4 PERCHAS (SEGUN PROYECTO), INCLUYE: COLOCACION DE POSTE , APLICACION PRIMER Y DOBLE CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL (COLOR AUTORIZADO POR SUPERVISION), GRUA PARA MANOBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LIMPIEZA.","PZA",28]
["X.1.6","CONSTRUCCION DE MURETE DE MEDICION ELECTRICA MT-3 DE 1.3X0.55X2.10,  INCLUYE: EXCAVACION, ZAPATAS DE CIMENTACION CONCRETO FC´=250 KG/CM2 CON REFUERZO DE ACERO DE 3/8 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS, MURETE DE ENRASE DE BLOCK HUECO CON CELDA RELLENA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, IMPERMEABILIZACION DE MURETE DE ENRASE CON IMPERMEABILIZANTE DE EMULSION ASFALTICA BASE SOLVENTE COLOR NEGRO, CADENA DE ENRASE DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 15X15, MURO DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM JUNTEADO CON MORTERO PROP. 1:3, CASTILLOS DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 15X15, LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 CON REFUERZO DE ACERO DE 3/8 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS, APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO 5 AÑOS BLANCO, APLANADO EN MURO CON MORTERO 1:4, PINTURA VINILICA A DOS MANOS, COLOCACION DE TUBO METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 2 1/2\" AHOGADO EN CONCRETO CON TAPA, AISLADOR Y ABRAZADERA, PASO EN LOSA DE LA MEDIDA DEL TUBO CONDUIT DE LA MUFA (SEGUN DISEÑO ELECTRICO), PUERTA DE UNA HOJA DE 1.00X2.00 MT HECHA DE HERRERIA AL FRENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.","PZA",1]
["X.1.7","FABRICACION DE BASE PARA POSTE DE 40X80X120 CM CON CONCRETO 200 KG/CM2 CON BASTON ANCLA 1\" DE 120 CM DE LARGO, PARA POSTES METALICOS DE 12  METROS DE ALTURA , TUERCAS Y ARANDELAS DE 1\" DE 1\", INCLUYE: CIMBRA, CANALIZACION DE PVC CED. 40 DE 1 1/2\" , COMPACTADO DE TIERRA AL REDEDOR DE BASE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO.","PZA",28]
["X.1.8","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO  TRIPLEX XLP (2-2 + 1-2), CALIBRE # 2 INCLUYE: CONEXIONES, COCAS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MARCADO CON COLOR VERDE DEL CABLE BLANCO (EN CASO DE USARSE COMO TIERRA FISICA Y NO COMO NEUTRO) , MARCADO DE FASES (FASE A CON CINTA ROJA, FASE B SIN MARCAR),EL MARCADO DEBE SER EN CUALQUIER AREA DONDE EL CABLE SEA VISIBLE HERRAMIENTAS, EQUIPO.","ML",895]
["X.1.9","SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO CONDUIT DE PVC DE 1 1/4 \" CEDULA 40, INCLUYE: EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 20 CM DE ANCHO POR 40 CM DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO A, CAMA DE ARENA DE 5 CM, TENDIDO DE TUBERIA, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION, PEGAMENTO, RAFIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO","ML",895]
["X.2","MEDICION "]
["X.2.1","SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 1F-3H DE 8 CIRCUITOS,  INTEMPERIE, ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 A,  MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE:  CONEXIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.","PZA",1]
["X.2.2","SUMINSITRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE MEDICION NORMA CFE  M-3, MONOFASICO 2F-3H , HASTA 24 KW EN 240 V ,INCLUYE: BASE DE MEDICION DE 5 TERMINALES CON CAPACIDAD DE 100A EN BARRAS, MUFA Y TUBO METALICO 1 1/4\" GALVANIZADO PARED DELGADA CON ACCESORIOS A PRUEBA DE INTEMPERIE, CABLE CAL. 2 PARA FASES Y CAL. 4  PARA NEUTRO, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X100A, TUBO CONDUIT METALICO 1/2\" PARED DELGADA PARA BAJANTE A ELECTRODO DE TIERRA,  ELECTRODO DE 1/2\" POR 3 METROS DE LARGO, REGISTRO PARA ELECTRODO DE TIERRA, CABLEADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.","PZA",1]
["X.2.3","ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESDE  INTERRUPTOR PRINCIPAL HASTA  TABLERO DE DISTRIBUCION INCLUYE     TUBERÍA DE  1 \" , CABLES 6 AWG DE COBRE (2 FASES) , UN CONDUCTORES CALIBRE 6 AWG PARA NEUTRO, UN CONDUCTOR ELECTRO CALIBRE 12 AWG PARA  TIERRA FÍSICA, ELEMENTOS DE SUJECIÓN MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.","ML",6]
["X.2.4","INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFASICO  DE  40 A, INCLUYE INSTALACIÓN, CONEXIÓN AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN","PZA",2]
["X.2.5","SUMINISTRO Y COLOCACION  DE BRAZO METALICO DE 1.80 MTS DE LARGO POR  2\" DE DIAMETRO, PARA LUMINARIA TIPO VIALIDAD , INCLUYE:  APLICACION PRIMER Y DOBLE CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL (COLOR AUTORIZADO POR SUPERVISION), FIJACION  EN POSTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LIMPIEZA.","PZA",30]
["X.2.6","REGISTRO ELECTRICO 60X60X60 CMS CON CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON SOLERA DE 1 1/2\" X 3/16 Y 1 1/4\"X3/16\",  FONDO DE GRAVA, TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",1]
["X.2.7","PAGO DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN CERTIFICADO POR LA SECRETARIA DE ENERGÍA, AVALANDO LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE ALUMBRA","LOTE",1]
["X.2.8","CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION ANTE C.F.E. INCLUYE: GESTORIA ANTE CFE Y PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA DE ACUERDO A LA CARGA A CONTRATAR.","LOTE",1]
["X.2.9","TRAMITES  ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE PRESUPUESTO RESOLUTIVO A NOMBRE DEL H. AYUNTAMIENTO.","LOTE",1]
["X.3","CISTERNA"]
["X.3.1","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO  MONOFASICO DOBLE DE 15 A SQUARED. INCLUYE INSTALACIÓN, CONEXIÓN AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",1]
["X.3.2","REGISTRO ELECTRICO 40X40X40 CMS CON CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON SOLERA DE 1 1/2\" X 3/16 Y 1 1/4\"X3/16\",  FONDO DE GRAVA, TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",1]
["X.3.3","SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO CONDUIT DE PVC DE 1\" CEDULA 40, INCLUYE: EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 20 CM DE ANCHO POR 40 CM DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO A, CAMA DE ARENA DE 5 CM, TENDIDO DE TUBERIA, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION, PEGAMENTO, RAFIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO","PZA",380]
["XI","CISTERNA"]
["XI.1","ADEME DE SECCIÓN CIRCULAR, CON MEDIDA EXTERIOR DE 2.60 MTS. X 1.50 M DE ALTURA, CONSTRUIDO CON MUROS DE BLOCK DE 15X20X40CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP. 1:4, CASTILLOS AHOGADOS A CADA 2 CELDAS CON 1 VARILLA DE 3/8\", CONCRETO F'C=150KG/CM2, LOSA DE 9CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, REFORZADO CON VARILLA DE 3/8\" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO ESCOBILLADO FINO, MARCO Y TAPA DE 60X60CM CON ÁNGULO DE 1-1/2\"X1/8\", COLADO DE TAPA DE 7CM DE ESPESOR; INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.","PZA",1]
["XI.2","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 5,000 LTS, CON VÁLVULA Y FLOTADOR DE LLENADO, VÁLVULA MÚLTIPLE DE SALIDA Y RESPIRADERO, MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUCCIÓN CON TUBO PVC HIDRÁULICO DE 1\", PICHANCHA, TUERCA UNIÓN, CONEXIONES, FIJACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.","PZA",1]
["XI.3","SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1\", INCLUYE: TEES, COPLES, CODOS, SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.","ML",62]
["XII","PLACA DE OBRA"]
["XII.1","CONSTRUCCION  DE BASE PARA PLACA CON MEDIDAS DE 0.80 X 1.20 MTS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, REFORZADA CON VARILLA DE 3/8\" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO APARENTE, EL COLOR DEBERA ESTAR INTEGRADO EN EL CONCRETO; INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES,  ACCESORIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (PARA EL CORRECTO ANALISIS DE ESTE CONCEPTO, VER DETALLE EN PLANO).","PZA",1]
["XII.2","SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE OBRA, DE 60 X 45 CM, CON INFORMACION DE LA OBRA GRABADA EN LA PLACA DE GRANITO COLOR ARENA CON LETRAS EN RELIEVE, PLACA COLOCADA CON ADHESIVO TIPO PEGAVITRO O SIMILAR; INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES,  ACCESORIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (PARA EL CORRECTO ANALISIS DE ESTE CONCEPTO, VER DETALLE EN PLANO).","PZA",1]
[]
[null,null,null,null,null,"SUBTOTAL ",{"$f":"SUM(G12:G141)","v":0}]
[null,null,null,null,null,"IVA 16%",{"$f":"G142*0.16","v":0}]
[null,null,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"G143+G142","v":0}]